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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей документ є організаційно-методичним документом Органу з оцінки відповідності НВЦОВ «ЮГ» (далі - ООВ).
Порядок встановлює правила проведення робiт з оцінки відповідності (далі - ОВ) продукції згідно зі сферою акредитації ООВ.
ОС вживає всіх заходів необхідних для ОВ продукції вимогам технічних регламентів і відповідних стандартів на цю продукцію 
1.2 Вимоги цього документу є обов´язковими для використання всіма працівниками ООВ, ВЦ/ВЛ та організацій, які залучаються до робіт з ОВ.
1.3 Детальні описи основних процедур підготовки та проведення ОВ містяться у документах, які мають статус робочих інструкцій, а саме:
РІ-02СП-01 «Інструкція з відбору та ідентифікації зразків продукції з метою сертифікації»;
РІ-02СП-02 «Інструкція з поводження із зразками-свідками»;
РІ-02СП-03 «Інструкція з оформлення та видачі оригіналів сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання, їх копій в Системі НВЦОВ «ЮГ»;
РІ-02СП-04 «Порядок подання заявки на сертифікацію та прийняття рішення за нею»;
РІ - 02СП-08 «Порядок проведення робіт з технічного нагляду за сертифікованою продукцією»; 
	- РІ-02СП-09 «Порядок проведення робіт з сертифікації серійної продукції за схемою з оцінкою системи якості».
ПЯ 05 «Система управління якістю. Оцінювання, реєстрування і відстежування компетентності субпідрядників»;
ПЯ 09 «Розглядання апеляцій, скарг і спірних питань»;

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цій інструкції використані посилання на такі документи:
- Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
- Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»:
- _Закон України «Про стандартизацію»:
- Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»:
-«Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів», затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1062:
- «Технічний регламент засобів вимірювальної техніки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163:
- «Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки », затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 №94;
- ПКМУ від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»;
- ДСТУ ISO/ІЕС 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/ІЕС 17000:2004, IDT)
- ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT);
- ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (ISO 2859-1:1999, IDT)
- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT);
- ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 "Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги".
- ЗД-08.03.14 Політика НААУ щодо забезпечування органами з оцінки відповідності залучення до субпідрядних робіт тільки компетентних субпідрядних організацій»

3  ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1 В цій інструкції застосовано терміни та визначення, подані терміни та визначення понять, що наведені у Законах України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» і «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ ISO/IEC 17000, а також такі:
1 виробник- будь-яка фізична або юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє ЗВТ або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує під своїм найменуванням чи торговельною маркою або вводить його в експлуатацію для власних цілей
2 уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань
3 імпортер будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України ЗВТ походженням з іншої країни
4 розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання ЗВТ, яка надає ЗВТ на ринку України
5 засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) - будь-який пристрій або система з функцією вимірювання, які визначено у Технічному регламенті
6 перевірка типу -частина процедури оцінки відповідності, згідно з якою ООВ досліджує технічний проект ЗВТ, перевіряє і підтверджує його відповідність застосовним вимогам Технічного регламенту
7 тип засобу вимірювальної техніки- сукупність ЗВТ одного і того ж призначення, які мають один і той же принцип дії, однакову конструкцію та виготовлені за однією і тією ж технічною документацією
8 оцінка відповідності-процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються ЗВТ та/або системи управління якістю, були виконані
9 орган з оцінки відповідності (ООВ)-підрозділ ПП НВЦОВ «ЮГ», що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування та дослідження, оцінювання та наглядання, сертифікацію та інспектування
10 відкликання- будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення ЗВТ, який вже надано споживачу (користувачу)
11 вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку України засобу вимірювальної техніки, що перебуває в ланцюгу постачання засобу вимірювальної техніки
12 введення в обіг - введення в експлуатацію — використання засобу вимірювальної техніки за призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз;
13 знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що ЗВТ відповідає вимогам, які застосовуються до зазначених ЗВТ та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування
14 підтвердження відповідності-видача документа про відповідність, яка ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання визначених вимог було доведене
15 технічна специфікація-документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні задовольняти ЗВТ
16 визначені вимоги-заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб
17 процедура оцінки відповідності-будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, що визначені вимоги виконуються
18 модуль оцінки відповідності-уніфікована процедура оцінка відповідності чи її частина, визначена згідно з відповідним нормативно-правовим актом України:
3.2 В цій інструкції  використовуються нижче наведені скорочення:
ВГ – виконавча група;
ВЛ/ВЦ – випробувальна лабораторія/центр:
ЗВТ - засоби вимірювальної техніки:
МОВ - ПКМУ  від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»;
ОВ – оцінка відповідності:
ООВ – орган оцінки відпоідності (Орган з сертифікації продукції НВЦОВ «ЮГ»)
ТР 1 - Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1062;
ТР 2 - Технічний регламент засобів вимірювальної техніки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163;
ТР 3- Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Об'єкт ОВ
4.1. ЗВТ можуть бути надані на ринку та/або введені в експлуатацію у разі, коли вони відповідають вимогам відповідних Технічних регламентів. Оцінка відповідності ЗВТ здійснюється на відповідність вимогам чинних технічних регламентів.
Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності ЗВТ суттєвим вимогам, установленим у відповідних додатках до технічних регламентів (далі — перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.
Переліки посилань на нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології (їх частини), що формуються на основі відповідних посилань і переліків, опублікованих в Офіційному віснику Європейського Союзу, відповідність яким надає презумпцію відповідності ЗВТ суттєвим вимогам, установленим у відповідних додатках до технічних регламентів, розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономіки відповідно до закону.
Вимоги нормативних документів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності ЗВТ вимогам конкретного Технічного регламенту, використовуються як доказ відповідності ЗВТ вимогам Технічного регламенту. Якщо в нормативному документі не визначено вимоги, що підтверджують відповідність ЗВТ вимогам конкретного Технічного регламенту, їх визначає ООВ. ЗВТ може частково або повністю не відповідати вимогам стандартів (особливо для нових типів ЗВТ), але повинні відповідати усім вимогам конкретного Технічного регламенту.
Застосування позначень одиниць вимірювання на засобах вимірювальної техніки регламентується Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 914 від 04.08.2015 р.
4.1.2 ООВ проводить ОВ для продукції яку наведено у сфері акредиації.
4.1.3 Застосовність до вузлів
У разі коли національні стандарти та технічні специфікації для певних ЗВТ встановлюють суттєві вимоги до вузлів, положення відповідного Технічного регламенту повинні застосовуватися з відповідними змінами до таких вузлів.
Вузли і засоби вимірювальної техніки можуть бути оцінені незалежно і окремо з метою встановлення відповідності.

4.2 Інформація про процедури
4.2.1 ООВ надає заявникам докладний актуалізований опис процедур ОВ , а також документи, що містять вимоги до ОВ, права й обов'язки постачальників оціненої продукції (охоплюючи вартість робіт, що підлягають оплаті Заявниками і постачальниками осертифікованої продукції).
4.2.2 ООВ вимагає, щоб постачальник:
а) завжди виконував відповідні положення програми ОВ;
b) створював усі необхідні умови для провадження оцінювання, зокрема надавання документації на експертування та доступу до всіх галузей, зареєстрованих даних (зокрема звіти про внутрішні перевірки), а також доступу до персоналу, з метою оцінювання (наприклад, випробовування, інспектування, оцінювання, повторне оцінювання) і розглядання скарг;
c) робив заяви, що стосуються декларації про відповідність та маркування національним  знаком тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було ОВ;
d) не використовував декларації про відповідність та маркування національним  знаком  своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації ООВ і не робив будь-яких заяв про ОВ своєї продукції, які ООВ може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману;
e) у разі призупинення дії чи скасування декларації про відповідність та маркування національним знаком  припинив використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на оцінювання, і повернув  на вимогу органу сертифікації всі документи з ОВ;
f) використовував декларації про відповідність та маркування національним знаком лише для зазначення того, що продукцію оцінено відповідно визначеним стандартам;
g) забезпечував гарантію того, що жодна декларація про відповідність та маркування національним  знаком  будь-яку їх частину не буде використано, щоб вводити в оману;
h) посилаючись на декларацію про відповідність та маркування національним  знаком  в засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримувався вимог ООВ.
4.2.3 На вимогу Заявника йому надається додаткова інформація щодо оформлення заявки. 
[bookmark: 42]4.2.4 Суттєві вимоги.
ЗВТ, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології, повинен забезпечувати високий рівень метрологічної достовірності, щоб будь-яка сторона була впевнена в результаті вимірювань, він повинен бути сконструйований і виготовлений з високим рівнем якості в частині вимірювальної технології та захищеності вимірювань.
Суттєві вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки, наведено нижче. Вони можуть бути доповнені у разі потреби спеціальними вимогами з відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних ЗВТ, в яких більш докладно викладені деякі аспекти загальних вимог.
Прийняті для виконання вимог рішення повинні враховувати передбачене застосування ЗВТ і будь-яке передбачуване їх неправильне застосування.
Терміни, що вживаються в цих вимогах, мають таке значення:
- вимірювана величина - конкретна величина, що є об’єктом вимірювання;
- впливна величина - величина, яка не є вимірюваною величиною, але впливає на результат вимірювання;
- нормовані робочі умови - значення вимірюваної величини і впливних величин, що утворюють нормальні робочі умови для засобів вимірювальної техніки;
- перешкода - впливна величина, що має значення в межах, встановлених відповідними вимогами, але поза встановлених нормованих робочих умов для ЗВТ. Впливна величина є перешкодою, якщо для цієї впливної величини не встановлені нормовані робочі умови;
- прямий продаж - торговельна операція, під час якої:
- результат вимірювання є основою для визначення суми оплати;
- принаймні одна із сторін, що бере участь в операції, пов’язаній з вимірюванням, є споживачем або будь-якою іншою стороною, що потребує такого ж рівня захисту;
- усі сторони, залучені до операції, фіксують результат вимірювання одночасно в одному і тому ж місці;
- кліматичні умови - умови, за яких може експлуатуватися ЗВТ;
- суб’єкт господарювання, що надає комунальні послуги, - такий суб’єкт господарювання, що розглядається як постачальник електроенергії, газу, тепла або води.
Допустимі похибки
За нормованих робочих умов і за відсутності перешкод похибка вимірювання не повинна перевищувати значення максимально допустимої похибки, яке встановлено спеціальними вимогами відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних ЗВТ.
Якщо інше значення не встановлено у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, максимально допустима похибка виражається як двостороннє значення відхилення від істинного значення вимірюваної величини.
За нормованих робочих умов і за наявності перешкоди вимоги до експлуатаційних характеристик повинні бути такими, як встановлено вимогами відповідних національних стандартів та технічних специфікацій, що застосовуються для певних ЗВТ.
Якщо ЗВТ призначено для застосування в умовах постійного впливу електромагнітного поля, то допустиме значення експлуатаційних характеристик повинно бути в межах максимально допустимої похибки під час випробувань на вплив випромінюваного амплітудно-модульованого електромагнітного поля.
Виробник повинен визначити кліматичні, механічні та електромагнітні умови, для яких призначене застосування ЗВТ, джерело живлення та інші впливні величини, які впливають на його точність, з урахуванням вимог, передбачених у вимогах відповідних національних стандартів та технічних специфікацій, що застосовуються для певних ЗВТ.
Кліматичні умови навколишнього середовища
Виробник повинен визначити найбільшу та найменшу границі температури з будь-яких значень, наведених в таблиці 1, якщо інше не зазначено у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, і зазначити, чи призначений ЗВТ для роботи в умовах вологості з конденсацією або без неї, а також у відкритому чи закритому місці.
Таблиця 1
	Температурна межа
	Границі температури, °C

	Найбільша границя
	30
	40
	55
	70

	Найменша границя
	5
	Минус 10
	Минус 25
	Минус 40



Зовнішні механічні умови
Зовнішні механічні умови класифікують за класами від М1 до М3 як описано нижче.
М1 До цього класу належать ЗВТ, що застосовують в місцях, які піддаються вібрації і ударам низького рівня, наприклад, засоби вимірювальної техніки, змонтовані на легких опорних конструкціях, що піддаються впливу незначних вібрацій і ударів, переданих поривами вітру або поштовхами, пов’язаними з місцевими вибухами або забиванням паль, грюканням дверей тощо.
М2 До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях із значним або високим рівнем вібрації і ударів, наприклад, від механізмів і машин, що проходять поруч, або близько розташованих важких машин, транспортерних стрічок тощо.
М3 До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях, де рівень вібрації і ударів високий або дуже високий, наприклад, для засобів стрічках тощо.
Стосовно зовнішніх механічних умов враховують такі впливні величини:
вібрація;
механічний удар.
Зовнішні електромагнітні умови
Зовнішні електромагнітні умови класифікують за класами Е1, Е2 або Е3, як описано нижче, якщо вони не визначені іншим чином у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ.
Е1 До цього класу належать ЗВТ, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними перешкодам, що можуть виникати в житлових, торговельних будівлях та будівлях підприємств легкої промисловості.
Е2 До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними перешкодам, які можуть виникати в інших промислових будівлях.
Е3 До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які живляться від акумулятора автомобіля. Такі засоби повинні відповідати вимогам Е2 і таким додатковим вимогам:
падіння напруги, викликане підключенням стартера-мотора двигуна внутрішнього згоряння;
перехідні процеси через падіння навантаження у разі розрядження акумулятора, відключеного при працюючому двигуні.
Стосовно зовнішніх електромагнітних умов враховують такі впливні величини:
- переривання напруги;
- короткочасне падіння напруги;
- перехідні процеси в силових та/або сигнальних колах;
- електростатичні розряди;
- радіочастотні електромагнітні поля;
- наведені радіочастотні електромагнітні поля на силових лініях та/або сигнальних колах;
- викиди напруги і струму в силових лініях та/або сигнальних колах.
Інші впливні величини
Іншими впливними величинами, які необхідно враховувати у разі потреби, є:
- коливання напруги;
- коливання частоти напруги живлення;
- частотні електромагнітні поля джерела живлення;
- будь-яка інша величина, яка може вплинути значною мірою на точність ЗВТ.
Основні правила для випробувань і визначення похибок
Суттєві вимоги повинні бути перевірені для кожної відповідної впливної величини. Якщо не визначено іншим чином у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних ЗВТ, то застосовуються зазначені суттєві вимоги за умови, що застосовується кожна впливна величина, і її вплив оцінюється окремо, а всі інші впливні величини підтримуються відносно незмінними на рівні їх номінальних значень.
Випробування повинні проводитися під час або після дії впливної величини, залежно від того, яка умова відповідає нормальному робочому стану ЗВТ у разі дії впливної величини.
Вологість навколишнього середовища
Відповідно до кліматичних робочих умов, для яких призначені ЗВТ, можуть бути проведені випробування на вплив вологого нагрівання (без конденсації) або вологого циклічного нагрівання (з конденсацією).
Випробування на вологе циклічне нагрівання проводяться, якщо конденсація є важливою або якщо проникнення пари буде прискорено за допомогою вентиляції. В умовах, де вологість без конденсації є визначальним фактором, вологе нагрівання є більш придатним.
Відтворюваність
Ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини у разі зміни місця вимірювання або споживача (користувача), коли всі інші умови вимірювань залишаються незмінними, є відтворюваністю. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною порівняно з максимально допустимою похибкою.
Повторюваність
Ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини, виконаних в одних і тих же умовах вимірювань, є повторюваністю. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною порівняно з максимально допустимою похибкою.
Поріг реагування і чутливість
ЗВТ повинні бути досить чутливими і мати досить низький поріг реагування для виконання призначеного завдання вимірювання.
Довговічність
Конструкція ЗВТ повинна забезпечувати стабільність їх метрологічних характеристик протягом встановленого виробником періоду часу за умови, що вони правильно встановлені, обслуговуються і застосовуються згідно з інструкцією виробника та в умовах навколишнього середовища, для яких вони призначені.
Надійність
Конструкція ЗВТ повинна зменшувати, наскільки можливо, вплив перешкоди, що призводить до неточних результатів вимірювань, якщо наявність такої перешкоди не є очевидною.
Придатність
ЗВТ не повинні мати характеристик, що сприяють їх застосуванню з метою обману, при цьому можливості ненавмисного неправильного застосування повинні бути мінімальними.
Для отримання правильних результатів ЗВТ повинні бути придатними для призначеного застосування з урахуванням реальних робочих умов і не повинні відповідати невиправданим вимогам споживача (користувача) для отримання правильного результату.
Похибки ЗВТ, результати вимірювання яких використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги, коли значення витрат або струму перебувають за межами контрольованого діапазону вимірювання, не повинні надмірно відхилятися.
Якщо ЗВТ створено для вимірювання значень, постійних у часі, то вони повинні бути нечутливими до малих змін значення вимірюваної величини або повинні реагувати відповідним чином.
Конструкція ЗВТ повинна бути міцною, і матеріали, з яких їх виготовлено, повинні відповідати умовам, в яких ЗВТ, імовірно, застосовуватимуться.
Конструкція ЗВТ повинна сприяти здійсненню контролю за завданнями вимірювання після того, як їх введено в обіг або експлуатацію. У разі потреби для здійснення такого контролю частиною ЗВТ повинні бути спеціальне обладнання або програмний продукт. Процедури випробувань повинні бути описані в керівництві з експлуатації.
Якщо ЗВТ мають додаткове програмне забезпечення, яке підтримує і інші функції, крім вимірювальних, то програмне забезпечення, яке є в цьому разі критичним для метрологічних характеристик, повинно бути ідентифікованим і не повинно піддаватися неприпустимому впливу додаткового програмного забезпечення.
Захист від несанкціонованого втручання
Метрологічні характеристики ЗВТ не повинні піддаватися неприпустимим впливам приєднаного до нього іншого пристрою, будь-якої функції приєднаного пристрою або будь-якого  дистанційного пристрою, який приєднаний до такого засобу.
Компонент ЗВТ, який впливає на метрологічні характеристики, повинен бути сконструйований з урахуванням вимог безпеки. Передбачені заходи безпеки повинні забезпечувати підтвердження про несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ.
Програмне забезпечення, критичне для метрологічних характеристик, повинно бути ідентифіковане як таке і захищене. Його ідентифікація повинна легко забезпечуватися ЗВТ.
Докази втручання повинні бути доступні протягом обґрунтованого періоду часу.
Дані вимірювань, програмне забезпечення, критичне для вимірювальних характеристик і важливих метрологічних характеристик, що зберігаються або передані, повинні бути належним чином захищені від випадкового або навмисного втручання.
Для ЗВТ , результати вимірювання якими використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги, показання загальної поставленої кількості продукції або показання, з яких може бути визначено загальну кількість поставленої продукції, повне або часткове посилання на які є основою для оплати, не повинні допускати переналаштування в період експлуатації.
Інформація, нанесена на засоби вимірювальної техніки або така, що його супроводжує
На ЗВТ повинні наноситися такі написи:
1) зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг);
2) відомості про їх характеристики точності.
А також у разі потреби:
3) дані про умови експлуатації;
4) границі вимірювань;
5) діапазон вимірювань;
6) ідентифікаційне маркування;
7) номер сертифіката перевірки типу;
8) інформація про відповідність (або невідповідність) додаткових пристроїв, що забезпечують метрологічні результати, положенням ТР ЗВТ.
Якщо ЗВТ занадто малі або дуже чутливі для того, щоб на них було нанесено відповідну інформацію, то ця інформація повинна наноситися на супроводжувальну документацію і на паковання, якщо таке є, що вимагається відповідно до положень ТР ЗВТ.
ЗВТ повинні супроводжуватися інформацією про їх роботу, якщо тільки простота поводження з ними не робить це зайвим. Відомості повинні бути легко зрозумілими і у разі потреби включати в себе:
1) нормовані робочі умови;
2) класи за механічними і електромагнітними умовами;
3) верхню і нижню межі температури із зазначенням того, чи можлива конденсація, чи ні, даними про те, відкрите чи закрите приміщення;
4) інструкції з монтажу, обслуговування, ремонту та допустимого регулювання;
5) інструкції щодо правильного застосування і всі спеціальні умови застосування;
6) умови сумісності з інтерфейсами, компонентами, вузлами або іншими засобами вимірювальної техніки.
Допускається ненадання окремого керівництва з експлуатації для групи однакових ЗВТ, що використовуються в одному і тому ж місці або для ЗВТ, результати вимірювання якими використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги.
Діапазон шкали вимірюваного значення, якщо це не обумовлено у відповідних національних стандартах або технічних специфікаціях для певних ЗВТ , повинен мати вигляд 1 x 10n; 2 x 10n або 5 x 10n, де n - будь-яке ціле число або значенням.
Застосовувані одиниці вимірювань і їх позначення повинні відповідати законодавству.
Маркування та написи повинні бути зрозумілими, не стиратися, бути однозначними і такими, що не переносяться.
Показання
Результат вимірювань повинен бути виведений на показувальний пристрій або роздрукований.
Будь-які показання повинні бути зрозумілими і однозначними, супроводжуватися таким маркуванням і написами, які дають змогу інформувати споживача (користувача) про значення результату вимірювання. У нормальних умовах застосування зазначений результат повинен легко читатися. Додаткові показання можуть використовуватися за умови, що вони не можуть бути помилково прийняті за метрологічно контрольовані показання.
Під час використання паперової копії печатка або запис повинні бути чіткими і не стиратися.
ЗВТ, призначені для прямих продажів, повинні бути сконструйовані таким чином, щоб результат вимірювань одночасно було надано обом сторонам, якщо ЗВТ правильно встановлено. За критичності для прямих продажів будь-який чек, що видається споживачеві (користувачеві) додатковим пристроєм, що не відповідає вимогам ТР ЗВТ, що до нього застосовуються, повинен містити відповідну обмежувальну інформацію.
ЗВТ, призначені для застосування суб’єктом господарювання, що надає комунальні послуги, з дистанційною системою зчитування або без неї, повинен бути обладнаний метрологічно контрольованою системою індикації, доступною без спеціальних інструментів для споживача (користувача). Зчитувані з дисплея дані є результатом вимірювання, який є основою для встановлення оплати.
Подальша обробка даних з метою проведення торговельної операції
ЗВТ не призначені для застосування суб’єктом господарювання, що надає комунальні послуги, повинні реєструвати засобами тривалої дії результат вимірювань разом з інформацією, що дає змогу ідентифікувати конкретну торговельну операцію в разі, коли:
1) вимірювання не повторюється;
2) засоби вимірювальної техніки призначено для звичайного використання за відсутності однієї із сторін операції.
Крім того, надійний доказ результату вимірювань та інформація про ідентифікацію операції повинні бути доступними за запитом в момент завершення вимірювань.
Оцінка відповідності
ЗВТ повинні бути сконструйовані таким чином, щоб давати змогу проводити оцінки їх відповідності вимогам Технічного регламенту.
4.2.5 Презумпція відповідності ЗВТ
Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.
Відповідність ЗВТ суттєвим вимогам, може бути також забезпечена шляхом застосування технічних специфікацій, посилання на які (або на переліки частин яких) розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.
Відповідність ЗВТ національним стандартам з переліку національних стандартів або їх частинам, а також технічним специфікаціям або їх частинам надає презумпцію відповідності таких засобів суттєвим вимогам.
Виробник може використовувати будь-яке технічне рішення, що відповідає суттєвим вимогам. 
4.3 Загальний порядок проведення ОВ
[bookmark: 60]4.3.1 Процедури (Модулі) оцінки відповідності
[bookmark: 73]А = Внутрішній контроль виробництва
А2 = Внутрішній контроль виробництва з наглядовими перевірками ЗВТ через довільні
інтервали часу
В = Перевірка типу +
С = Відповідність типу на основі внутрішнього контролю
виробництва
С2 = Відповідність типу на основі внутрішнього контролю
виробництва з наглядовими перевірками ЗВТ через довільні
інтервали часу
D = Відповідність типу шляхом забезпечення якості
виробничого процесу
E = Відповідність типу шляхом забезпечення якості ЗВТ
F = Відповідність типу за результатами перевірки ЗВТ
D1 = Забезпечення якості виробничого процесу
E1 = Забезпечення якості кінцевого контролю та випробувань ЗВТ
F1 = Відповідність за результатами перевірки ЗВТ
G = Відповідність за результатами перевірки кожного окремого ЗВТ
H = Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості
H1 = Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту 
Процедури оцінки відповідності можуть бути розділені на три групи: «випробування зразка ЗВТ», «перевірка ЗВТ» і «Оцінка системи управління якістю». До процедур оцінки відповідності за модулями «А» та «С», ООВ не залучається. Повний опис модулів наводиться в технічних регламентах: ТР 1, ТР 2, ТР 3 та Додатку Б
4.3.2 Вибір процедур оцінки відповідності 
Оцінка відповідності ЗВТ суттєвим вимогам, що до них застосовуються, повинна проводитися за вибором виробника шляхом застосування однієї з процедур оцінки відповідності:
Проведення робіт з оцінки відповідності ЗВТ на відповідність технічним регламентам, ООВ застосовує модулі та їх комбінації, як вказано у Додатку К;
Модуль В застосовується у комбінації з модулями D, Е і F для забезпечення оцінки відповідності на стадії виробництва.
Модуль G є самостійною процедурою пов’язаною з перевіркою кожного окремого засобу вимірювальної техніки
Модулі D1, F1 Н та H1 є самостійними процедурами пов’язаними з оцінкою системи управління якістю і не залежать від модуля В.
4.4 Заявником робіт з оцінки відповідності, може бути:
- виробник ЗВТ, що діє від свого імені або його уповноважений представник;
- імпортер або розповсюджувач, який вводить ЗВТ в обіг під власним найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує введений в обіг ЗВТ у такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам Технічних регламентів, вінвважається виробником.
Уповноважений представник повинен одночасно із заявкою надати документи (письмовий договір або довіреність), що він уповноважений діяти від імені виробника щодо визначених завдань стосовно обов'язків виробника. Доручення або довіреність можуть бути оформлені безпосередньо в заявці або окремим листом на фірмовому бланку виробника ЗВТ. 
4.5 Пояснення щодо застосування конкретної процедури оцінки відповідності, сформульовані у відповідних технічних регламентах. ООВ надає на вимогу замовника роз’яснення щодо застосування модулів оцінки відповідності.
4.6 Оцінці відповідності підлягають законодавчо регульовані ЗВТ, на які поширюється дія технічних регламентів, що:
- розроблені та/або вироблені в Україні;
- ввозяться в Україну та позначені виробником як такі, що відповідають чинним в Україні нормативним документам;
- ввозяться в Україну та не позначені виробником як такі, що відповідають чинним в Україні нормативним документам, але можуть бути ідентифіковані як такі, що повинні відповідати чинним в Україні нормативним документам на ці ЗВТ.
4.7 Усі роботи з оцінки відповідності ЗВТ сплачуються заявником на підставі договору.
Оплата робіт з оцінки відповідності не залежить від одержаного результату та поверненню
заявнику не підлягає.
4.8 Основні правові, організаційні та економічні засади, відносини між Виробником та ООВ
визначаються у Сертифікаційній угоді 
Угодою надає Виробнику право нанесення ідентифікаційного номеру Призначеного органу на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, що відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу.

5 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
5.1 Загальні положення
5.1.1 Оцінці відповідності підлягають ЗВТ, які вказані у п. 4.6 цього Порядку.
Порядок проведення оцінювання продукції в загальному випадку передбачає:
а) прийняття заявки на ОВ i її реєстрацiю;
б) розгляд заявки та прийняття рiшення за заявкою;
в) розгляд декларації;
г) експертиза технічної докуметації;
д) експертиза маркування;
е) вiдбiр та iдентифiкацiю зразкiв продукцiї для випробувань;
ж) випробування зразкiв;
з) оцінка системи управління якості (СУЯ) (РІ-02СП-09);
і) аналiзування матеріалів з ОВ;
к) оформлення, видача, реєстрація сертифiката;
л) пiдготовку висновка про ОВ;
м) нагляд (РІ-02СП-08). 
5.1.2 Оцінка відповідності ЗВТ виконується на підставі заявки, згідно з додатком К.
5.1.3 Заявник повинен представити технічну документацію на ЗВТ, які підлягають ОВ.
5.1.4 Технічна документація повинна бути досить детальною, щоб забезпечити:
- визначення метрологічних характеристик;
- відтворюваність метрологічних характеристик виготовлених ЗВТ за умови проведення належних регулювань з використанням призначених для цього засобів;
- цілісність ЗВТ.
5.1.5 Технічна документація повинна включати необхідні для оцінки відповідності і ідентифікації типу та/або засобів вимірювальної техніки, документи:
1) настанову з експлуатації ЗВТ;
2) загальний опис та призначення ЗВТ, якщо вони не містяться в настанові з експлуатації;
3) специфікацію з метрологічними та іншими технічними характеристиками ЗВТ, якщо вона не міститься в настанові з експлуатації;
4) за наявності, методику повірки в експлуатації (або її проект), якщо вона не міститься в настанові з експлуатації та відсутні національні документи, що регламентують методику повірки аналогічних типів в експлуатації;
5) схеми пломбування, якщо вони не містяться в настанові з експлуатації;
6) схему, опис та взірець маркування ЗВТ, якщо вона не міститься в настанові з експлуатації;
7) опис програмного забезпечення, якщо він не міститься в настанові з експлуатації, а також докладний опис забезпечення захисту програмного забезпечення та внутрішніх налаштувань ЗВТ від стороннього втручання;
8) перелік стандартів та/чи нормативних документів, яким відповідає ЗВТ, якщо він не міститься в настанові з експлуатації;
9) за наявності, завірені копії сертифікатів оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, директив, стандартів, інших міжнародних документів;
10) за запитом ООВ, принципову схему і робочі креслення, креслення компонентів,
складових частин, електричні схеми та ін.;
11) за запитом ООВ, виробничі операції, що забезпечують виготовлення ЗВТ відповідним встановленим вимогам;
12) за запитом ООВ, опис електронних приладів з кресленнями, діаграмами, діаграмами руху логістики, що пояснюють їх характеристики і роботу;
13) за запитом ООВ, детальний опис і пояснення, необхідні для розуміння пунктів 5), 6) і 7), включаючи роботу ЗВТ;
14) за потреби, опис рішень, прийнятих з метою відповідності суттєвим вимогам;
15) за потреби, результати конструкторських розрахунків, експертиз тощо;
16) відповідні протоколи випробувань (за наявності).
5.1.6 Виробник повинен визначити місце нанесення пломб (тавр) і маркувань на ЗВТ, та вказати застереження щодо сумісності з інтерфейсами та вузлами (в разі потреби).
5.1.7 Крім метрологічних і інших технічних характеристик, в настанові з експлуатації або іншому документі за п. 5.1.5, виробник повинен зазначити:
- нормовані робочі умови;
- клас зазначеного ЗВТ за механічними умовами;
- клас зазначеного ЗВТ за електромагнітними умовами;
- умови належного використання та спеціальні умови використання;
- правила монтажу, обслуговування, ремонту та допустимого регулювання;
- умови сумісності з інтерфейсами, складовими частинами, вузлами або іншими ЗВТ;
- можливі способи неправильного застосування засобу вимірювальної техніки.
Прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути систематизовані та впорядковані у формі письмових політик, процедур та інструкцій.
Документація такої системи управління якістю повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості.
Виробник повинен зберігати технічну документацію протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання її відповідним органам ринкового нагляду.
5.1.8 Технічна документація повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам та містити результати аналізу та оцінки ризику (ризиків). Технічна документація повинна визначати вимоги, що застосовуються, і містити відомості про конструкцію, виробництво та функціонування засобу вимірювальної техніки в обсязі, необхідному для проведення оцінки.
5.1.9 Презумпція відповідності засобів вимірювальної техніки
1. Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам, установленим у Технічних регламентах та вимогам, установленим у відповідних додатках Технічних регламентів (далі — перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється Мінекономіки. 
2. Переліки посилань на нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології (їх частини), що формуються на основі відповідних посилань і переліків, опублікованих в Офіційному віснику Європейського Союзу, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам, та вимогам, установленим у відповідних Технічних регламентах, розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономіки.
3. Виробник може використовувати будь-яке технічне рішення, що відповідає суттєвим вимогам, установленим у Технічних регламентах, та вимогам, установленим у відповідних додатках. Крім того, для отримання користі від презумпції відповідності виробник повинен правильно застосовувати положення відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів або нормативних документів Міжнародної організації законодавчої метрології (їх частин), зазначених у Технічних регламентах.
5.2 Подання заявки та документів
5.2.1 Для проведення оцінки відповідності ЗВТ, заявник подає до ООВ належним чином заповнену та підписану заявником заявку за встановленою формою (Додаток А Ф1.ОВ 02.00.02-5)
5.2.2 Додатково надається інформація та документи про наявність чинних сертифікатів на ЗВТ та/чи на систему управління якістю та її сертифікацію, відомості про кількість типів ЗВТ, що заявляється на оцінку відповідності та їх відмінності, обсяги виробництва та кількість працюючих на підприємстві-виробнику, протоколи внутрішніх випробувань та випробувань сторонніми організаціями (за наявності).
5.2.3 Експертиза наданої заявником технічної документації.
На цій стадії уточняються:
- вимоги технічного регламенту (регламентів), що поширюються на дані ЗВТ, відповідність яким підлягає оцінці;
- чи застосовані НД із затвердженого Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічного регламенту;
- вимоги застосованих НД, відповідність яким підлягає оцінці (підтвердженню);
- зіставляються вимоги технічного регламенту (регламентів) та застосованих НД із затвердженого Переліку з зазначенням пунктів, що поширюються на дані ЗВТ, відповідність яким необхідно оцінити (підтвердити). 
Готується рішення за заявкою.
Особливу увагу на цій стадії виконавці робіт повинні приділити досконалому вивченню та визначенню:
- вимог Технічного(их) регламенту(ів) що поширюються на заявлені ЗВТ;
- встановлених вимог до ЗВТ відповідними нормативними документами;
- можливостей та повноважень випробувальних лабораторій, які будуть проводить випробування заявлених ЗВТ;
- можливостей та повноважень органу з сертифікації систем управління, якщо його залучення передбачено Технічним регламентом.
Мета розгляду технічну документації - переконатися, що зразки ЗВТ були виготовлені відповідно до технічної документації та визначити елементи, які були розроблені згідно з відповідними положеннями документів, а також елементи, які були розроблені без застосування відповідних положень цих документів.
5.3 Прийняття рішення за заявкою
5.3.1 Метою підготовки до оцінки є забезпечення того, що:
- вимоги до проведення оцінки відповідності чітко визначені, документально оформлені та зрозумілі;
- будь-які розбіжності у розумінні між ООВ і заявником усунено;
- ООВ здатен провести оцінку відповідності стосовно заявлених ЗВТ, і якщо доречно, місцезнаходження об’єктів заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, якою користується заявник.
5.3.2 Розгляд заявки та визначення характеристик ЗВТ щодо проведення випробувань зразків, оцінки конструкції, обстеження (оцінка) системи управління якістю виробництва.
ООВ під час розгляду заявки виконує наступні дії:
- узгоджує із заявником місце проведення перевірки та випробувань;
- визначає перелік додаткових документів, які повинен надати заявник для проведення оцінки відповідності;
- розглядає нормативні документи на ЗВТ і визначає перелік характеристик та показників, за якими ЗВТ мають бути ідентифіковані та випробувані щодо її відповідності заявленим та чинним в Україні нормативним документам;
- готує рішення за поданою заявкою;
- готує документи за прийнятими в ООВ формами для укладання договору (контракту) із заявником на проведення робіт, узгоджує терміни їх виконання та вартість.
5.3.3 За результатами розгляду заявки та аналізу наданої документації ООВ приймає «Рішення за заявкою на проведення оцінки відповідності ЗВТ» (Додаток Д) і не пізніше 30 днів після отриманнязаявки сповіщає про своє рішення замовника. 
У рішенні за заявкою зазначаються необхідні обсяги досліджень та випробувань і методи їх проведення, шляхом посилання на відповідні стандарти (пункти стандартів) та/або інші специфікації. 
Відповідно до прийнятого рішення за заявкою ООВ готує та надсилає заявнику проект договору про проведення робіт. Копія рішення передається до визначених в ньому випробувальних лабораторій (центрів), Органу сертифікації систем управління (якщо це передбачено відповідним модулем) та заявнику. 
Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення подальших робіт з оцінки відповідності, ООВ надає заявникові обґрунтоване рішення про неможливість проведення оцінки відповідності та скасовує заявку.
5.3.4 Взаємовідносини між заявником і ООВ, випробувальними лабораторіями та, за необхідності, органом сертифікації систем управління регулюються договорами, укладеними між ними. 
5.3.5 ООВ може відхилити заявку, якщо присутня будь яка з наступних умов:
a) ООВ не може виконати необхідні випробування, проведені для відповідної категорії приладів або модулів (за умови відсутності акредитованого субпідрядника);
b) тип не відповідає категорії або модулю, зазначеним у сфері акредитації;
c) інформація, яка необхідна для застосування (у тому числі будь-яка відповідна додаткова інформація та документація), є неповною;
d) інші чітко визначені причини.
ООВ повідомляє заявника у письмовій формі про своє рішення щодо прийняття або відхилення заявки. Якщо заявка відхиляється - зазначається причина.
5.3.6 Після прийняття рішення за заявкою складається Маршрутна карта (Ф2-1.РІ-02СП-04). Затвердження маршрутної карти проводиться після виконання всіх етапів оцінки відповідності. 
5.4 Вибір модулів оцінки відповідності
5.4.1 Модулі оцінки відповідності ЗВТ обираються заявником та вказуються згідно із заявкою та за погодженням із ООВ згідно з додатком К цього Порядку.
5.4.2 Проведення оцінки відповідності ЗВТ здійснюється за процедурами оцінки відповідності, визначеними у відповідних технічних регламентах.
Процедури оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічного регламенту визначаються
Заявником за власним вибором, у відповідності до модулів, передбачених конкретним технічним регламентом з урахуванням типу ЗВТ, їх кількості, стану виробництва та інших вихідних даних.
Етапи проведення робіт з оцінки відповідності відповідно до обраного модуля оцінки відповідності наведені в маршрутній карті (Ф2-1.РІ-02СП-04).
5.5 Відбір та ідентифікація зразків ЗВТ для випробувань
5.5.1 Відбір зразків ЗВТ для випробувань з метою оцінки відповідності чи нагляду здійснюється ООВ на виробництві чи у постачальника, або зразки надаються заявником за процедурою наведною в РІ-02СП-01 «Інструкція з відбору та ідентифікації зразків продукції з метою сертифікації»	.
Відбір зразків здійснюється в присутності представника заявника і оформляється актом відбору зразків (Ф5.СО 02.00.02СП)
Кількість зразків ЗВТ для випробувань та правила їх відбору встановлюються ООВ згідно з вимогами РІ-02СП-01 та нормативних документів.
Дослідження та випробування з метою перевірки відповідності ЗВТ застосовним вимогам Технічного регламенту проводяться за вибором виробника шляхом дослідження та випробування кожного ЗВТ або дослідження та випробування ЗВТ на основі статистичної перевірки відповідності згідно з ДСТУ ISO 2859-1.
5.5.2 Ідентифікацію відібраних зразків здійснює представник ООВ на місці відбору, а за необхідності ідентифікація доручається акредитованій випробувальній лабораторії за показниками, які потребують додаткового визначення. Оформлюється акт ідентифікації Ф6.СО 02.00.02СП
5.5.3 Відібрані зразки повинні бути опломбовані, укомплектовані і упаковані. Доставку відібраних для випробувань зразків до випробувальної лабораторії і повернення їх після випробувань здійснюється за рахунок заявника.
5.6 Оцінювання
5.6.1 ООВ оцінює заявлені ЗВТ на відповідність встановленим вимогам, визначеним у заявці та відповідно до рішення за заявкою.
5.6.2 Випробування та дослідження зразків ЗВТ з метою оцінки відповідності здійснюються у лабораторіях, що визначені в рішенні ООВ.
В обґрунтованих випадках допускається за рішенням ООВ проводити випробування з метою оцінки відповідності на підприємстві – виробникові ЗВТ з використанням його випробувального обладнання та ЗВТ, що відповідають встановленим до них вимогам. Випробування проводяться під наглядом представника ООВ.
ООВ покладаються тільки на ті результати з оцінювання, що стосуються оцінки конкретних ЗВТ, завершених до отримання заявки, відповідно ООВ несе відповідальність за ці результати і пересвідчується, що орган, який виконував оцінювання, відповідає вимогам ISO/IEC 17025 чи ISO/IEC 17021, і тим, що визначені в ЗД-08.03.14. Це також може охоплювати роботи, що проводиться відповідно до угод про визнання між ООВ.
5.6.3 За результатами випробувань, лабораторія подає протокол випробувань до ООВ та заявнику (за вимогою). Протокол випробувань повинен бути підписаний виконавцями робіт, представником ООВ (у разі залучення) і затверджений керівником випробувальної лабораторії.
5.6.4 У разі отримання негативних результатів випробувань хоча б за одним з показників, випробування з метою оцінки відповідності припиняються. Про негативний результат випробувальна лабораторія повідомляє заявника та ООВ, який приймає рішення щодо припинення робіт з оцінки відповідності або їх продовження після усунення невідповідності.
У разі неможливості вжиття коригувальних заходів, що не впливають на попередньо одержані позитивні результати випробувань, роботи з оцінки відповідності припиняються іможуть бути проведені після подання усунення невідповідності і надання ООВ доказів вжиття заявником коригувальних заходів для усунення причин, що призвели до невідповідності ЗВТ встановленим вимогам.
Якщо виявлено невідповідності і клієнт висловлює зацікавленість в продовженні процесу оцінювання, ООВ надає інформацію щодо додаткового оцінювання, необхідного для перевіряння того, що невідповідності були усунені. Якщо клієнт погоджується на виконання додаткових завдань з оцінювання, ООВ повторює процес оцінювання, щоб виконати додаткові завдання з оцінювання.
Результати усіх дій з оцінювання документуються до початку процесу аналізування.
5.6.5 Зразки ЗВТ, що пройшли (не пройшли) випробування з метою оцінки відповідності і піддавались чи не піддавались руйнуванню під час випробувань, залишаються власністю заявника і повертаються йому у будь якому випадку.
5.7 Оцінювання системи управління якістю
5.7.1 Оцінка системи управління якістю виробника ЗВТ проводиться з метою підтвердження того, що ЗВТ, які випускається, відповідають затвердженому типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу та/або на основі цілковитого забезпечення якості, підтверджуються під час оцінки відповідності. Процес оцінювання проводиться з метою досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю, що дослідження та випробування, які проводитимуться перед, під час і після виготовлення, а також їх періодичність проведення, протоколи (записи) щодо якості, звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу, засоби для проведення моніторингу, технічні, адміністративні чинники, що впливають на відповідність зазначеним вимогам, знаходяться під контролем, відхилення від встановлених вимог своєчасно виявляється, а виробник вживає заходів щодо запобігання виготовленню невідповідної продукції.
Оцінка системи якості проводиться згідно з процедурою РІ-02СП-09 «Порядок проведення робіт з сертифікації серійної продукції за схемою з з оцінкою системи якості», з наданням звіту за результатами аудиту за формою 
5.7.2 Оцінка відповідності системи управління якістю (якщо це передбачено технічними регламентами) проводиться відповідно до модулів: D, D1, Е, Е1, H1. 
5.8 Аналізування
5.8.1 ООВ проводить аналіз результатів робіт з оцінки відповідності, виконаних відповідно до положень п. 5.5 – 5.7 цього Порядку. Під час аналізу результатів робіт оцінюється їх повнота, об’єктивність, результати випробувань з урахуванням показників їх достовірності.
За позитивними результатами аналізу готується документ «Аналізування матеріалів з сертифікації / оцінки відповідності» за формою Ф4.ОВ 02.00.02-5. У разі негативних результатів  готується проект рішення Рішення про припинення робіт за заявкою(Ф3.РІ-02.СП-04
5.8.2 Висновок про оцінку відповідності (Ф5.ОВ 02.00.02-5) приймає керівник ООВ або за його дорученням уповноважена ним посадова особа, яка не приймала участь в оцінюванні. 
5.9 Рішення щодо сертифікації та занесення ЗВТ, що пройшли оцінку відповідності, до реєстру ООВ 
5.9.1 Офіційні документи щодо сертифікації надаються одночасно або після того як:
- рішення надати або розширити сферу сертифікації було прийнято;
- сертифікаційні вимоги виконані;
- сертифікаційна угода Ф1-1.СО 02.00.02СП складена та підписана.
5.9.2 Позитивні результати робіт з оцінки відповідності ЗВТ засвідчуються (в залежності від
застосованих процедур оцінки відповідності) документом підтвердження відповідності (сертифікат перевірки типу, сертифікат відповідності, сертифікат експертизи відповідності на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту. При негативнихрезультатах оцінки відповідності, замовнику надається рішення про відмову у видачі цих документів із обґрунтуванням причин.
5.9.3 Сертифікат може мати один або кілька додатків.
Заповнення реквізитів, передбачених у формі сертифіката, є обов’язковим.
5.9.4 Термін дії сертифіката встановлюється відповідним нормативно-правовим документом залежно від прийнятої схеми оцінки відповідності.
5.9.5 Копія виданого сертифіката та технічний файл зберігається у архіві ООВ.
5.9.6 У разі внесення змін до конструкції (складу) ЗВТ або технології її виготовлення, заявник зобов’язаний попередньо повідомити про це ООВ.
ООВ приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки системи управління якістю виробника.
У разі внесення змін до затвердженого типу ЗВТ, що можуть вплинути на відповідність суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови чинності зазначеного сертифіката такі зміни можуть потребувати додаткового затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката перевірки типу.
5.9.7 ООВ може прийняти рішення про призупинення або скасування дії сертифіката  у випадках:
- виявлення невідповідності ЗВТ вимогам, встановленим під час оцінки відповідності або наглядання;
- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування тощо;
- порушення заявником договору (контракту) або сертифікаційної угоди. 
5.9.8 ООВ в триденний термін надсилає заявникові письмову інформацію про прийняте рішення щодо призупинення дії виданого сертифіката.
5.9.9 Рішення ООВ про призупинення дії сертифіката може бути скасоване у випадку, якщо проведенням коригувальних заходів, погоджених з ООВ, заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення в узгоджений з ООВ термін і підтвердити відповідність ЗВТ встановленим при оцінці відповідності вимогам. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює ООВ.
5.10 Технiчний нагляд за продукцією
5.10.1 Технiчний нагляд за стабiльнiстю показників продукції, здiйснює призначений ООВ. ООВ документально оформляє і підтверджує свою діяльність, пов'язану з нагляданням.
Порядок виконання робіт визначається документом РІ-02СП-08. 
5.10.2 Умови проведення технiчного нагляду вказуються в договорi iз Заявником на проведення робiт з ОВ. 
5.10.3 Програму та порядок проведення технiчного нагляду ООВ розробляє у вiдповiдностi до вимог, викладених у документі РІ-02СП-08.

6 ВЗАЄМОДIЯ ООВ З IНШИМИ ОРГАНIЗАЦIЯМИ

ООВ в своїй роботі взаємодіє з іншими організаціями перелік яких наведено нижче. Залучення до робіт сторонніх осіб та/або організації здійснюється відповідно до процедури, викладеної в ПЯ 05.
6.1 Випробувальнi лабораторiї.
З акредитованими ВЦ/ВЛ ООВ складає угоди/договори на виконання робiт згiдно з п.п.4.7, 4.8 цього Порядку.
6.2 Iншi органiзацiї.
З iншими органiзацiями ООВ взаємодiє з питань обмiну iнформацiєю з ОВ продукцiї, забезпечення НД, актуалiзацiї НД тощо. Вiдносини будуються на основi угод тривалого термiну дiї та договорiв на виконання конкретних робiт.
6.3 Перелік організацій, з якими взаємодіє ООВ (має договори про співробітництво), наведено в документі «Положення про Орган сертифікації продукції НВЦОВ «ЮГ»».
6.4 ООВ уживає адекватні заходи, узгоджені з нормами чинного законодавства, щоб забезпечити конфіденційність інформації, отриманої у процесі ОВ на всіх рівнях організації, охоплюючи комітети і сторонні органи або приватні особи, що діють від його імені.
6.5 За винятком випадків, передбачених законодавством, ООВ не передає третій стороні інформацію, отриману у процесі ОВ, що стосується конкретної продукції або постачальника, без письмової згоди останнього. Якщо законодавство вимагає передати інформацію третій стороні, постачальника треба повідомити про те, що інформацію надано відповідно до закону.

7  СКАРГИ НА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ, СКАРГ, СПІРНИХ ПИТАНЬ

7.1 ООВ вимагає від постачальників осертифікованої продукції:
а) реєструвати всі апеляції, скарги та спірні питання, що надійшли до нього, які стосуються відповідності продукції вимогам стандартів, а також надавати на вимогу ООВ доступ до цих зареєстрованих даних;
b) вживати відповідних заходів щодо таких скарг і невідповідностей, які виявлено у продукції або послугах, що негативно впливають на відповідність продукції оціненим вимогам;
c) документально оформлювати вжиті заходи.
7.2 Якщо Заявник чи будь яка особа хоче оскаржити будь-яке рiшення ООВ, вiн повинен подати заяву в ООВ Подання заяви не зупиняє дiю прийнятого ООВ рішення.
Згідно з порядком, встановленим ПЯ 09 «Розглядання апеляцій, скарг і спірних питань», для розгляду спірних питань керівник ООВ призначає апеляційну комісію.
ООВ:
а) реєструє всі апеляції, скарги та спірні питання щодо ОВ, а також заходи з усунення їхніх причин;
b) виконує належні подальші дії;
c) документально оформлює проваджені дії і оцінює їхню ефективність.
7.3 Заява розглядається комісією в мiсячний термiн вiд дня її надходження. Для розгляду спiрних питань залучаються представники ООВ, якi не приймали вiдповiдне рiшення..
7.4 До заяви додаються такi документи: 
- документацiя, що стосується спiрного питання мiж Заявником та ООВ;
- вiдповiднi матерiали випробувань, перевiрки, нагляду;
- зразки (у разі необхідності) або фотознiмки продукцiї;
- технiчна документацiя на продукцiю (у разi необхiдностi).
7.5 Заявник має право бути вислуханим при розглядi заяви. 
7.6 Рiшення письмово доводиться до Заявника протягом п'яти днiв пiсля прийняття рішення.
7.7 У разi незгоди з рiшенням ООВ Заявник має право звернутися в суд або арбiтражний суд вiдповiдно до чинного законодавства.

8 ФIНАНСУВАННЯ РОБIТ З ОВ

8.1 Порядок розрахункiв при ОВ продукцiї.
8.1.1 При ОВ продукцiї фiнансовi взаємовiдносини встановлюються мiж:
- ОС; ООВ
- ВЛ/ВЦ;
- Заявником і ОС ООВ;
- Заявником і  ВЛ/ВЦ.
 8.1.2 Оплатi заявником пiдлягають всi роботи, що пов'язанi з ОВ продукції, незалежно вiд її результатiв:
- проведення ОВ продукції, в т.ч. проведення випробування;
- оформлення, реєстрація та видача сертифікатів відповідності;
- проведення технічного нагляду за продукцією.
8.1.3 Оплата робiт з ОВ продукції проводиться на основi договорiв, якi укладаються за рiшенням ООВ. 

Додаток А
Ф1.ОВ 02.00.02-5 
	
	Керiвнику ООВ НВЦОВ «ЮГ»
_________________
м.Одеса, 65026

	ЗАЯВКА № _______________
на проведення оцінки відповідності / експертизи 

	1.
	
	

	(назва Заявника; для вітчизняного Заявника - код ЄДРПОУ)

	

	(повна поштова адреса Заявника; контактний телефон, факс)

	в особі
	

	( посада керівника, його прізвище та ініціали)

	заявляє, що продукція 
	

	(назва продукції; код ДКПП для вітчизняної або код ТН ЗЕД для імпортної продукції) 

	

	

	яка виготовлена
	

	(назва виробника і його адреса)

	як одиничний виріб, як партія продукції у кількості _____ один., виготовляється серійно

	(необхідне підкреслити)

	згідно з вимогами 
	

	(позначення або назви необхідних нормативних документів згідно з переліком національних стандартів)

	

	i просить провести оцінку відповідності зазначеної продукції вимогам технічного регламенту:

	«Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки» (ПКМУ від 13.01.201 №94)

	[bookmark: Флажок1][bookmark: Флажок1]|_| модуль B
	[bookmark: Флажок1_копія_1][bookmark: Флажок1_копія_1]|_| модуль G
	
	

	[bookmark: Флажок1_копія_2][bookmark: Флажок1_копія_2]|_| модуль D
	[bookmark: Флажок1_копія_3][bookmark: Флажок1_копія_3]|_| модуль Н
	
	

	[bookmark: Флажок1_копія_4][bookmark: Флажок1_копія_4]|_| модуль F
	[bookmark: Флажок1_копія_5][bookmark: Флажок1_копія_5]|_| модуль Н1
	
	

	[bookmark: Флажок1_копія_6][bookmark: Флажок1_копія_6]|_| модуль F1
	
	
	

	[bookmark: Флажок1_копія_7][bookmark: Флажок1_копія_7]|_| реєстрація декларації
	

	(відмітити необхідне)

	2.Випробування прошу провести в
	

	(скорочена назва акредитованих ВЦ/ВЛ)

	3.Заявник зобов’язується:
- виконувати усі умови проведення оцінки відповідності;
- забезпечувати стабільність показників продукції, що підтверджені під час оцінки відповідності;
- сплачувати усі витрати за фактично проведені роботи з оцінки відповідності незалежно від їх результатів;
- гарантувати, що не подав заявку на оцінку відповідності до іншого призначеного органу з оцінки відповідності.

	4. Додаткові відомості
	

	

	Керівник підприємства 
	
	
	

	
	(підпис)
	
	(прізвище, ініціали)

	Головний бухгалтер 
	
	
	

	
	(підпис)
	
	(прізвище, ініціали)

	М.П.
	
	Дата заповнення:
	

	
	
	
	(вказує Заявник)

	
	
	Дата реєстрації:
	

	
	
	
	(вказує ОС)


Додаток до заявки – Сертифікаційна угода (Ф1-1.СО 02.00.02  ).

Додаток Б

Модулі оцінки відповідності
[bookmark: 116][bookmark: 91][bookmark: 110][bookmark: 109][bookmark: 108][bookmark: 107][bookmark: 106][bookmark: 105][bookmark: 104][bookmark: 103][bookmark: 102]
Модуль B (перевірка типу)
Перевірка типу - частина процедури оцінки відповідності, згідно з якою призначений орган досліджує технічний проект ЗВТ, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології, та перевіряє і підтверджує його відповідність вимогам ТР ЗВТ, які застосовуються до зазначеного засобу.
Перевірка типу може проводитися в одним із таких способів:
1) дослідження зразка, що представляє комплектні ЗВТ, заплановані для виробництва (виготовлений типовий зразок);
2) оцінка адекватності технічного проекту ЗВТ шляхом проведення експертизи технічної документації та підтвердних документів (Додаток Г), із дослідженням зразків одного або кількох критичних компонентів зазначеного засобу, передбаченого до виробництва (поєднання виготовленого типового зразка та проекту типового зразка);
3) оцінка адекватності технічного проекту ЗВТ шляхом проведення експертизи технічної документації та підтвердних документів, без дослідження зразка (проект типового зразка).
Рішення про відповідний спосіб перевірки типу та необхідну кількість зразків приймається призначеним органом.
Виробник повинен подати заявку на перевірку типу до одного, обраного ним, призначеного органу, яка повинна містити:
1) найменування та адресу виробника, а також у разі подання заявки його уповноваженим представником - найменування та адресу такого представника;
2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в інший призначений орган;
3) технічну документаці. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність ЗВТ вимогам ТР ЗВТ, що до нього застосовуються, та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути зазначені вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування ЗВТ.
До заявки у разі потреби повинні додаватися:
4) зразки ЗВТ, запланованих до виробництва. Призначений орган може у разі потреби вимагати додаткові зразки для виконання програми випробувань;
5) підтвердні документи для доведення адекватності рішення щодо технічного проекту. Такі підтвердні документи повинні зазначати всі використані документи, особливо якщо відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ЗВТ суттєвим вимогам (далі - перелік національних стандартів), не були застосовані повністю. Підтвердні документи повинні містити у разі потреби результати випробувань, проведених згідно з відповідними технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або від його імені та під його відповідальність - іншою випробувальною лабораторією.
Призначений орган повинен:
1) стосовно ЗВТ- провести експертизу технічної документації та підтвердних документів для оцінки адекватності технічного проекту такого засобу;
2) стосовно зразків: перевірити відповідність виготовленого зразка технічному проекту і визначити вузли, які були розроблені згідно з національними стандартами з переліку національних стандартів, та вузли, які були розроблені згідно з відповідними технічними специфікаціями;
провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх проведення для перевірки правильності застосування обраних виробником положень відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів;
провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх проведення для перевірки того, що у разі незастосування положень відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів прийняті виробником рішення про застосування відповідних технічних специфікацій відповідають суттєвим вимогам регламенту;
дійти згоди з виробником про місце проведення досліджень та випробувань;
3) стосовно інших частин ЗВТ - провести експертизу технічної документації і підтвердних документів з метою оцінки адекватності технічного проекту інших частин такого засобу.
Призначений орган повинен скласти звіт про результати проведення оцінки (Додаток Є Висновок про ОВ), в якому зазначено види робіт наведених вище та їх результати.
Призначений орган, виконуючи свої зобов’язання щодо органу, що призначає, може розкривати зміст такого звіту в повному обсязі або частково лише за згодою виробника.
У разі коли тип ЗВТ відповідає вимогам ТР ЗВТ , призначений орган видає виробникові сертифікат перевірки типу ЗВТ , який повинен містити найменування та адресу виробника, результати перевірки, умови (якщо такі є) його чинності та необхідні дані для ідентифікації затвердженого типу. До сертифіката перевірки типу можуть додаватися один або кілька додатків. У сертифікаті перевірки типу та додатках до нього повинна міститися вся необхідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовлених ЗВТ затвердженому типу та здійснювати контроль в умовах їх експлуатації.
Зокрема, для забезпечення проведення оцінки відповідності виготовлених ЗВТ затвердженому типу щодо відтворюваності їх метрологічних характеристик за їх належного регулювання із застосуванням відповідних технічних засобів зміст сертифіката перевірки типу повинен включати:
- метрологічні характеристики типу засобу вимірювальної техніки;
- заходи, необхідні для забезпечення цілісності засобів вимірювальної техніки (пломби, ідентифікація програмного продукту тощо);
- інформацію про інші елементи, необхідні для ідентифікації засобів вимірювальної техніки та візуальної перевірки їх відповідності типу;
- у разі потреби будь-яку особливу інформацію, необхідну для перевірки характеристик виготовлених засобів вимірювальної техніки;
- стосовно вузлів - усю необхідну інформацію для забезпечення сумісності з іншими вузлами або засобами вимірювальної техніки.
Сертифікат перевірки типу видається на строк, що становить 10 років від дати його видачі та може бути продовжений на кожні наступні 10 років.
У разі коли тип не відповідає вимогам Технічного регламенту, що застосовуються, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката перевірки типу та повідомляє про це заявнику з наданням детальних причин своєї відмови.
Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в сучасному стані розвитку техніки, які свідчать про те, що затверджений тип може вже не відповідати вимогам Технічного регламенту, що застосовуються, і визначати, чи існує необхідність у подальшому дослідженні таких змін. У такому разі призначений орган інформує виробника про своє рішення.
Виробник інформує призначений орган, який зберігає технічну документацію, стосовно сертифіката перевірки типу про всі зміни у затвердженому типі, які можуть вплинути на відповідність ЗВТ суттєвим вимогам ТР або на умови дії зазначеного сертифіката. Такі зміни можуть потребувати додаткового затвердження у формі доповнення до оригіналу сертифіката перевірки типу.
Призначений орган інформує орган, що призначає, про видані або відкликані ним сертифікати перевірки типу та/або будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надає йому список таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких такий призначений орган відмовив, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.
Орган, що призначає, органи державного ринкового нагляду (далі - орган ринкового нагляду) та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів перевірки типу та/або додатків до них. Орган, що призначає, та органи ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результатів досліджень, проведених призначеним органом.
Призначений орган зобов'язаний зберігати копію сертифіката перевірки типу, копії його додатків і доповнень, а також технічну документацію, включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії такого сертифіката.
Виробник повинен протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг зберігати для надання на запити органів ринкового нагляду копії сертифіката перевірки типу, його додатків і доповнень разом з технічною документацією.
Уповноважений представник виробника може подати заявку і виконувати відповідні обов’язки, за умови визначення таких обов’язків у дорученні, одержаному від виробника.

Модуль D (відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу)
Відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу - частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує відповідні зобов’язання та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що ЗВТ відповідають типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.
Виробництво
Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для виробництва, контролю готової продукції та випробувань ЗВТ та підлягає нагляду.
Система управління якістю (СУЯ)
Виробник подає обраному ним призначеному органові заявку на проведення оцінки його СУЯ стосовно відповідних ЗВТ, яка повинна містити:
1) найменування та адресу виробника, а у разі подання заявки його уповноваженим представником - найменування та адресу такого представника;
2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в інший призначений орган;
3) необхідну інформацію для категорії засобів вимірювальної техніки, що розглядаються;
4) документацію стосовно системи управління якістю;
5) технічну документацію стосовно затвердженого типу і копію сертифіката перевірки типу.
СУЯ повинна забезпечувати відповідність ЗВТ типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених ЗВТ.
Прийняті виробником елементи, вимоги та положення СУЯ повинні бути систематизовані та впорядковані у формі письмових документів, процедур та інструкцій. Документація щодо такої СУЯ повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів та протоколів контролю якості.
Така документація повинна містити, зокрема, належний опис:
- цілей у сфері якості і організаційної структури, обов’язки та повноваження керівництва стосовно якості продукції;
- відповідних методів виробництва, системи управляння якістю та забезпечення якості, процесів та системних дій, які використовуватимуться;
- досліджень та випробувань, які проводитимуться перед, під час і після виготовлення, а також частота, з якою вони проводитимуться;
- таких протоколів (записів) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;
- засобів моніторингу для досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.
Призначений орган повинен оцінити СУЯ з метою визначення рівня її відповідності відповідним вимогам.
Призначений орган повинен припускати відповідність таким вимогам стосовно елементів СУЯ, які відповідають технічним вимогам відповідного національного стандарту чи відповідної технічної специфікації.
Аудиторська група повинна мати досвід керування СУЯ, а щонайменше один з її фахівців - досвід оцінювання відповідних ЗВТ та технології їх виготовлення, а також знання вимог Технічного регламенту, що застосовуються. Аудит повинен, зокрема, включати відвідування підприємств виробника з метою проведення їх оцінки.
Аудиторська група розглядає технічну документацію, а також перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги Технічного регламенту та проводити необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності ЗВТ таким вимогам.
Призначений орган повинен повідомити виробнику про своє рішення. Повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення за результатами оцінки.
Виробник повинен виконувати обов’язки, обумовлені схваленою СУЯ, та підтримувати її, щоб вона лишалася адекватною і ефективною.
Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив СУЯ, про будь-які заплановані зміни у СУЯ.
Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни та прийняти рішення щодо відповідності зміненої СУЯ відповідним або ж необхідності проведення переоцінки такої системи.
Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки щодо перевірки та обґрунтоване рішення за результатами оцінки.
Нагляд призначеним органом
Метою здійснення нагляду є встановлення факту виконання виробником на належному рівні зобов’язань, передбачених схваленою СУЯ.
Виробник повинен для проведення оцінки надавати доступ призначеному органу до місць виробництва, здійснювати виробничий контроль, забезпечувати проведення випробувань та зберігання ЗВТ, а також подавати необхідну інформацію, зокрема:
1) документацію щодо СУЯ;
2) такі протоколи (записи) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо.
Призначений орган повинен проводити періодичні аудити з метою пересвідчення у тому, що виробником застосовується та підтримується СУЯ, а також надавати виробнику звіт про проведення такого аудиту.
Призначений орган також може здійснювати відвідування виробника без попередження, під час яких у разі потреби може провести випробування ЗВТ або доручити його проведення з метою перевірки правильності функціонування СУЯ. Призначений орган повинен надати виробникові звіт про відвідування, а у разі, коли були проведені випробування - протокол випробування.
Маркування відповідності та декларація про відповідність
Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, і під відповідальність призначеного органу, - його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, що відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, що застосовуються.
Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг для надання на запити органів ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію ЗВТ, для якої вона була складена. Копія декларації про відповідність повинна бути доступна для відповідних органів виконавчої влади на їх запит.
Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ, який вводиться в обіг. Водночас у разі, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ , дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією зазначених засобів.
Виробник повинен протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг зберігати для надання органам ринкового нагляду:
1) документацію;
2) інформацію стосовно затверджених змін;
3) рішення та звіти призначеного органу.
Призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або відкликані рішення щодо схвалення СУЯ та періодично або на запит подавати органові, що призначає, перелік рішень щодо відмови, зупинення дії рішень щодо схвалення СУЯ або їх обмежень в інший спосіб.
Уповноважений представник
Обов’язки виробника можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

Модуль F (відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки)
Відповідність типу за результатами перевірки ЗВТ - частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує відповідні зобов’язання, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що ЗВТ, які пройшли перевірку, відповідають типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених засобів.
Виробництво
Виробник повинен вживати заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених ЗВТ затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених засобів.
Перевірка
Призначений орган, обраний виробником, проводить відповідні дослідження і випробування (або доручає їх проведення) для перевірки відповідності ЗВТ типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та відповідним вимогам Технічного регламенту.
Дослідження і випробування для перевірки відповідності ЗВТ вимогам, що застосовуються, проводяться за вибором виробника або шляхом проведення досліджень і випробувань кожного ЗВТ, або шляхом проведення досліджень та випробувань ЗВТ на основі статистичної перевірки відповідності.
Перевірка відповідності шляхом дослідження та випробування кожного ЗВТ 
ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені, а також піддані встановленим у відповідному (відповідних) національному (національних) стандарті (стандартах) з переліку національних стандартів випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності ЗВТ затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначених засобів.
За відсутності національного стандарту або технічної специфікації рішення щодо проведення відповідних випробувань приймається відповідним призначеним органом.
Призначений орган видає сертифікат відповідності щодо проведених досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний номер на кожний перевірений ЗВТ або доручає його нанесення під свою відповідальність.
Виробник повинен зберігати сертифікат відповідності протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг для подання його відповідним органам ринкового нагляду.
Статистична перевірка відповідності
Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували однорідність кожної виробленої партії, та надавати свої ЗВТ для перевірки у формі однорідних партій.
Зразки ЗВТ відбираються випадковим чином з кожної партії. Відібрані ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідних національних стандартах випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності ЗВТ типу, описаному у сертифікаті перевірки типу, та вимогам Технічного регламенту, що застосовуються, а також схвалення рішення щодо прийняття чи відхилення зазначеної партії ЗВТ. За відсутності національного стандарту або технічної специфікації рішення щодо проведення відповідних випробувань приймається відповідним призначеним органом.
Статистична перевірка відповідності повинна базуватися на характеристиках якості ЗВТ. Система відбору зразків повинна забезпечувати:
- рівень якості, що відповідає імовірності приймання 95 відсотків, з показником невідповідності менш як 1 відсоток;
- граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання 5 відсотків, з показником невідповідності менш як 7 відсотків.
У разі прийняття партії усі ЗВТтакої партії вважаються такими, що пройшли перевірку, крім тих ЗВТ з вибірки, які не пройшли випробування.
Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності щодо проведених досліджень і випробувань та нанести свій ідентифікаційний номер на кожний засіб вимірювальної техніки, який пройшов перевірку, або доручити його нанесення під свою відповідальність.
Виробник повинен зберігати сертифікати відповідності протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг для подання їх органам ринкового нагляду.
У разі коли партію не прийнято, призначений орган повинен вжити відповідних заходів для запобігання введенню такої партії в обіг. У разі частого повторювання неприйняття партій призначений орган може зупинити проведення статистичної перевірки відповідності та вжити належних заходів.
Маркування відповідності та декларація про відповідність
Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, і під відповідальність призначеного органу - його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ, що відповідає затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначених засобів, і під відповідальність призначеного органу - його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ , що відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, що застосовуються.
Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг для подання на запити органів ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію ЗВТ, для якої вона була складена.
Копія декларації про відповідність повинна бути доступна для відповідних органів виконавчої влади на їх запит.
Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ , який вводиться в обіг. Водночас у разі, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ , дозволяється копію декларації про відповідність поставляти з партією зазначених засобів.
За згодою призначеного органу,  та під його відповідальність виробник може також наносити на ЗВТ ідентифікаційний номер призначеного органу.
За згодою призначеного органу, та під його відповідальність виробник може наносити ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ під час виробничого процесу.
Уповноважений представник
Обов’язки виробника можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника. Уповноважений представник не може виконувати зобов’язання виробника.

Модуль F1 (відповідність за результатами перевірки засобу вимірювальної техніки)
Відповідність за результатами перевірки ЗВТ - процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує відповідні зобов’язання та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні ЗВТ, які пройшли перевірку відповідають вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених засобів.
Технічна документація
 Виробник розробляє технічну документацію, яка повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності ЗВТ відповідним вимогам та містити результати аналізу та оцінки ризиків. Технічна документація повинна визначати вимоги, які застосовуються, і містити відомості про конструкцію, виробництво та роботу ЗВТ тією мірою, в якій це необхідно для проведення оцінки.
Виробник повинен зберігати технічну документацію протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг для подання її на запити органів ринкового нагляду.
Виробництво
Виробник повинен вживати заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених ЗВТ вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначених засобів.
Перевірка
Призначений орган, обраний виробником, проводить відповідні дослідження і випробування (або доручає їх проведення) з метою перевірки відповідності ЗВТ вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених засобів.
Дослідження і випробування з метою перевірки відповідності ЗВТ вимогам, що застосовуються, проводяться за вибором виробника або шляхом проведення досліджень і випробувань кожного ЗВТ або ж шляхом проведення досліджень та випробувань ЗВТ на основі статистичної перевірки.
Перевірка відповідності шляхом дослідження та випробування кожного засобу вимірювальної техніки
ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки ЗВТ вимогам, які застосовуються до зазначених засобів.
За відсутності національного стандарту або технічної специфікації рішення щодо проведення випробувань приймається відповідним призначеним органом.
Призначений орган видає сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний номер на кожний перевірений ЗВТ або доручає його нанесення під свою відповідальність.
Виробник повинен зберігати зазначений сертифікат відповідності протягом 10 років після введення ЗВТ обіг для подання його органам ринкового нагляду.
Статистична перевірка відповідності
Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес забезпечував однорідність кожної виробленої партії та надавати свої ЗВТ для перевірки у формі однорідних партій.
Зразки засобів вимірювальної техніки відбираються випадковим чином з кожної партії.
Усі відібрані ЗВТ повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів випробуванням та/або ж рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності ЗВТ вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначених засобів, а також схвалення рішення щодо прийняття чи відхилення зазначеної партії ЗВТ. За відсутності національного стандарту або технічної специфікації рішення щодо проведення випробувань приймається відповідним призначеним органом.
Статистична перевірка відповідності повинна базуватися на характеристиках якості засобів вимірювальної техніки. Система відбору зразків повинна забезпечувати:
- рівень якості, що відповідає імовірності приймання 95 відсотків, з показником невідповідності менш як 1 відсоток;
- граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання 5 відсотків, з показником невідповідності менш як 7 відсотків.
У разі прийняття партії усі ЗВТ такої партії вважаються такими, що пройшли перевірку, крім тих ЗВТ з вибірки, які не пройшли випробування.
Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності щодо проведених досліджень і випробувань та нанести свій ідентифікаційний номер на кожний ЗВТ , який пройшов перевірку, або доручити його нанесення під свою відповідальність.
Виробник повинен зберігати сертифікат відповідності протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг для подання його органам ринкового нагляду.
У разі коли партію не прийнято, призначений орган повинен вжити відповідних заходів для запобігання введенню такої партії в обіг. У разі частого повторювання неприйняття партій призначений орган може зупинити проведення статистичної перевірки відповідності та вжити належних заходів.
Маркування відповідності та декларація про відповідність
Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в Технічному регламенті, і під відповідальність призначеного органу його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ, який відповідає вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначеного засобу.
Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ і зберігає її протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг для подання її органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію ЗВТ, для якої вона була складена.
Копія декларації про відповідність повинна бути доступна для відповідних органів виконавчої влади на їх запит.
Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним ЗВТ , який вводиться в обіг. Водночас у разі, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість ЗВТ, дозволяється копію декларації про відповідність поставляти з партією зазначених засобів.
За згодою призначеного органу, та під його відповідальність ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ може наноситися також виробником.
За згодою призначеного органу та під його відповідальність виробником може наноситися ідентифікаційний номер призначеного органу на ЗВТ під час виробничого процесу.
Уповноважений представник
Обов’язки виробника від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення таких обов’язків в дорученні, одержаному від виробника. Уповноважений представник не може виконувати зобов’язання виробника.

Модуль G (відповідність за результатами перевірки кожного окремого засобу вимірювальної техніки)
Відповідність за результатами перевірки кожного окремого ЗВТ - процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує відповідні зобов’язання та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідний ЗВТ, який пройшов перевірку відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного засобу.
Технічна документація
Виробник розробляє технічну документацію та забезпечує її доступність для призначеного органу. Технічна документація повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності ЗВТ відповідним вимогам та містити результати аналізу та оцінки ризиків, визначати вимоги, які застосовуються, і містити відомості про конструкцію, виробництво та роботу ЗВТ тією мірою, в якій це необхідно для проведення оцінки.
Виробник повинен зберігати технічну документацію протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг для надання її на запити органам ринкового нагляду.
Виробництво
Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовленого ЗВТ вимогами Технічного регламенту, що застосовуються до зазначеного засобу.
Перевірка
Призначений орган, обраний виробником, проводить дослідження і випробування, передбачені відповідними національними стандартами з переліку національних стандартів та/або іншими відповідними технічними специфікаціями (або доручає їх проведення), з метою перевірки відповідності ЗВТ вимогам Технічного регламенту, що застосовуються. За відсутності національного стандарту або технічної специфікації призначений орган приймає рішення щодо випробувань, які повинні бути проведені.
Призначений орган видає сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний номер на кожний перевірений ЗВТ або доручає його нанесення під свою відповідальність.
Виробник повинен зберігати сертифікат відповідності протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг для надання його органам ринкового нагляду.
Маркування відповідності та декларація про відповідність
Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування і під відповідальність призначеного органу - його ідентифікаційний номер на кожний окремий ЗВТ , що відповідає вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначеного засобу.
Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації ЗВТ та зберігає її протягом 10 років після введення ЗВТ в обіг для подання органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію ЗВТ , для якої вона була складена.
Копія декларації про відповідність повинна бути доступна для відповідних органів виконавчої влади на їх запит.
Копія декларації про відповідність повинна поставлятися із ЗВТ .
Уповноважений представник
Обов’язки виробника, від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови зазначення таких обов’язків у дорученні, одержаному від виробника.

Загальні положення
Оцінка відповідності за модулями D, F, F1 або G може проводитися на підприємстві-виробнику або в будь-яких інших місцях, якщо транспортування до місця використання не вимагає розбирання ЗВТ, а також якщо введення в експлуатацію на місці використання не вимагає збирання ЗВТ або інших робіт з технічного монтажу, які ймовірно матимуть вплив на роботу ЗВТ і якщо правильне функціонування ЗВТ залежить від умов його установлення або використання. В усіх інших випадках оцінка відповідності повинна проводитися в місці використання ЗВТ.
У разі коли робота ЗВТ залежить від умов його установлення або використання, процедури, можуть проводитися у два етапи, при цьому другий етап включає усі перевірки та випробування, результати яких залежать від умов його установлення або використання, а перший етап - усі інші перевірки та випробування. Другий етап виконується на місці використання ЗВТ .
У разі прийняття виробником рішення щодо виконання у два етапи однієї з процедур та проведення обох таких етапів різними сторонами, ЗВТ, який пройшов перший етап процедури, повинен містити ідентифікаційний номер призначеного органу, залученого на такому етапі.
Сторона, яка провела перший етап процедури, видає для кожного ЗВТ сертифікат, в якому містяться дані, необхідні для ідентифікації ЗВТ та зазначаються проведені дослідження та випробування.
Сторона, яка проводить другий етап процедури, повинна проводити ті дослідження та випробування, які ще не були проведені.
Виробник або його уповноважений представник повинні гарантувати надання за запитом сертифікатів відповідності, виданих призначеним органом.
Виробник, який обрав модуль D, на першому етапі може використовувати цю ж саму процедуру на другому етапі або прийняти рішення щодо використання на другому етапі модуля F або F1 відповідно.
Маркування знаком відповідності та додаткове метрологічне маркування повинно наноситися на ЗВТ після закінчення другого етапу разом з ідентифікаційним номером призначеного органу, що був залучений до другого етапу.

Модуль Н: Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості
Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості - процедура оцінки відповідності, згідно з якою виробник застосовує схвалену систему управління якістю, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки відповідають застосовним вимогам Технічного регламенту.
Виробництво
Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для проектування, виробництва, контролю готової продукції та випробувань відповідних засобів вимірювальної техніки.
Система управління якістю
Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на проведення оцінки його системи управління якістю стосовно відповідних засобів вимірювальної техніки, яка повинна містити:
1) найменування та місцезнаходження виробника, а також у разі подання заявки його уповноваженим представником - найменування та місцезнаходження такого представника;
2) технічну документацію, зазначену в пунктах 46-50 Технічного регламенту, стосовно модифікації кожної категорії засобу вимірювальної техніки, запланованих до виробництва. Технічна документація повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам та містити результати аналізу та оцінки ризику (ризиків). Технічна документація повинна визначати вимоги, що застосовуються, і містити відомості про конструкцію, виробництво та функціонування засобу вимірювальної техніки в обсязі, необхідному для проведення оцінки;
3) документацію щодо системи управління якістю;
4) письмову заяву про те, що така заявка не подавалася іншому призначеному органові.
Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність засобів вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.
Прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю, повинні бути систематизовані та впорядковані у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація такої системи управління якістю повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості.
Така документація повинна містити, зокрема, належний опис:
- цілей у сфері якості і організаційної структури, обов’язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;
- вимог до технічного проекту, в тому числі національних стандартів з переліку національних стандартів та/або нормативних документів Міжнародної організації законодавчої метрології, які будуть застосовані, а у разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів та/або нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології не будуть застосовані повністю, засобів, що будуть використані для забезпечення відповідності засобів застосовним суттєвим вимогам Технічного регламенту шляхом застосування інших відповідних технічних специфікацій;
- методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних дій, що будуть використовуватися під час проектування засобів вимірювальної техніки стосовно відповідної категорії засобу вимірювальної техніки;
- відповідного виробництва, методів контролю та забезпечення якості, процесів та системних дій, які будуть використовуватися;
- досліджень та випробувань, які проводитимуться перед, під час і після виготовлення, а також періодичності їх проведення;
- таких протоколів (записів) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;
- засобів для проведення моніторингу з метою досягнення необхідної якості проекту та продукції, а також ефективного функціонування системи управління якістю.
Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам.
Призначений орган повинен робити припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.
Аудиторська група повинна мати досвід роботи у сфері систем управління якістю, а щонайменше один з її фахівців - досвід оцінювання відповідних засобів вимірювальної техніки та технології їх виготовлення, а також знання застосовних вимог Технічного регламенту. Аудит повинен, зокрема, включати відвідування підприємств виробника з метою проведення їх оцінки.
Аудиторська група розглядає технічну документацію, перевіряє здатність виробника визначати застосовні вимоги Технічного регламенту і проводити необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності засобу вимірювальної техніки таким вимогам.
Призначений орган повинен повідомити виробнику або його уповноваженому представнику своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.
Виробник повинен виконувати зобов’язання, визначені схваленою системою управління якістю, і підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.
Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у такій системі.
Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни і прийняти рішення щодо відповідності зміненої системи управління якістю вимогам, зазначеним у пункті 143 цього додатка, або необхідності проведення повторної оцінки.
Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки щодо перевірки та обґрунтоване рішення щодо оцінки.
Нагляд призначеним органом
Метою здійснення нагляду є проведення аналізу належного виконання виробником зобов’язань, визначених схваленою системою управління якістю.
Виробник зобов’язаний для проведення оцінки надавати доступ призначеному органові до місць проектування, виробництва, здійснення виробничого контролю, випробувань та зберігання засобів вимірювальної техніки, а також подавати необхідну інформацію, зокрема:
1) документацію щодо системи управління якістю;
2) протоколи (записи) щодо якості, передбачені системою управління якістю в частині проектування (результати аналізів, розрахунків, випробувань);
3) протоколи (записи) щодо якості, передбачені системою управління якістю в частині виробництва (звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу).
Призначений орган повинен проводити періодичні аудити стану застосування виробником системи управління якістю та подавати виробникові звіт про аудит.
Призначений орган також може здійснювати відвідування виробника без попередження, під час яких у разі потреби може проводити випробування засобу вимірювальної техніки або доручити його проведення з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подати виробникові звіт про відвідування та у разі проведення випробування - протокол випробування.
Маркування відповідності та декларація про відповідність
Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 142 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, який відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту.
Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона складена.
Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.
Копія декларації про відповідність повинна надаватися до кожного засобу вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. У разі коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, копія декларації про відповідність може надаватися до партії або вантажу зазначених засобів.
Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг зберігати для надання органам ринкового нагляду:
1) технічну документацію;
2) документацію щодо системи управління якістю;
3) інформацію про затверджені зміни;
4) рішення та звіти призначеного органу.
Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або відкликані рішення щодо схвалення систем управління якістю та періодично або на запит подавати органові, що призначає, перелік рішень щодо відмови, зупинення дії рішень щодо схвалення систем управління якістю або їх обмежень в інший спосіб.
Уповноважений представник
Обов’язки виробника, можуть бути виконані уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

Модуль H1: Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту

Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту - процедура оцінки відповідності, згідно з якою виробник застосовує схвалену систему управління якістю для проектування, виробництва, контролю готової продукції та випробувань відповідних засобів вимірювальної техніки, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки відповідають застосовним вимогам Технічного регламенту.
Виробництво
Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для проектування, виробництва, контролю готової продукції та випробувань відповідних засобів вимірювальної техніки.
Система управління якістю
Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на проведення оцінки його системи управління якістю стосовно відповідних засобів вимірювальної техніки, яка повинна містити:
1) найменування та місцезнаходження виробника, а також у разі подання заявки його уповноваженим представником - найменування та місцезнаходження такого представника;
2) необхідну інформацію для категорії засобів вимірювальної техніки, які розглядаються;
3) документацію щодо системи управління якістю;
4) письмову заяву про те, що така заявка не подавалася іншому призначеному органові.
Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність засобів вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.
Прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути систематизовані та впорядковані у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація такої системи управління якістю повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів та протоколів (записів) щодо якості.
Така документація повинна містити, зокрема, належний опис:
цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;
вимоги до технічного проекту, в тому числі національних стандартів з переліку національних стандартів та/або нормативних документів Міжнародної організації законодавчої метрології, які будуть застосовані, а у разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів та/або нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології не будуть застосовані повністю, засобів, що будуть використані для забезпечення відповідності засобів застосовним суттєвим вимогам Технічного регламенту шляхом застосування інших відповідних технічних специфікацій;
методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних дій, що будуть використовуватися під час проектування засобів вимірювальної техніки стосовно відповідної категорії засобу вимірювальної техніки;
відповідного виробництва, методів контролю та забезпечення якості, процесів та системних дій, які будуть використовуватися;
досліджень та випробувань, які проводитимуться перед, під час і після виготовлення, а також періодичності їх проведення;
таких протоколів (записів) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;
засобів для проведення моніторингу з метою досягнення необхідної якості проекту та продукції, а також ефективного функціонування системи управління якістю.
Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з метою визначення рівня її відповідності вимогам.
Призначений орган повинен робити припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.
Аудиторська група повинна мати досвід роботи у сфері систем управління якістю, а щонайменше один з її фахівців - досвід оцінювання відповідних засобів вимірювальної техніки та технології їх виготовлення, а також знання застосовних вимог Технічного регламенту. Аудит повинен, зокрема, включати відвідування підприємств виробника з метою проведення їх оцінки.
Призначений орган повинен повідомити виробнику або його уповноваженому представнику своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.
Виробник повинен виконувати зобов’язання, визначені схваленою системою управління якістю, і підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.
Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у такій системі.
Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни і прийняти рішення щодо відповідності зміненої системи управління якістю вимогам, зазначеним у пункті 159 цього додатка, або необхідності проведення повторної оцінки.
Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки щодо перевірки та обґрунтоване рішення щодо оцінки.
Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або відкликані рішення щодо схвалення систем управління якістю та періодично або на запит подавати органові, що призначає, перелік рішень щодо відмови, зупинення дії рішень щодо схвалення систем управління якістю або їх обмежень в інший спосіб.
Експертиза проекту
Виробник подає обраному ним призначеному органові заявку на проведення експертизи проекту.
У заявці повинні бути зазначені відомості про конструкцію, процес виготовлення та функціонування засобу вимірювальної техніки, а також результати оцінювання його відповідності застосовним вимогам Технічного регламенту. Заявка повинна містити:
1) найменування та місцезнаходження виробника;
2) письмову заяву про те, що така заявка не подавалася іншому призначеному органові;
3) технічну документацію. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам і включати адекватний аналіз та оцінку ризику (ризиків). Технічна документація повинна містити відомості про конструкцію та функціонування засобу вимірювальної техніки в обсязі, необхідному для проведення оцінки;
4) підтвердні документи щодо адекватності технічного проекту. У таких документах повинні бути зазначені використані документи, зокрема в разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів та/або нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології не були застосовані повною мірою, а також повинні міститися в разі потреби результати випробувань, проведених згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або від його імені і під його відповідальність іншою випробувальною лабораторією.
Призначений орган проводить експертизу заявки і у разі, коли проект відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту, видає виробникові сертифікат експертизи проекту, який повинен містити відомості про найменування і місцезнаходження виробника, висновки за результатами експертизи, умови (у разі наявності) щодо його чинності та необхідні дані для ідентифікації затвердженого проекту. Сертифікат експертизи проекту може мати один чи більше додатків.
У сертифікаті експертизи проекту та додатках до нього повинна міститися інформація, яка дає змогу визначити відповідність виготовлених засобів вимірювальної техніки дослідженому проекту та здійснювати контроль під час експлуатації. Зазначена інформація повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності виготовлених засобів вимірювальної техніки дослідженому проекту стосовно відтворюваності їх метрологічних параметрів під час їх належного регулювання із застосуванням відповідних технічних засобів та містити:
- метрологічні характеристики проекту засобу вимірювальної техніки;
- опис заходів, необхідних для забезпечення цілісності засобів вимірювальної техніки (пломби, ідентифікація програмного продукту тощо);
- інформацію про інші елементи, необхідні для ідентифікації засобу вимірювальної техніки та візуальної перевірки його відповідності проекту;
- у разі потреби іншу інформацію, необхідну для перевірки характеристик виготовлених засобів вимірювальної техніки;
- інформацію, необхідну для забезпечення сумісності вузлів з іншими вузлами або засобами вимірювальної техніки.
Призначений орган повинен скласти звіт про результати проведення оцінки та зберігати його для надання на запит органа, що призначає. Призначений орган, виконуючи свої зобов’язання щодо органу, що призначає, може розкривати зміст такого звіту в повному обсязі або частково лише за згодою виробника.
Строк дії сертифіката експертизи проекту становить 10 років з дати його видачі і може бути продовжений на кожні наступні 10 років.
У разі коли проект не відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту, призначений орган повинен відмовити у видачі сертифіката експертизи проекту та повідомити про це заявникові з обґрунтуванням причин відмови.
Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в сучасному стані розвитку техніки, які свідчать про те, що затверджений проект може вже не відповідати застосовним вимогам Технічного регламенту, і визначати, чи існує необхідність у подальшому дослідженні таких змін. У такому разі призначений орган інформує виробника про своє рішення.
Виробник повинен поінформувати призначений орган, в якому зберігається технічна документація стосовно сертифіката експертизи проекту, про всі зміни у затвердженому проекті, що можуть вплинути на відповідність засобу вимірювальної техніки суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови дії зазначеного сертифіката. Такі зміни можуть потребувати додаткового затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи проекту.
Призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про сертифікати експертизи проекту та/або будь-які доповнення до них, які він видав чи відкликав, або періодично чи на запит подавати органові, що призначає, перелік таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких відмовлено, дію яких зупинено чи встановлено щодо них інші обмеження.
Орган, що призначає, органи ринкового нагляду та інші призначені органи можуть на запит отримати копії сертифікатів експертизи проектів та/або додатків до них. Орган, що призначає, та органи ринкового нагляду можуть на запит отримати копію технічної документації та результатів досліджень, проведених призначеним органом.
Призначений орган зобов’язаний до закінчення строку дії сертифіката експертизи проекту зберігати його копію, копії його додатків і доповнень, а також технічну документацію, в тому числі документацію, подану виробником.
Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг зберігати для надання органам ринкового нагляду копії сертифіката експертизи проекту, його додатків і доповнень разом з технічною документацією.
Нагляд призначеним органом
Метою здійснення нагляду є проведення аналізу належного виконання виробником зобов’язань, визначених схваленою системою управління якістю.
Виробник зобов’язаний для проведення оцінки надавати доступ призначеному органові до місць проектування, виробництва, здійснення виробничого контролю, випробувань та зберігання засобів вимірювальної техніки, а також подавати необхідну інформацію, зокрема:
1) документацію щодо системи управління якістю;
2) протоколи (записи) щодо якості, передбачені системою управління якістю в частині проектування (результати аналізів, розрахунків, випробувань);
3) протоколи (записи) щодо якості, передбачені системою управління якістю в частині виробництва (звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу).

Призначений орган повинен проводити періодичні аудити стану застосування виробником системи управління якістю та надавати виробникові звіт про аудит.
Призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження, під час яких у разі потреби може проводити випробування засобу вимірювальної техніки або доручити його проведення з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подати виробникові звіт про відвідування та у разі проведення випробування - протокол випробування.
Маркування відповідності та декларація про відповідність
Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, і під відповідальність призначеного органу, його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, який відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту.
Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона складена.
Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.
Копія декларації про відповідність повинна надаватися до кожного засобу вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. У разі коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, копія декларації про відповідність може надаватися до партії або вантажу зазначених засобів.
Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг зберігати для подання органам ринкового нагляду:
1) документацію щодо системи управління якістю;
2) інформацію про затверджені зміни;
3) рішення та звіти призначеного органу.
Уповноважений представник
Уповноважений представник виробника може подати заявку, та виконувати обов’язки виробника, визначені від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.


Додаток В
Переліки національних стандартів

Перелік національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам і відповідність яким надає презумпцію відповідності ЗВТ суттєвим вимогам (далі — перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до статті 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».
https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=fbe1ad1b-6d48-407e-a2bd-aae55f31afec&tag=PerelikiNatsionalnikhStandartivPidTekhnichniReglamenti



Додаток Г 

Технічна документація

Технічна документація повинна відображати конструкцію, процес виробництва та функціонування засобів вимірювальної техніки і давати змогу проводити оцінку їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту, що до них застосовуються.
Технічна документація повинна бути достатньою мірою деталізованою для забезпечення додержання таких вимог:
1) визначення метрологічних характеристик;
2) відтворюваність метрологічних характеристик виготовлених засобів вимірювальної техніки за умови проведення належного регулювання з використанням призначених для цього засобів;
3) цілісність засобів вимірювальної техніки.
Технічна документація повинна наскільки це необхідно стосовно оцінки та ідентифікації типу та/або засобу вимірювальної техніки містити таку інформацію:
1) загальний опис засобу вимірювальної техніки;
2) ескізний проект і виробничі креслення, схеми розміщення компонентів, вузлів, електричні схеми тощо;
3) виробничі операції для забезпечення стабільного виготовлення засобів вимірювальної техніки;
4) у разі потреби описи електронних приладів з кресленнями, діаграмами, діаграмами передачі логічної та загальної інформації програмного забезпечення, що пояснюють їх характеристики і функціонування;
5) описи та пояснення, у тому числі функціонування засобів вимірювальної техніки;
6) список національних стандартів з переліку національних стандартів або список технічних специфікацій, що застосовані повністю або частково;
7) описи технічних рішень, прийнятих з метою відповідності суттєвим вимогам, якщо національні стандарти з переліку національних стандартів або технічні специфікації, не були застосовані повністю чи частково;
8) результати конструкторських розрахунків, досліджень тощо;
9) у разі потреби результати відповідних випробувань для доведення того, що тип та/або засіб вимірювальної техніки відповідає вимогам цього Технічного регламенту у заявлених нормованих робочих умовах та за встановленого впливу навколишнього середовища;
10) сертифікати перевірки типу стосовно засобів вимірювальної техніки, які містять деталі, ідентичні тим, що наведені у проектній документації 
Виробник визначає місце нанесення пломб і маркувань засобів вимірювальної техніки.
Виробник повинен зазначити застереження щодо сумісності з інтерфейсами та вузлами (у разі потреби).




Додаток Д

 РІШЕННЯ ЗА ЗАЯВКОЮ 
Ф3. ОВ 02.00.02-5  

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ НВЦОВ «ЮГ»)
 (ООВ НВЦОВ «ЮГ»)
(атестат акредитації № ___________ від ___.___.20___ р.)
	тел.: 
	
	м. Одеса, 65026

	факс: 
	
	


РІШЕННЯ  № ___ від  __ ____________20__р.
за заявкою на проведення оцінки відповідності

	ООВ НВЦОВ «ЮГ», розглянувши заявку  від __________________ № ____ 



	підприємства

	
	(назва та адреса підприємства або його представництва в Україні, код ЄДРПОУ)




	на проведення оцінки відповідності
	

	
	

	

	( найменування продукції)




	

	( призначення продукуції)



	виробництва _______________________________________
	______________________________

	                       (назва підприємства-виробника, країна)
	(код УКТЗЕД, ДКПП, ОКП)




	ВИРІШИВ:

	

	1 Оцінку відповідності провести за схемою_____________________________________

	

	

	2 Оцінку відповідності продукції провести на відповідність вимогам таких нормативних документів:

	

	 _______________________________________________________________________________

	(позначення та назва нормативних документів)

	3 Схема оцінки відповідності міститиме:

	

	- аналіз поданої Заявником документації;

	

	- відбір та ідентифікація зразків продукції; 

	

	- випробування продукції;

	

	- оцінку системи управління якістю;

	

	- технічний нагляд за продукцією

	

	4 Відбір зразків продукції у кількості ________ один.  доручити 



	
	із залученням Заявника.

	(найменування  організації)

	

	5 Аналізування наданої документації, ідентифікацію продукції та випробування з метою оцінки відповідності 



	

	(найменування організації), адреса, атестат акредитації)



	6 Для оцінки системи управління якістю призначити комісію в ООВ НВЦОВ «ЮГ» у складі:

	

	______________________________________________________________________________

	



	________________________________________________________________________________

	(посада, прізвище, ініціали)

	7 Комісії провести оцінку системи управління якістю
______________________________________________________________________  в _______________

	                                                                                                                                      (найменування продукції)                                         (дата проведення)

	8 Випробування продукції провести у (див. п. 5) ________________________________________________________

	

	(найменування ВЦ/ВЛ  ( організації), адреса, атестат акредитації)

	9 Технічний нагляд за продукцією, згідно програми технагляду здійснюватиме 

	

	(найменування  (організації)

	Періодичність проведення технічного нагляду – один раз на рік.

	

	10 Роботи з оцінки відповідності проводяться на підставі господарського договору між Заявником та 

	

	(найменування організації)

	

	11 Результати оцінки відповідності та випробувань поширюються на продукцію, яка виготовляється

	

	____________________________________________  на протязі  ___________________________

	                               (серійно / партія / одиничний зразок)                                                                                                                 (вказати термін дії)

	

	з дати видачі сертифіката відповідності (за умові його видачі).



	12 Реєстрацію декларації про відповідність, за умовами позитивних результатів експертизи, 
здійснюватиме 

	

	(найменування  (організації)

















	Керівник ООВ НВЦОВ «ЮГ»
	                            ____________________

	
	                                         (ініціали, прізвище) 

	


	



Примітка. В рішенні наводяться ті пункти, підпункти, які стосуються конкретної продукції та моделі.


Додаток Е 
Аналізування матеріалів з сертифікації / оцінки відповідності

Ф4.ОВ 02.00.02-5  

Аналізування матеріалів з сертифікації / оцінки відповідності (до заявки від ________ №______)

	Відомості стосовно випробування продукції
	Результати розгляду («+»/«-»/не поширюються)
	Примітки

	Відомості про Акт відбору зразків:
· дотримання форми бланку акту;
· назва продукції;
· місце відбору;
· представники, яким доручено відбір зразків згідно з рішенням ООВ;
· кількість відібраних зразків (партія заявлена/наявна для відбору/відібрані зразки);
· відомості про виготовення зразків;
· відомості щодо зразків: ємність, конфігурація тощо;
· відомості про стан зразків (опечатані, у транспортній тарі, замонтовані);
· підписи;
· фотографії.
	
	

	Відомості про акт ідентифікації:
· дотримання форми бланку акту;
· назва продукції;
· -представники, яким доручено ідентифікацію зразків згідно з рішенням ООВ;
· відомості про наявну ТД;
· відомості про відповідність назви зразків ТД;
· відомості про комплектність;
· заводські номери;
· відомості про виробника (підприємство, країна);
· перелік наданої ТД;
· примітка щодо можливості проведення ОВ.
	
	

	Відомості щодо протоколів випробування:
· відповідність назви рішенню ООВ;
· однозначна ідентифікація протоколу випробувань, а також ідентифікація на кожній сторінці з тим, щоб забезпечити визнання сторінки як частини протоколу випробувань
· ім’я, посада та підпис особи(осіб), що затвердила(и) протокол випробувань;
· назва, адреса, номер атестата акредитації ВЦ/ВЛ, а також місце проведення випробування;
· ім’я, посада та підпис особи(осіб), що проводила випробування.
	
	









	Відомості щодо Заявника:
· назва, адреса, код ЄДРПОУ (для українського виробника)
	
	

	Відомості щодо Виробника:
· назва, адреса, код ЄДРПОУ (для українського виробника)
	
	

	Відомості щодо продукції:
· назва продукції;
· заводські номери згідно з Актом відбору.
	
	

	Відомості про характристики продукції.
	
	

	Нормативні документи, на відповідність яким проводяться випробування.
	
	

	Ідентифікація використовуваних методів випробування
	
	

	Терміни проведення випробування.
	
	

	Відомості про умови довкілля.
	
	

	Відомості про ЗВТ та ВО.
	
	

	Результати випробувань:
· числові значення; 
· відповідність/невідповідність вимогам;
· можливість застосування статистичної оцінки результатів випробування;
· думки та тлумачення щодо результатів випробування.
	
	

	Підписи виконавців.
	
	

	Підписи відповідальних осіб.
	
	

	Примітка про можливість оформлення звіту про оцінювання.
	
	

	Виявлені невідповідності
	
	

	Необхідність застосування коригуючих дій
	
	

	Примітка про можливість розробки проекту сертифікату відповідност
	
	

	Примітка про необхідність зворотнього зв’язку із заявником
	
	



	Керівник Виконавчої групи 
	
	

	
	
	

	Дата
	
	«___»________20__р.



Додаток Є

Висновок про оцінку відповідності
Ф5.ОВ 02.00.02-5  

	Висновок від _________ № _____
про відповідність вимогам 
«Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»

	Орган з оцінки відповідності НВЦОВ «ЮГ» розглянувши матеріали

	Компанії 

	(повне найменування Виробника або уповноваженої ним особи - резидента України, або постачальника

	

	його адреса, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)

	в особі 

	(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

	підтверджує, що конструкція
	

	(повна назва пристрою, тип, марка, модель)

	

	що виготовляється або згідно з
	

	(назва та позначення технічної документації, номер партії та/або серійні номери для ідентифікації)

	на
	

	(повне найменування Виробника, його адреса та місце виробництва продукції

	

	для вітчизняного виробника код згідно з ЄДРПОУ)

	відповідає вимогам «Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки» (ПКМУ від 13.01.201 №94), а також нормативним документам, застосування яких є доказом відповідності обладнання вимогам зазначеного Технічного регламенту (у разі їх застосування):

	




	Сертифікат, звіт або висновок (за наявності)
	

	(назва документа, його номер, дата, термін дії реєстрації, найменування 

	Сертифікат перевірки типу / відповідності № ________ від __.__.20__, ОС НВЦОВ «ЮГ», атестат №1О018 від 07.03.2014

	та адреса призначеного органу з оцінки відповідності)

	Оцінка відповідності пристрою проведена за процедурою
	Модуль В+D, B+F, F1, G

	(позначення модуля або процедури «дослідження конструкції» відповідно до Технічного регламенту)



	Матеріали які надано:

	(вказувати найвність документів та/або

	

	місце зберігання за номером заявки або посилання на інший документ, за яким здійснюється ідентифікація)

	[bookmark: Unnamed][bookmark: Unnamed]1) загальний опис засобу вимірювальної техніки|_|;

[bookmark: Unnamed_копія_1][bookmark: Unnamed_копія_1]2) ескізний проект і виробничі креслення, схеми розміщення компонентів, вузлів, електричні схеми тощо|_|;
[bookmark: Unnamed_копія_2][bookmark: Unnamed_копія_2]3) виробничі операції для забезпечення стабільного виготовлення засобів вимірювальної техніки|_|;
[bookmark: Unnamed_копія_3][bookmark: Unnamed_копія_3]4) у разі потреби описи електронних приладів з кресленнями, діаграмами, діаграмами передачі логічної та загальної інформації програмного забезпечення, що пояснюють їх характеристики і функціонування|_|;
[bookmark: Unnamed_копія_4][bookmark: Unnamed_копія_4]5) описи та пояснення, у тому числі функціонування засобів вимірювальної техніки|_|;
[bookmark: Unnamed_копія_5][bookmark: Unnamed_копія_5]6) список національних стандартів з переліку національних стандартів або список технічних специфікацій, що застосовані повністю або частково|_|;
[bookmark: Unnamed_копія_6][bookmark: Unnamed_копія_6]7) описи технічних рішень, прийнятих з метою відповідності суттєвим вимогам, якщо національні стандарти з переліку національних стандартів або технічні специфікації, не були застосовані повністю чи частково|_|;
[bookmark: Unnamed_копія_7][bookmark: Unnamed_копія_7]8) результати конструкторських розрахунків, досліджень тощо|_|;
[bookmark: Unnamed_копія_8][bookmark: Unnamed_копія_8]9) у разі потреби результати відповідних випробувань для доведення того, що тип та/або засіб вимірювальної техніки відповідає вимогам цього Технічного регламенту у заявлених нормованих робочих умовах та за встановленого впливу навколишнього середовища|_|;
[bookmark: Unnamed_копія_9][bookmark: Unnamed_копія_9]10) сертифікати перевірки типу стосовно засобів вимірювальної техніки, які містять деталі, ідентичні тим, що наведені у проектній документації |_|;
Відмітити необхідне

	[bookmark: Unnamed_копія_10][bookmark: Unnamed_копія_10][bookmark: Unnamed_копія_11][bookmark: Unnamed_копія_11]Технічну документацію повернуто |_| / не повернуто |_| Замовнику

	Оцінка відповідності проведена:
	

	


	________________ хххххх.

_________________ ххххххх

____________ ххххххх.


	Керівник ООВ НВЦОВ «ЮГ»
	
	
	
	

	(посада)
	
	(підпис)
	
	(прізвище, ім'я та по батькові)

	
	
	

	
	

	
	

	____  ______ 20 ___ р.
	
	





Додаток Ж. 
ОПИС
національного знака відповідності

1. Знак відповідності технічним регламентам (далі - знак відповідності) має форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів).
[bookmark: n18]2. Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами.
[bookmark: n19]3. Висота знака відповідності не може бути менш як 5 міліметрів, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом.
[bookmark: n20]4. У разі зменшення або збільшення розміру знака відповідності повинні бути дотримані пропорції його форми.



[image: ]












Додаток З 
Ф6.ОВ 02.00.02-5  
Угода щодо надання права застосування номеру ООВ 
The agreement on the right to use the CEB number

	№ _______
	від/dtd.
	/ 

	Замовник/ 
The Customer: 
											
(назва та адреса замовника

	в особі/ represented by:
	_______________________________________________________________
 (посада та ПІБ представника замовника

	з однієї сторони, та Орган з оцінки відповідності НВЦОВ «ЮГ» (далі ООВ), призначений за номером ххх Мінекономрозвитку України на оцінку відповідності продукції вимогам Технічного регламенту хххххххх  (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ) від хх.хх1.20хх №хх) і зареєстрований за адресою: ххххххх, в особі керівника ООВ ХХХХХХХХХХХ  з іншої сторони, далі - Сторони, уклали цю угоду.

 З метою виконання вимог стосовно маркування продукції, які визначені у п.п. хх-ххТР ххххх Сторони домовились про таке.

 1  ООВ надає право нанесення його номеру  (ХХХ) поряд зі знаком відповідності технічним регламентам (див. Додаток А) на продукцію: 
 

	№ сертифікату та дата реєстрації /

	Продукція

	
	

	

	у термін до                                   , далі щорічно 

	 
2. Не пізніше, ніж за 45 календарних діб до закінчення визначеного вище терміну:
 - Замовник надає в ООВ інформацію щодо наявності змін у продукції, у процесах її виготовлення, у файлі технічної документації, у юридичних реквізитах власника декларації. Після аналізу наданої інформації ООВ може прийняти Рішення про відбір зразків продукції, які виготовлені впродовж дії цієї угоди, для ідентифікації та контрольних випробувань; 
- ООВ оформлює контракт або договір на виконання робіт, а Замовник сплачує його. 
3. Відмова від виконання умов п.2 з боку Замовника  є підставою для анулювання права маркування номером ООВ та заборони з боку контролюючих органів на постачання та реалізацію продукції в Україні або вилучення його з обігу.

	
Керівник ООВ 
___________________
	
Від замовника/ 
                                 . __________________



	Орган з сертифікації
продукції НВЦОВ «ЮГ»
	Порядок оцінки відповідності
засобів вимірювальної техніки
	ОВ 02.00.02-5 

	Редакція 1
хх.хх.202х
	Розробив:

	Перевірив:

	Зміна
	

	
	
	
	Сторінка 47
	Сторінок 53






	Додаток А Зовнішній вигляд та параметри знака відповідності/ Appendix А The appearance аnd parameter of the conformity label

[image: ]                                             


Додаток І

Форма та розміри
знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки
Форма та розміри знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки діаметром 100 міліметрів повинні відповідати зазначеним на рисунку. Розміри знака наведено в міліметрах.
Наведені розміри є відносними. Фактичний діаметр кола, описаного навколо маркування, треба вибирати з ряду: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 міліметрів.

[image: ]


Додаток К

Процедури оцінки відповднесті
«Технічний регламент неавтоматичних зважувальних приладів» від 16 грудня 2015 р. № 1062
	Категорія ЗВТ
	Модулі що застосовуються

	1. Неавтоматичні зважувальні прилади
	B+D, B+F, D1, F1. G



«Технічний регламент засобів вимірювальної техніки» від 24 лютого 2016 р. № 163
	Категорія ЗВТ
	Модулі що застосовуються

	1. Лічильники води
	B+D, B+F, H1

	2. Лічильники газу та пристрої перетворення об’єму
	B+D, B+F, H1

	3. Лічильники активної електричної енергії
	B+D, B+F, H1

	4. Теплолічильники
	B+D, B+F, H1

	5. Вимірювальні системи для безперервного і динамічного вимірювання кількості рідин, крім води
	B+D, B+F, H1

	6. Автоматичні зважувальні прилади 
	B+D, B+E, B+F, D1, F1, G, H1

	7. Таксометри
	B+D, B+F, H1

	8. Матеріальні міри
	B+D D, D1, F1

	9. Прилади для вимірювання розмірів
	B+D, B+E, B+F, D1, E1, F1, G, H1

	10. Аналізатори вихлопних газіввимірювання
	B+D, B+F, H1



«Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»
від 13 січня 2016 р. № 94
	Категорія ЗВТ
	Модулі що застосовуються

	1. Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електромеханічних систем
	F1, G

	2. Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електронних систем або систем, що містять програмний продукт \
	F1, G

	3. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів
	F1, G

	5. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки
	В+D, B+F, G

	6. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод
	В+D, B+F, G

	7. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку
	В+D, B+F, G

	8. Аудіометри чистого тону
	В+D, B+F, G

	9. Блоки детектування іонізуючого випромінення
	В+D, B+F, G

	10. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації
	В+D, B+F, G

	11. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю
	В+D, B+F, G

	12. Вимірювальні трансформатори струму та напруги
	В+D, B+F, G

	14. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається
	B+D, B+F

	15. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3 - 4 -розрядні)
	В+D, B+F, F1, G

	16. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок
	В+D, B+F, G

	17. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля
	В+D, B+F, G

	18. Вимірювачі потужності та радіоперешкод
	В+D, B+F, G

	19. Вимірювачі електростатичних зарядів, імпедансу, опору кола заземлення; опору ізоляції, параметрів релейного захисту, повного опору петлі фаза -нуль або струму в електричній мережі, струму витоку в електричній мережі 
	В+D, B+F, F1, G

	20. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалі 
	В+D, B+F, G

	21. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото - та відеофіксації: вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово -часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні
	В+D, B+F, G

	22. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу)
	В+D, B+F, G

	23. Віброметри
	В+D, B+F, G

	24. Газоаналізатори (крім аналізаторів вихлопних газів), газосигналізатори
	В+D, B+F, G

	25. Генератори
	В+D, B+F, G

	26. Гирі
	В+D, B+F, G

	27. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення
	В+D, B+F, G

	28. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)
	В+D, B+F, G

	29. Датчики навантаження ваговимірювальні
	В+D, B+F

	30. Дефектоскопии
	В+D, B+F, G

	31. Динамометри, силовимірювальні датчики
	В+D, B+F

	33. Еквіваленти мереж 
	В+D, B+F, G

	36. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)
	В+D, B+F, G

	38. Кондуктометри, pH -метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю)
	В+D, B+F, G

	39. Кеги
	В+D, G

	40. Лічильники газоподібних хімічних речовин
	В+D, B+F, G

	41. Лічильники активної (класи точності 0,5 -2,0; 0,2S; 0,5S) та реактивної (класи точності 0,5 -3,0) електроенергії
	В+D, B+F, G

	42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів
	В+D, B+F, G

	43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму
	В+D, B+F

	45. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні)
	В+D, B+F, G

	46. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності
	В+D, B+F, G

	47. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту)
	В+D, B+F, G

	49. Нівеліри
	В+D, B+F, G

	50. Осцилографи
	В+D, B+F, G

	51. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів стисненим газом
	В+D, B+F, G

	52. Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь
	В+D, B+F, G

	53. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені
	В+D, B+F, G

	55. Пурки робочі
	В+D, B+F, G

	56. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози
	В+D, B+F, G

	58. Рефрактометрии 
	В+D, B+F, G

	59. Рівнеміри
	В+D, B+F, G

	60. Селективні вольтметри
	В+D, B+F, G

	61. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації
	В+D, B+F, F1, G

	62. Спектрометри альфа -, бета -, гамма -випромінення, спектрометри “Сич”
	В+D, B+F, G

	63. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення в спа - та косметичних салонах
	В+D, B+F, G

	64. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); скрапленого газу (горизонтальні циліндричні)
	В+D, B+F, F1

	65. Струмовимірювальні кліщі
	В+D, B+F, G

	66. Тахеометрии
	В+D, B+F, G

	67. Тахографи
	В+D, B+F, G

	68. Теодоліти
	В+D, B+F, G

	69. Термінали паркувальні
	В+D, B+F, G

	70. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)
	В+D, B+F

	71. Тесламетри
	В+D, B+F, G

	73. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації
	В+D, B+F, G

	74. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони
	В+D, B+F, G

	75. Хроматографи газові та рідинні
	В+D, B+F, G

	76. Цистерни залізничні
	В+D, B+F, F1

	77. Шумоміри
	В+D, B+F, G
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