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1 Сфера застосування

1.1 Цей документ є організаційно-методичним документом органу з сертифікації НВЦОВ «ЮГ» (далі - ОС).

Порядок встановлює правила проведення в ОС робiт з оцінки відповідності (ОВ) продукції згідно зі сферою акредитації ОС.
ОС вживає всіх заходів необхідних для ОВ продукції вимогам технічного регламенту і відповідних стандартів на цю продукцію згідно з Переліком національних стандартів  (офіційне посилання http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=fbe1ad1b-6d48-407e-a2bd-aae55f31afec&tag=PerelikiNatsionalnikhStandartivPidTekhnichniReglamenti ) ,  які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ) від 16.12.2015 № 1077 ( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1077-2015-%D0%BF ).
1.2 Вимоги цього документа є обов´язковими для використання всіма працівниками ОС, ВЦ/ВЛ та організацій, які залучаються до робіт з ОВ.
1.3 Детальні описи основних процедур підготовки та проведення ОВ містяться документах, які мають статус робочих інструкцій, а саме:

РІ-02СП-03 «Інструкція з оформлення та видачі оригіналів сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання, їхніх копій в Системі НВЦОВ «ЮГ»;

РІ-02СП-04 «Порядок подання та прийняття рішення за заявкою на сертифікацію»;
ПЯ 05 «Система управління якістю. Оцінювання, реєстрування і відстежування компетентності субпідрядників»;
ПЯ 08 «Надавання, підтримування, призупинювання чи скасовування сертифікації, розширювання її сфери»;
ПЯ 09 «Розглядання апеляцій, скарг і спірних питань»

2  Нормативні посилання

В цій інструкції використані посилання на такі документи:

- «Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання» (затверджений ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077);
- ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT);

- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT)
- ISO/IEC Guide 23, Methods of indicating conformity with standards for third - party certification systems (Методи зазначення відповідності стандартам для систем сертифікації третьої сторонни).
3  Визначення та скорочення

3.1 В цій інструкції застосовано терміни та визначення, подані в Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання (далі - ТР ЕМС), ДСТУ ISO/ІЕС 17000:
1) апаратура - будь-який конструктивно завершений прилад чи поєднання приладів, надані на ринку як єдина функціональна одиниця, що призначені для споживача (користувача) і можуть створювати електромагнітні завади або на функціонування яких можуть вплинути такі завади.

- комплектувальні вироби, які призначені для вмонтування в апаратуру споживачем (користувачем) та можуть створювати електромагнітні завади або на функціонування яких можуть вплинути такі завади;

- мобільні установки - поєднання апаратури, а у деяких випадках також інших пристроїв, що призначені для переміщення та експлуатації в різних місцях;

2) введення в обіг - надання апаратури на ринку України в перший раз;

3) вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку апаратури, що перебуває в ланцюгу постачання продукції;

4) виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє апаратуру або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю апаратуру під своїм найменуванням або торговельною маркою;

5) відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення апаратури, яка вже була надана споживачу (користувачу);

6) гармонізований європейський стандарт - стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, та номер і назву якого опубліковано в “Офіційному віснику Європейського Союзу”;

7) електромагнітна завада - будь-яке електромагнітне явище, яке може призвести до погіршення функціонування обладнання. Електромагнітною завадою може бути електромагнітний шум, небажаний сигнал або зміна в самому середовищі розповсюдження;

8) електромагнітна обстановка - усі електромагнітні явища, що спостерігаються у певному місці;

9) електромагнітна сумісність - здатність обладнання задовільно функціонувати у власній електромагнітній обстановці без створення неприпустимих електромагнітних завад іншому обладнанню в такій обстановці;

10) завадостійкість - здатність обладнання функціонувати за призначенням без погіршення характеристик за наявності електромагнітних завад;

11) знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що апаратура відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної апаратури та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;
12) імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України апаратуру походженням з іншої країни;

13) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання апаратури для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

14) обладнання - будь-яка апаратура або стаціонарна установка;

15) орган з оцінки відповідності - орган, що провадить діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування;

16) оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються апаратури, були виконані;

17) розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає апаратуру на ринку України;

18) стаціонарна установка - особливе поєднання кількох видів апаратури, а у деяких випадках - також інших пристроїв, які складені, змонтовані та призначені для постійного використання в заздалегідь визначеному місці;

19) суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

20) технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинне задовольняти обладнання;

21) уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань;

22) цілі безпеки - цілі, спрямовані на захист людського життя або майна.
3.2 В цій інструкції  використовуються нижче наведені скорочення:

ТР ЕМС - Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання

ВГ – виконавча група
ВЛ/ВЦ – випробувальна лабораторія/центр

ОВ –оцінка відповідності

ОС – орган сертифікації
4 ПОРЯДОК ОВ ПРОДУКЦІЇ
4.1 Об'єкт ОВ
4.1.1 Об'єктом ОВ є продукція, яка вводиться в обіг на території України.

4.2 Інформування
4.2.1 ОС надає Заявникам* докладний актуалізований опис процедур ОВ, а також документи, що містять вимоги до ОВ, права й обов'язки виробників оціненої продукції (охоплюючи вартість робіт, що підлягають оплаті Заявниками і постачальниками оціненої продукції).

* - виробник (п.п.12 – 20 ТР ЕМС) або уповноважена особа (п.п.21, 22 ТР ЕМС) або імпортер (п.п. 22 – 30) або розповсюджувач (п.п.31 – 35).

4.2.2 ОС вимагає, щоб Заявник:

а) завжди виконував відповідні положення програми ОВ;

b) створював усі необхідні умови для провадження оцінювання, зокрема надавання документації на експертування та доступу до всіх галузей, зареєстрованих даних;

c) робив заяви, що стосуються сертифікації тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було проведено ОВ;

d) не використовував сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації ОС і не робив будь-яких заяв про ОВ своєї продукції, які ОС може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману;

e) у разі призупинення дії чи скасування сертифікату експертизи типу припинив використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на оцінювання, і повернув  на вимогу органу сертифікації всі документи з ОВ;

f) використовував сертифікат лише для зазначення того, що продукцію оцінено відповідно визначеним стандартам;

g) забезпечував гарантію того, що сертифікат не буде використано, щоб вводити в оману;

h) посилаючись на в засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримувався вимог ОС.

4.2.3 На вимогу Заявника йому надається додаткова інформація щодо оформлення заявки. 

4.2.4 Суттєві вимоги
Загальні вимоги.

Обладнання повинне бути спроектоване та виготовлене з урахуванням сучасного стану розвитку техніки таким чином, щоб:

1) рівень створюваних обладнанням електромагнітних завад не перевищував рівень, за якого радіо-, телекомунікаційне або інше обладнання не може функціонувати за призначенням (далі – 1-СВ);

2) обладнання мало такий рівень завадостійкості до електромагнітних завад, очікуваних під час його використання за призначенням, який дає змогу цьому обладнанню функціонувати без неприпустимого погіршення якості його використання за призначенням (далі – 2-СВ).

Особливі вимоги до стаціонарних установок.

3) Монтаж та використання компонентів за призначенням (далі – 3-СВ).
4) Стаціонарна установка повинна бути змонтована із застосуванням належних інженерних практик та з урахуванням інформації про використання за призначенням її компонентів з метою забезпечення відповідності вимогам цього пункту (далі – 4-СВ).
4.2.5 Надання на ринку та / або введення в експлуатацію обладнання

Обладнання може бути надано на ринку та/або введено в експлуатацію тільки в разі, коли воно відповідає вимогам ТР ЕМС за умови належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням.
4.2.6 Презумпція відповідності обладнання

Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання суттєвим вимогам (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність обладнання стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності такого обладнання суттєвим вимогам, визначеним у 4.2.4, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.
4.3 Загальний порядок проведення ОВ

4.3.1 Процедури оцінки відповідності

Відповідність апаратури суттєвим вимогам доводиться шляхом застосування однієї з процедур оцінки відповідності: експертизи типу (Модуль В).

Модуль В (експертиза типу)
Експертиза типу є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої ОС досліджує технічний проект апаратури та перевіряє і засвідчує, що технічний проект цієї апаратури відповідає суттєвим вимогам, визначеним ТР ЕМС та проводиться згідно ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077
Експертиза типу проводиться шляхом оцінки адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації, без експертизи зразка («експертиза проекту типу»). Експертиза типу може бути обмежена окремими суттєвими вимогами або їх частинами, які визначені виробником або його уповноваженим представником.

Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу за своїм вибором.

У заявці зазначаються ті суттєві вимоги або їх частини, для експертизи яких її було подано. Також у заявці міститься:

1) найменування та адреса виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником, - також його найменування та адреса;

2) письмова заява про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу;

3) технічна документація, яка містить достатню інформацію для проведення оцінки відповідності апаратури вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, та повинна включати належний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації вказуються вимоги, які застосовуються, та охоплюються, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва і функціонування апаратури. Технічна документація повинна містити як мінімум такі елементи:

загальний опис апаратури;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування апаратури;

список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку національних стандартів у технічній документації зазначаються їх частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань..

ОС проводить експертизу технічної документації для оцінки адекватності технічного проекту апаратури стосовно тих суттєвих вимог або їх частини, для проведення експертизи яких було подано заявку, складає звіт про оцінювання (Додаток В), в якому наводяться дані про діяльність, здійснену ОС та її результати. Без шкоди для своїх обов’язків стосовно органу, що призначає, ОС оприлюднює (повністю або частково) зміст зазначеного звіту лише за згодою виробника.
У разі коли тип апаратури відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до відповідної апаратури, ОС видає виробнику сертифікат експертизи типу відповідно до РІ-02СП-03 «Інструкція з оформлення та видачі оригіналів сертифікатів відповідності, їхніх копій в Системі НВЦОВ «ЮГ». У цьому сертифікаті зазначаються найменування і адреса виробника, звіт про оцінку відповідності, суттєві вимоги або їх частина, які підлягали експертизі, умови чинності сертифіката (якщо такі є) та дані, необхідні для ідентифікації затвердженого типу. До сертифіката експертизи типу можуть додаватися один чи більше додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього міститься вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовленої апаратури дослідженому типу та здійснювати контроль під час експлуатації.

У разі коли тип апаратури не відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це заявнику з поданням докладного обґрунтування своєї відмови.

ОС постійно відслідковує будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку техніки, які свідчать про те, що затверджений тип апаратури може вже не відповідати вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, та визначає потребу в подальшому дослідженні таких змін. У цьому випадку призначений орган повідомляє про це виробнику.

Виробник інформує призначений орган, який зберігає технічну документацію стосовно сертифіката експертизи типу, про всі модифікації затвердженого типу, що можуть вплинути на відповідність апаратури суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови чинності цього сертифіката. Такі модифікації потребують додаткового затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи типу.

ОС інформує орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та / або будь-які доповнення до них, а також щокварталу чи на запит органу, що призначає, надає йому перелік відмов у видачі сертифікатів та / або будь-яких доповнень до них та сертифікатів експертизи типу та/або будь-яких доповнень до них, які він призупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

ОС інформує інші призначені органи про відмови у видачі сертифіката експертизи типу та / або будь-яких доповнень до нього, про сертифікати експертизи типу та / або будь-які доповнення до них, які він скасував, призупинив чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів експертизи типу та/або доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результати досліджень, проведених призначеним органом. Призначений орган зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього, а також технічний файл, включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії такого сертифіката.

Виробник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг.

Уповноважений представник виробника може подати заявку, зазначену, та виконувати обов’язки Виробника за умови визначення таких обов’язків у дорученні.

4.3.2 Порядок проведення ОВ
Порядок проведення ОВ продукції в загальному випадку передбачає:

- подання заявки на ОВ i її реєстрацiю;

- розгляд заявки:

-  експертизу наданої технічної документації:

- прийнятя рішення про сертифікацію 
4.4 Подання заявки на ОВ
Для підтвердження відповідності пристроїв вимогам ТР ЕМС Заявник подає до ОС заявку та комплект технічної документації.

Рекомендовану форму заявки наведено у Додатку А.

4.4.1 ОС вимагає подання заявки на офіційному бланку, належним чином заповненому і підписаному уповноваженим представником Заявника, в якому наведено або до якого додано:

а) заявлену сфера ОВ;

b) заяву про те, що Заявник згоден виконувати умови провадження ОВ і надавати будь-яку інформацію, необхідну для ОВ.

Заявник надає, принаймні, таку інформацію:

а) назву, адресу та юридичний статус організації;

b) технічну документацію, яка містить достатню інформацію для проведення оцінки відповідності апаратури вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, та повинна включати належний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації вказуються вимоги, які застосовуються, та охоплюються, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва і функціонування апаратури. Технічна документація повинна містити як мінімум такі елементи:

загальний опис апаратури;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування апаратури;

список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку національних стандартів у технічній документації зазначаються їх частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань.
Перелік технічної документації оформлюється Додатком до заявки (Ф2.ОВ 02.00.02-2)
4.4.2 Заявником робiт з ОВ продукції можуть виступати:

- виробник;

- уповноважена особа або імпортер або розповсюджувач продукції за наявності доручення виробника.

Технічна документація повинна надавати можливість оцінювання відповідності апаратури основним вимогам та охоплювати проектування та виробництво апаратури (п.4.3.1).

Допускається (на розсуд ОС) приймати вiд iноземного заявника документи на iншiй мовi.
З метою забезпечення конфіденційності після оцінки відповідності технічна документація повертається Замовнику. За домовленістю із Замовником або за бажанням Замовника ОС може залишити у себе загальний опис та/або протоколи випробування.
ОС при прийомі заявки складає iз Клієнтом Сертифікаційну угоду (Ф1-1.СО 02.00.02).
4.4.3 ОС визначає кваліфікований персонал для виконування робіт з оцінювання кожної конкретної продукції. При цьому не призначаються спеціалісти, що взаємодіють з організацією, яка займається розроблянням, постачанням, монтажуванням або технічним обслуговуванням такої самої продукції, тому що це може спричинити сумніви щодо  неупередженості ОВ. У разі необхідності ОС виносить рішення щодо залучення до робіт сторонні організацій або особи. 
В ОС розроблено типовий план дій з оцінювання, що передбачає усі необхідні роботи та відображає призначення виконавців у процесах оцінювання та аналізування даних. Цей план знаходить відображення у маршрутній картці проведення робіт за заявкою (додаток В РІ-02.СП-04, форма Ф2-1.РІ-02.СП-04) До процесу аналізування даних та  прийняття  рiшення про видачу сертифіката не залучаються працівники які приймали участь в оцінюванні Маршрутна картка проведення робіт за заявкою (форма Ф2-1.РІ-02.СП-04) підписується керівником ОС та узгоджується з Заявником
4.5 Розгляд заявки
4.5.1 Перед тим, як розпочати оцінювання, ОС аналізує заявки, щоб забезпечити, що:

а) вимоги до провадження ОВ чітко визначені, документально оформлені і зрозумілі;

b) будь-які розбіжності у розумінні між ОС і Заявником усунено;

c) ОС здатен надати послуги з ОВ стосовно заявленої сфери, і якщо доречно, місцезнаходження об'єктів Заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується Заявник.

ОС при розглядi заявки виконує такi процедури:

- реєструє заявку в журналi облiку i заводить справу, в якiй зберiгаються листування та документацiя вiдносно ОВ даної продукції;

- проводить експертизу заявки на правильнiсть заповнення її реквiзитiв, визначення та iдентифiкацiю пiдприємств-виробників продукції, яка заявлена, i супровiдних документів (Додаток Б, Форма Результату розгляду заявки на оцінку відповідності);

- за необхiдностi визначає перелiк додаткових документiв, якi повинен надати Заявник для проведення ОВ;

- готує документи за встановленою формою для складання договору iз Заявником на проведення робiт з ОВ, погоджує термiни їх проведення i вартість.
4.5.2 З метою забезпечення повноти й об'єктивності оцінювання персонал, що виконує оцінювання, забезпечується відповідними робочими документами.

4.5.3 Якщо за результатами розгляду заявки i супровiдних документiв виявиться неможливiсть проведення подальших робiт з ОВ, Заявнику надсилається обгрунтоване рiшення i заявка анулюється. 

Заявка анулюється також у випадку, якщо протягом мiсяця пiсля надання Заявнику проекту договору на проведення робiт з сертифiкацiї даний договiр не було укладено.

4.5.4 Взаємовiдношення мiж Заявником i ОС регулюються угодами, укладеними мiж ними.

4.6. Оцінювання 
4.6.1 ОС проводить оцінку адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації Клієнта для оцінки адекватності технічного проекту апаратури стосовно тих суттєвих вимог або їх частин, для проведення експертизи яких було подано заявку.. Результати оцінки відповідності з ОВ оформлюється документом «Результати оцінки відповідності (експертиза технічної документації)» за формою, наведеною у Додатку Д.

4.6.2 Згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17065 ОС прийняв процедури звітності, що відповідають його потребам. Ці процедури, щонайменше, забезпечують, щоб:

а) персонал, призначений оцінювати відповідність продукції, надавав ОС звітний документ з оцінювання  про відповідності продукції усім сертифікаційним вимогам (Додаток Д);

b) ОС своєчасно ознайомлював Клієнта з повним звітом про результати оцінювання з зазначенням кожного виявленого відхилу, який потрібно усунути, щоб забезпечити відповідність продукції усім сертифікаційним вимогам, а також обсяг необхідних подальших робіт з повторного оцінювання відповідності.
Якщо Клієнт доведе, що він може виправити відхил у прийнятний термін, то після виконання ним коригувальних дій ОС проводить подальші роботи з урахуванням раніше проведених робіт.
4.7 Рішення щодо сертифікації
4.7.1 ОС виносить рішення про видачу сертифікату експертизи типу на підставі  аналізування інформації, отриманої в процесі оцінювання, а також будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення. 

Ця інформація повинна бути достатня:
- для ОС, щоб бути здатним прийняти обгрунтоване рішення щодо сертифікації;
- для простежуваності, щоб бути доступною у випадку, наприклад, апеляції чи для планування подальшої діяльності (можливо іншою особою чи органом);
- щоб гарантувати постійну відповідність вимогам сертифікації.

Будь-яка інформація, на якій грунтується рішення, яка надходить з будь-якого джерела, відмінного від процесу оцінювання, повідомляється Клієнту, разом з інформацією щодо процесу оцінювання. Клієнту надається можливість прокоментувати цю інформацію..

Звіти забезпечуються об'єктивними доказами.

Якщо ОС приймає до уваги роботи, пов'язані з сертифікацією, які були виконано іншим органом, ОС має придатні заходи для підтвердження чинності робіт, проведених іншим органом.

Сертифікація не надається доти, поки всі невідповідності не були виправлені та поки виправлення не перевірено ОС.
Невідповідності та їх вирішення документуються ОС.
4.7.2 ОС видає кожному Клієнту, що заявив свою продукцію на сертифікацію, офіційні документи за результатами сертифікації, зокрема, сертифікат за підписом уповноваженої посадової особи. Документи містять таку інформацію:

а) назву й адресу постачальника, продукцію якого осертифіковано;
б) сферу дії виданого сертифіката, зокрема:

1) перелік сертифікованої продукції, яку можна ідентифікувати за типом чи номенклатурою,

2) стандарти на продукцію або інші нормативні документи, на відповідність вимогам яких сертифіковано кожен виріб чи тип продукції,

в) дату надання чинності сертифікації і термін дії сертифіката, якщо це передбачено.

4.7.3 ОС визначив умови надавання, підтримування сертифікації, розширювання/скорочування її сфери галузі, а також умови, за яких чинність сертифікації можна призупинити або скасувати (ПЯ 08).

ОС вимагає, щоб виробник інформував його про всі зміни, наприклад, заплановану модифікацію продукції, зміну технології виробництва або, якщо це доречно, системи якості, що можуть вплинути на відповідність продукції.
ОС визначає чи потребують зазначені зміни додаткових робіт з оцінювання. У разі необхідності таких робіт постачальник не має права випускати сертифіковану продукцію до того часу доки орган сертифікації не дасть постачальнику відповідного повідомлення.

ОС визначає необхідність провадження повторного оцінювання у випадку істотних змін конструкції або характеристик продукції, або змін вимог стандартів, на відповідність яким сертифіковано продукцію або змін у формі власності, структурі або адміністрації постачальника, а також у разі надходження інформації, що вказує на те, що продукція більше не відповідає вимогам, підтвердженим під час сертифікації.

Постачальник продукції повинен повідомити ОС:

- про реєстрування всіх скарг щодо відповідності продукції та надавання ОС доступу до цих даних;

- про вживання відповідних заходів щодо отриманих скарг і невідповідностей;

- про документально оформлення вжитих заходів.

4.7.4 ОС належним чином контролює право власності, використання сертифікатів.

У разі неправильних посилань на систему сертифікації чи неналежного використовування ліцензій, сертифікатів, виявлених у рекламних матеріалах, каталогах тощо, орган сертифікації вживає відповідних заходів.

4.7.5 ОС в особі яка не була залучена до оцінювання (керівника ОС або ВГВД) приймає рiшення про видачу сертифіката – оформлює звіт про оцінку відповідності (Додаток В). На основi звіту ОС оформляє сертифiкат. При цьому має виконуватися умова – рішення щодо сертифікації має приймати особа, що не брала участь в оцінюванні.

4.7.6 В ОС визначено форму сертифіката (наведено у РІ-02СП-03 «Інструкція з оформлення та видачі оригіналів сертифікатів відповідності,  їх копій в Системі НВЦОВ «ЮГ») для всієї номенклатури продукції задекларованої у сфері акредитації ОС.
4.7.7 У додатках до сертифiката вiдповiдностi на бланках встановленої форми наводяться:

- перелiк НД та пунктів НД, на вiдповiднiсть яким проводилася сертифiкацiя продукції (повнi найменування НД);

- умови експлуатацiї продукції; 

- найменування аксесуарiв, що входили до складу продукції, що сертифікувалася;

 - iншi необхiднi на розляд ОС вiдомостi.

4.7.8 Сертифiкат вiдповiдностi на бланку встановленої форми видається Клієнту згідно з документом ОС  РІ-02СП-03 («Інструкція з оформлення та видачі оригіналів сертифікатів відповідності, їх копій в Системі НВЦОВ «ЮГ»). 

4.7.9 У разi внесення змiн в конструкцiю (склад) продукцiї (в тому числi у програмне забезпечення) або технологiю її виготовлення, якi можуть вплинути на показники, що пiдтвердженi при сертифiкацiї, Клієнт зобов'язаний заздалегiдь повiдомити про це ОС. ОС проводить аналіз та приймає рiшення про необхiднiсть нової ОВ.

Внесенi змiни повиннi бути у встановленому порядку вiдображенi Клієнтом в документацiї на сертифiковану продукцiю, що зберiгається  в ОС. 

5 СКАРГИ НА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ, СКАРГ, СПІРНИХ 
ПИТАНЬ
5.1. ОС вимагає від постачальників осертифікованої продукції:

а) реєструвати всі апеляції, скарги та спірні питання, що надійшли до нього, які стосуються відповідності продукції вимогам стандартів, а також надавати на вимогу ОС доступ до цих зареєстрованих даних;

b) вживати відповідних заходів щодо таких скарг і невідповідностей, які виявлено у продукції або послугах, що негативно впливають на відповідність продукції оціненим вимогам;

c) документально оформлювати вжиті заходи.

5.2 Якщо Заявник чи будь яка особа хоче оскаржити будь-яке рiшення ОС, вiн повинен подати заяву в ОС Подання заяви не зупиняє дiю прийнятого ОС рішення.

Згідно з порядком, встановленим у ПЯ 09 «Розглядання апеляцій, скарг і спірних питань», для розгляду спірних питань керівник ОС призначає апеляційну комісію.

ОС:

а) реєструє всі апеляції, скарги та спірні питання щодо ОВ, а також заходи для усунення їх причин;

b) виконує належні подальші дії;

c) документально оформлює проваджені дії і оцінює їхню ефективність.

5.3 Заява розглядається комісією в мiсячний термiн вiд дня її надходження. Для розгляду спiрних питань залучаються представники ОС, якi не приймали вiдповiдне рiшення.
5.4 До заяви додаються такi документи: 

- документацiя, що стосується спiрного питання;

- вiдповiднi матерiали випробувань, перевiрки, нагляду;

- зразки (у разі необхідності) або фотознiмки продукцiї;

- технiчна документацiя на продукцiю (у разi необхiдностi).

5.5 Заявник має право бути вислуханим при розглядi заяви. 

5.6 Рiшення письмово доводиться до Заявника протягом п'яти днiв пiсля прийняття рішення.

5.7 У разi незгоди з рiшенням ОС Заявник має право звернутися в суд або арбiтражний суд вiдповiдно до чинного законодавства України.
6 ФIНАНСУВАННЯ РОБIТ З ОВ
6.1 Порядок розрахункiв при ОВ продукцiї.

6.1.1 При ОВ продукцiї фiнансовi взаємовiдносини встановлюються мiж Змовником та НВЦОВ «ЮГ» у рамках договору:

Оплатi Заявником пiдлягають всi роботи, що пов'язанi з ОВ продукції, незалежно вiд її результатiв
 Оплата робiт з ОВ продукції проводиться на основi договорiв, якi укладаються за рiшенням ОС. Розрахунок вартості проводиться відповідно до Постанови КМУ від 12.07. 2017 р № 514 та інструкції з оцінки вартості робіт з сертифікації продукції, оцінки відповідності вимогам технічних регламентів (ВДО 23).
Додаток А
Ф1.ОВ 02.00.02-2 
	
	Керiвнику ОС НВЦОВ «ЮГ»
ХХХХХХ
м.Одеса, 65026

	ЗАЯВКА № ______________
на проведення експертизи 

щодо відповідності вимогам технічного регламенту



	1.
	

	(назва Заявника; для вітчизняного Заявника - код ЄДРПОУ; повна поштова адреса Заявника; контактний телефон, факс)

	в особі
	

	( посада керівника, його прізвище та ініціали)

	заявляє, що продукція 
	

	(назва продукції; код ДКПП для вітчизняної або код ТН ЗЕД для імпортної продукції) 

	яка виготовлена
	

	(назва виробника і його адреса)

	згідно з вимогами 
	

	
	(позначення або назви необхідних нормативних документів згідно з переліком національних стандартів)

	i просить провести оцінку відповідності зазначеної продукції вимогам технічного регламенту:

	Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 № 1077)

	 FORMCHECKBOX 
 модуль В
	
	
	

	
	
	
	

	(навести необхідне)

	3. Заявник зобов’язується:

- виконувати усі умови проведення оцінки відповідності;

- забезпечувати стабільність показників продукції, що підтверджені під час оцінки відповідності;

- сплачувати усі витрати за фактично проведені роботи з оцінки відповідності від їх результатів;

- гарантувати, що не подав заявку на оцінку відповідності до іншого призначеного органу з оцінки відповідності.

	4. Додаткові відомості
	

	

	Керівник підприємства 
	
	
	

	
	(підпис)
	
	(прізвище,ініціали)

	Головний бухгалтер 
	
	
	

	
	(підпис)
	
	(прізвище, ініціали)

	М.П.
	
	Дата заповнення:
	

	
	
	
	(вказує Заявник)

	
	
	Дата реєстрації:
	

	
	
	
	(вказує ОС)


Додаток до заявки – Сертифікаційна угода (Ф1-1.СО 02.00.02 ).
Ф2.ОВ 02.00.02-2  
Додаток до заявки № ХХХ ХХ ТР ЕМС від ХХ.ХХ.ХХХХ
Технічна документація 
	Перелік наданої документації:
	Назва файлу документу

	Загальний опис обладнання; 
Інструкція з експлуатації;
	

	Ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо
	

	
	

	
	

	Протоколи випробувань за застосованими стандартами: 
	

	Електробезпека
	

	Аналіз та оцінка ризиків
	

	Фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, маркування та внутрішнє компонування;
	

	Довіреність 
	

	Керівник підприємства 
	
	
	

	
	(підпис)
	
	(прізвище, ініціали)

	Головний бухгалтер 
	
	
	

	
	(підпис)
	
	(прізвище, ініціали)

	М.П.
	
	Дата заповнення:
	

	
	
	
	(вказує Заявник)


Додаток Б

Форма Результату розгляду заявки на оцінку відповідності
Ф5. ОВ 02.00.02-2 
Результат розгляду заявки (№ ХХХ-ХХ TR-ЕМС від ХХ.ХХ.202Х р) на оцінку відповідності

1) Орган сертифікації техніки зв’язку та інформаційних технологій НВЦОВ «ЮГ» атестат акредитації №ХХХХХХ (далі – ОС) розглянув заявку та файли технічної документації які надано: ХХХХХХХХХХХХ в особі ХХХХХХХХХХХ щодо оцінки відповідності ХХХХХХХХХХХХ, виробництва ХХХХХХХХХХХХ

2) Технічну документацію розміщено у робочому архіві ОС НВЦОВ «ЮГ», за умовами повернення, після оцінки відповідності, замовнику повного або часткого обсягу наданих файлів в тому числі Протокол випробувань - №ХХХ-ХХ  від ХХ.ХХ.202Х продені ХХХХ (аттестат акредитації №  ХХХХХХХХ до  ХХ.ХХ.202Х), .

3) За вказаною заявкою оформлено Маршрутну карту (план оцінювання) на проведення оцінки відповідності узгоджений з Заявником .

Попередні переговори з Заявником та розгляд наданих документів свідчать,що:

- письмова заява, що така сама Заявка не подана іншому органу отримана; 

- інформація щодо Заявника та продукції є достатньою для проведення процесу оцінки відповідності;

- визначена заявлена сфера оцінки відповідності;

- визначено модуль оцінки відповідності;
- файл технічної документації надано в електронному вигляді;
- випробування проведені ХХХХХХ аттестат акредитації №  ХХХ до  ХХ.ХХ.202Х;
- вимоги на продукцію відповідають вимогам чинним на даний час в Україні;
- будь-які відомі розбіжності у розумінні між ОС та Заявником вирішені, зокрема, погодження щодо стандартів або інших нормативних документів;

- наявні засоби для виконання всіх видів діяльності з оцінювання;

- ОС має компетентність і спроможність здійснювати діяльність з оцінки відповідності.

Маршрутною картою визначені група з оцінювання та терміни проведення робот.
ВИРІШИВ:
1 ОС може провести роботи з оцінки відповідності вимогам Технічного регламента з електромагнітної сумісності обладнання», (ПКМУ від 16.12.2015 №1077) за модулем В (експертиза типу). 

2 Спеціальні вимоги до призначених органів, установлені у пунктах 56-63 Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання виконуються.
3 Роботи з оцінки відповідності можна виконувати.

Керівник ВГВД _______________ 
ХХ.ХХ.202Х р
Ф3.ОВ 02.00.02-2 
Додаток В
Звіт про оцінку відповідності (аналізування даних та рішення щодо сертифікації)
Звіт від _________ № _____

про оцінку відповідності 

1) Орган сертифкації техніки зв’язку та інформаційних технологій НВЦОВ «ЮГ» (далі – ОС) розглянув заяву та технічну документацію які надано: (повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника, який декларує відповідність продукції) та його місцезнаходження) щодо оцінки відповідності (повна назва апаратури, тип, номер та будь-яка інша інформація, що надає можливість ідентифікувати апаратуру), виробництва (найменування та місцезнаходження виробника та підприємств виробництва).
2) Заявку зареєстровано у реєстрі ОС НВЦОВ «ЮГ» - № _____ від ______ 20___р.

3) Технічну документацію розміщено у робочому архіві ОС НВЦОВ «ЮГ», за умовами повернення, після оцінки відповідності, замовнику повного або часткого обсягу наданих файлів. Надано наступні елементи технічної документації:
- Аналіз та оцінка ризиків;
- Загальний опис апаратури;
- Ескізний проект / виробничі креслення та схеми компонентів /  складальних вузлів / електричних кіл;
- Описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування апаратури
- Список застосованих національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам. Для випадку застосованих національних стандартів, які не входять до переліку щодо ТР ЕМС - опис рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам ТР;
- Результати виконаних проектних розрахунків / проведених досліджень;
- Протоколи випробувань - Вказати номер та дату протоколу аккредитованої ВЛ.
4) За вказаною заявкою оформлено Маршрутну карту (план оцінювання) на проведення оцінки відповідності.
5) Оцінку відповідності суттєвим вимогам доведено із застосуванням процедури оцінки відповідності за модулем В (експертиза типу).

6) Експертизу типу проведено шляхом оцінки адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації, без експертизи зразка (“експертиза проекту типу”).
7) Експертиза типу не обмежена / обмежена окремими суттєвими вимогами або їх частинами, за визначенням виробника (уповноваженого представника).

8) Експертизу типу проведено на відповідність суттєвих вимог, у відповідності з Додатком 1 «Технічного регламента з електромагнітної сумісності обладнання» (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077).

9) При проведенні експертизи технічної документації було перевірене відповідність наступним застосованим національним стандартам:

- із списку -  ДСТУ EN 55011:2014, ДСТУ EN 55012:2015, ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 55015:2014, ДСТУ EN 55032:2014, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 61000-3-11:2015, ДСТУ EN 61000-3-12:2014, ДСТУ EN 61000-6-3:2015, ДСТУ EN 61000-6-4:2016, ДСТУ EN 55014-2:2015, ДСТУ EN 55024:2014, ДСТУ EN 61000-6-1:2015, ДСТУ EN 61000-6-2:2015, ДСТУ ETSI EN 300 386:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-34:2015;

- поза списком – навести необхідне;

9) Експертизу технічної документації проведено на відповідність суттєвих вимог та доведено наступне:

- рівень створюваних обладнанням електромагнітних завад не перевищує рівень, за якого радіо-, телекомунікаційне або інше обладнання не може функціонувати за призначенням;

- обладнання має такий рівень завадостійкості до електромагнітних завад, очікуваних під час його використання за призначенням, який дає змогу цьому обладнанню функціонувати без неприпустимого погіршення якості його використання за призначенням;
- монтаж та використання компонентів проводиться за призначенням;
- заповнюється для випадку стаціонарної установки - стаціонарна установка змонтована із застосуванням належних інженерних практик та з урахуванням інформації про використання за призначенням її компонентів.
10) За результатами проведеної діяльності з експертизу типу можливо / не можливо ствердьжувати про відповідність / не відповідність - (повна назва апаратури, тип, номер та будь-яка інша інформація, що надає можливість ідентифікувати апаратуру) суттєвим вимогам «Технічного регламента з електромагнітної сумісності обладнання» (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077).

11) Оцінку відповідності проведено: 

12) Технічну документацію за п.3) повернуто на вимогу замовника / розміщено до архіву ОС.
За результатами вищенаведеного можливо / не можливо видатати сертифікат експертизи типу.
Керівник ________________
____  ______ 20 ___ р.

Додаток Д.  Результати оцінки відповідності
Ф4. ОВ 02.00.02-2 
Результати оцінки відповідності (експертиза технічної документації)

(до заявки від ________ №______)
Таблиця 1 Технічна документація
	Зміст
	Результати («+»/«-»/не розповсюджується (НР) або зміст результату)

	1 Найменування файлу технічної специфікації (технічної документації)
	Має наводитися позначення фірмового позначення, серії та/або моделі, що заявляється

	2 Відповідність найменування файлу технічної специфікації (технічної документації) наведеному у заявці
	

	3 Підтвердження про те, що виробник не подав заявку іншому ОС 
	

	4 Перелік елементів технічної документації, наявних до заявки
	

	4.1.Аналіз та оцінка ризиків
	

	4.2 Загальний опис апаратури
	

	4.3 Ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо
	

	4.4 Описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування апаратури
	

	4.5 Список національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам:
	

	- застосовуються повністю або частково (у технічній документації повинні бути наведені ті частини стандартів, які були застосовані);
	

	- не застосовувалися - опис рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам ТР, включаючи перелік інших застосованих технічних специфікацій.
	

	4.6 Результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо
	

	4.7 Протоколи випробувань
	


Таблиця 2 Відповідність технічної документації суттєвим вимогам
	Суттєві вимоги
	Технічна документація за пунктами Таблиці 1, («+»/«-»/не розповсюджується (НР) або зміст результату)

	4.1 Аналіз та оцінка ризиків

	1-СВ (рівень завад): - Емісія; - Кондуктивні завади; - Емісії гармонік струму (вхідний порт електромережі змінного струму); - Флуктуації напруги та флікера (вхідний порт електромережі змінного струму)
	+/-

	2-СВ (завадостійкість): - Електростатичний розряд; - Завади загального виду від швидких перехідних процесів; - Радіочастотні завади загального виду; - Перехідні процеси та сплески в транспортних засобах; - Провали та переривання напруги; - Сплески напруги
	+/-

	3-СВ (монтаж, використання за призначенням)
	+/-

	4-СВ (стаціонарні установки - монтаж, використання за призначенням)
	+/-/НР

	4.2 Загальний опис

	1-СВ (рівень завад): - Емісія; - Кондуктивні завади; - Емісії гармонік струму (вхідний порт електромережі змінного струму); - Флуктуації напруги та флікера (вхідний порт електромережі змінного струму)
	+/-

	2-СВ (завадостійкість): - Електростатичний розряд; - Завади загального виду від швидких перехідних процесів; - Радіочастотні завади загального виду; - Перехідні процеси та сплески в транспортних засобах; - Провали та переривання напруги; - Сплески напруги
	+/-

	3-СВ (монтаж, використання за призначенням)
	+/-

	4-СВ (стаціонарні установки - монтаж, використання за призначенням)
	+/-/НР

	п.п.4.3, 4.4 Ескізний проект; Опис та пояснення для розуміння креслень і схем

	1-СВ (рівень завад): - Емісія; - Кондуктивні завади; - Емісії гармонік струму (вхідний порт електромережі змінного струму); - Флуктуації напруги та флікера (вхідний порт електромережі змінного струму)
	+/-

	2-СВ (завадостійкість): - Електростатичний розряд; - Завади загального виду від швидких перехідних процесів; - Радіочастотні завади загального виду; - Перехідні процеси та сплески в транспортних засобах; - Провали та переривання напруги; - Сплески напруги
	+/-

	3-СВ (монтаж, використання за призначенням)
	+/-

	4-СВ (стаціонарні установки - монтаж, використання за призначенням)
	+/-/НР

	4.5 Список національних стандартів

	
	Застосовується
	Якщо не застосвується

	1-СВ (рівень завад): - Емісія; - Кондуктивні завади; - Емісії гармонік струму (вхідний порт електромережі змінного струму); - Флуктуації напруги та флікера (вхідний порт електромережі змінного струму)
	ДСТУ EN 55011:2014, ДСТУ EN 55012:2015, ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 55015:2014, ДСТУ EN 55032:2014, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 61000-3-11:2015, ДСТУ EN 61000-3-12:2014, ДСТУ EN 61000-6-3:2015, ДСТУ EN 61000-6-4:2016, ДСТУ ETSI EN 300 386:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-34:2015
	

	2-СВ (завадостійкість): - Електростатичний розряд; - Завади загального виду від швидких перехідних процесів; - Радіочастотні завади загального виду; - Перехідні процеси та сплески в транспортних засобах; - Провали та переривання напруги; - Сплески напруги
	ДСТУ EN 55011:2014, ДСТУ EN 55012:2015, ДСТУ EN 55014-2:2015, ДСТУ EN 55015:2014, ДСТУ EN 55024:2014, ДСТУ EN 61000-6-1:2015, ДСТУ EN 61000-6-2:2015, ДСТУ ETSI EN 300 386:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-34:2015
	

	3-СВ (монтаж, використання за призначенням)
	НР

	4-СВ (стаціонарні установки - монтаж, використання за призначенням)
	НР

	4.6 Результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень

	1-СВ (рівень завад): - Емісія; - Кондуктивні завади; - Емісії гармонік струму (вхідний порт електромережі змінного струму); - Флуктуації напруги та флікера (вхідний порт електромережі змінного струму)
	+/-

	2-СВ (завадостійкість): - Електростатичний розряд; - Завади загального виду від швидких перехідних процесів; - Радіочастотні завади загального виду; - Перехідні процеси та сплески в транспортних засобах; - Провали та переривання напруги; - Сплески напруги
	+/-

	3-СВ (монтаж, використання за призначенням)
	+/-/НР

	4-СВ (стаціонарні установки - монтаж, використання за призначенням)
	+/-/НР

	4.7 Протоколи випробувань

	1-СВ (рівень завад): - Емісія; - Кондуктивні завади; - Емісії гармонік струму (вхідний порт електромережі змінного струму); - Флуктуації напруги та флікера (вхідний порт електромережі змінного струму)
	Вказати номер та дату протоколу ї аккредитованої ВЛ

	2-СВ (завадостійкість): - Електростатичний розряд; - Завади загального виду від швидких перехідних процесів; - Радіочастотні завади загального виду; - Перехідні процеси та сплески в транспортних засобах; - Провали та переривання напруги; - Сплески напруги
	Вказати номер та дату протоколу ї аккредитованої ВЛ

	3-СВ (монтаж, використання за призначенням)
	+/-/НР

	4-СВ (стаціонарні установки - монтаж, використання за призначенням)
	+/-/НР


Висновок:
1) Оцінку відповідності - (назва за заявкою) (далі – апаратура) суттєвим вимогам доведено із застосуванням процедури оцінки відповідності за модулем В (експертиза типу).
2) Експертизу типу проведено шляхом оцінки адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації, без експертизи зразка (“експертиза проекту типу”).
3) Експертиза типу не обмежена / обмежена окремими суттєвими вимогами або їх частинами, за визначенням виробника (уповноваженого представника).

4) У процесі експертизи типу було:

- досліджено технічний проект апаратури;

- перевірено і засвідчено,

що технічний проект апаратури  - (назва за заявкою) відповідає / не відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до ТР ЕМС.

	Оцінка відповідності проведена:
	
	____________ 

	
	
	

	
	
	_____________ 

	
	
	

	Дата
	
	«___»________20__ р.
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