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1 Сфера застосування

1.1 Цей документ є організаційно-методичним документом органу з сертифікації НВЦОВ «ЮГ» (далі - ОС).

Порядок встановлює правила проведення робiт з оцінки відповідності (далі - ОВ) продукції згідно зі сферою акредитації ОС.
ОС вживає всіх заходів необхідних для ОВ продукції вимогам технічного регламенту і відповідних стандартів на цю продукцію згідно з Переліком національних стандартів (офіційне посилання http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=fbe1ad1b-6d48-407e-a2bd-aae55f31afec&tag=PerelikiNatsionalnikhStandartivPidTekhnichniReglamenti), які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам «Технічного регламенту радіообладнання» (далі – ТР РО) (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ) від 24.05.2017 №355).
1.2 Вимоги цього документу є обов´язковими для використання всіма працівниками ОС, та організацій, які залучаються до робіт з ОВ.

2  Нормативні посилання

В цій інструкції використані посилання на такі документи:
- Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015, №124-VIII;

- «Технічний регламент радіообладнання» (ТР РО) (затверджений ПКМУ від 24.05.2017 №355);
- «Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (затверджений ПКМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067);

- «Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (затверджений ПКМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077);

- ПКМУ від 19 грудня 2023 р. № 1340 План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні;

- ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT);
- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT);
- ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 "Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги".

- Загальний документ НААУ «Визначення груп продукції для Технічних регламентів або інших нормативно-правових актів з метою акредитації» ЗД-08.00.43 Редакція 09 від від 06.09.2024
- Постанова НКЕК від 03.07.2024 №361 «Питання використання радіообладнання та випромінювальних пристроїв загальними користувачами радіочастотного спектра»
3  Визначення та скорочення
3.1 В цій інструкції застосовано терміни та визначення, подані у ТР РО, ДСТУ ISO 9000, ДСТУ EN ISO/IEC 17065:
1) введення в експлуатацію — використання радіообладнання за його призначенням споживачем (користувачем) в Україні вперше;

2) введення в обіг — надання радіообладнання на ринку України вперше;

3) вид радіообладнання — група радіообладнання, що має однакову сферу застосування за призначенням;

4) вилучення з обігу — будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку радіообладнання, що перебуває в ланцюгу постачання радіообладнання;

5) виробник — будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє радіообладнання або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує таке радіообладнання під своїм найменуванням або торговельною маркою;

6) відкликання — будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення радіообладнання, яке вже було надано споживачу (користувачу);

7) електромагнітна завада — будь-яке електромагнітне явище, яке може погіршити функціонування обладнання. Електромагнітною завадою може бути електромагнітний шум, небажаний сигнал або зміна в самому середовищі розповсюдження;

8) знак відповідності технічним регламентам — маркування, за допомогою якого виробник вказує, що радіообладнання відповідає вимогам, які застосовуються до радіообладнання та визначені в технічних регламентах, якими передбачено нанесення такого маркування;

9) імпортер — будь-яка фізична чи юридична особа, яка є суб’єктом господарювання — резидентом України і яка вводить в обіг на території України радіообладнання походженням з іншої країни;

10) надання на ринку — будь-яке платне або безоплатне постачання радіообладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності;

11) оцінка відповідності — процес доведення того, що вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються радіообладнання, виконані;

12) радіовизначення — визначення місця розташування, швидкості та/або інших характеристик об’єкта або отримання інформації про такі  параметри за допомогою властивостей поширення радіохвиль;

13) радіозв’язок — електрозв’язок, який здійснюється з використанням радіохвиль;

14) радіоінтерфейс — сукупність умов застосування радіотехнології, яка визначена у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому ПКМУ від 9 червня 2006 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1771);

15) радіообладнання — електричний або електронний виріб, який призначений для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв’язку та/або радіовизначення, або електричний чи електронний виріб, який повинен бути укомплектований додатковим пристроєм, що призначений для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв’язку та/або радіовизначення;

16) радіохвилі — це електромагнітні хвилі з частотами нижче ніж 3000 ГГц, що поширюються у просторі без штучного спрямовуючого середовища;

17) розповсюджувач — будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання радіообладнання, яка надає радіообладнання на ринку України;

18) суб’єкти господарювання — виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

19) технічна специфікація — документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинно відповідати радіообладнання;

20) тип радіообладнання - конкретне радіообладнання , що ідентифікується за його місцем у радіомережі, радіотехнологією, виробником, а також типом, маркою, моделлю, партією, серійними номерами та/або міжнародним ідентифікатором тощо. За наявності програмного забезпечення, яке впливає на суттєві вимоги, що визначені у пункті 7 Технічного регламенту радіообладнання, ідентифікація типу радіообладнання додатково включає позначення версії такого програмного забезпечення;

21) уповноважений представник — будь-яка фізична чи юридична особа — резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені згідно з визначеними у такому дорученні завданнями;

22) шкідлива завада — завада, яка перешкоджає функціонуванню радіонавігаційної служби чи інших служб аварійного радіозв’язку, або така завада, що суттєво погіршує якість, ускладнює або неодноразово перериває роботу служб радіозв’язку, які працюють згідно із законодавством.

Терміни «гармонізований європейський стандарт», «презумпція відповідності», «ризик» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»; термін «неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам» — у значенні, наведеному в Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»; терміни «користувач», «ланцюг постачання продукції», «постачання продукції» — у значенні, наведеному в Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»; термін «національний стандарт» — у значенні, наведеному в Законі України «Про стандартизацію».

3.2 В цій інструкції  використовуються нижче наведені скорочення:

ТР РО – «Технічний регламент радіообладнання»
ВГ – виконавча група
ОВ – оцінка відповідності

ОС – орган сертифікації 
РО – радіообладнання
СВ – сутэві вимоги
4 ПОРЯДОК ОВ ПРОДУКЦІЇ
4.1 Об'єкт ОВ
4.1.1 Об'єктом ОВ є продукція, яка ввозиться і вводиться в обіг на території України.
4.2 Інформація про процедури
4.2.1 ОС надає заявникам докладний актуалізований опис процедур ОВ, а також документи, що містять вимоги до ОВ, права й обов'язки постачальників оціненої продукції (охоплюючи вартість робіт, що підлягають оплаті Заявниками).

4.2.2 ОС вимагає, щоб Заявник:

а) завжди виконував відповідні положення програми ОВ;

б) створював усі необхідні умови для провадження оцінювання, зокрема надавання документації на експертування та доступу до всіх галузей, зареєстрованих даних;

в) робив заяви, що стосуються сертифікації тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої була ОВ;

г) не використовував сертифікат таким чином, щоб завдати шкоди репутації ОС і не робив будь-яких заяв про ОВ своєї продукції, які ОС може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману;

д) у разі призупинення дії чи скасування сертифікату експертизи типу припинив використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на оцінювання, і повернув  на вимогу органу сертифікації всі документи з ОВ;

е) використовував сертифікат експертизи типу лише для зазначення того, що продукцію оцінено відповідно визначеним стандартам;

ж) забезпечував гарантію того, що сертифікат експертизи типу не буде використано, щоб вводити в оману;

з) посилаючись на сертифікат експертизи типу в засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримувався вимог ОС.

4.2.3. На вимогу Заявника йому надається додаткова інформація щодо оформлення заявки. 

4.2.4. Суттєві вимоги до радіообладнання.
Радіообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб забезпечити:

· захист здоров’я, безпеку людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки, викладених в Технічному регламенті низьковольтного електричного обладнання, затвердженому ПКМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067, але без застосування обмеження за напругою (далі 1-СВ) ;

· відповідний рівень електромагнітної сумісності, встановлений у Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому ПКМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077 (далі 2-СВ).

Радіообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб ефективно використовувати і підтримувати ефективне використання радіочастотного ресурсу України у відповідній радіотехнології та уникати шкідливих завад (далі 3-СВ).

Для того щоб забезпечити виконання зазначеної вимоги, радіообладнання повинно бути сконструйовано таким чином:

· якщо передавач встановлений належним чином, обслуговується та використовується за призначенням, то він випромінює радіохвилі, які не створюють шкідливих завад, та одночасно небажані випромінювання, які створюються передавачем (наприклад, у сусідніх каналах, позасмугові випромінювання тощо) з імовірним негативним впливом забезпечення електромагнітної сумісності між радіообладнанням різних категорій користувачів радіочастотного ресурсу України, обмежені до такого рівня відповідно до стану розвитку техніки конструювання, щоб уникнути шкідливих завад іншому радіообладнанню;

· приймач повинен мати такий рівень чутливості, вибірковості, інших характеристик, які дають змогу йому працювати належним чином і захищати його від ризику впливу шкідливих завад, зокрема на цьому ж або на сусідніх каналах, від позасмугових випромінювань тощо і, таким чином, підтримує ефективне використання виділених каналів, смуг радіочастот для відповідних радіотехнологій.

Радіообладнання певних видів повинно бути розроблено таким чином, щоб воно відповідало таким основним вимогам (далі 4-СВ):

1) взаємодія з аксесуарами, зокрема із зарядними пристроями загального призначення;

2) взаємодія радіообладнання через мережі з іншим радіообладнанням;

3) підключення до інтерфейсів (пунктів закінчення телекомунікаційної мережі загального користування) відповідного типу на всій території України;

4) стала робота мережі (під’єднання пристрою не повинно завдавати шкоди телекомунікаційній мережі загального користування, заважати її функціонуванню або призводити до зловживання ресурсами цієї мережі, тим самим погіршуючи характеристики якості послуг);

5) забезпечення захисту особистих даних і конфіденційності користувачів і абонентів;

6) підтримання певних функцій, що забезпечують захист від шахрайства;

7) підтримання певних функцій, що забезпечують доступ до служб екстреної допомоги;

8) підтримання певних функцій, які полегшують можливість використання таких пристроїв користувачами з обмеженими можливостями;

9) підтримання певних функцій, які забезпечують завантаження у радіообладнання тільки такого програмного забезпечення, яке у відповідній комбінації з радіообладнанням підтвердило відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання.

4.2.5 Надання радіообладнання на ринку

Радіообладнання надається на ринку у разі, коли воно відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання.

4.2.6 Введення в експлуатацію і використання радіообладнання

Радіообладнання вводиться в експлуатацію та використовується у разі, коли воно відповідає вимогам цього Технічного регламенту, та за умови належного встановлення, обслуговування та використання за своїм призначенням.

Додаткові вимоги до введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання з причин, пов'язаних з ефективним використанням радіочастотного ресурсу України, з метою уникнення шкідливих завад, електромагнітних перешкод або ризиків для здоров'я населення, визначаються Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим ПКМУ від 19 грудня 2023 р. № 1340 від 9 червня 2006 р. № 815 ( http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF).

4.2.7 Повідомлення про радіоінтерфейси та умови застосування радіообладнання
Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженого ПКМУ від 19 грудня 2023 р. № 1340 та за поданням регуляторного органу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті радіоінтерфейси.

Регуляторний орган схвалює та оприлюднює на електронній регуляторній платформі узагальнені умови для застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв (http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=171&id=4222&language=uk).

4.2.8 Перелік національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам і відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам (далі — перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до статті 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

Відповідність радіообладнання стандартам, які включено до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності такого радіообладнання суттєвим вимогам, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

4.3 Загальний порядок проведення ОВ
4.3.1 Процедури оцінки відповідності

ОС проводить оцінку відповідності радіообладнання з метою підтвердження відповідності суттєвим вимогам. Оцінка відповідності враховує усі передбачені умови експлуатації. Якщо радіообладнання здатне приймати різні конфігурації, оцінка відповідності повинна підтвердити відповідність радіообладнання суттєвим вимогам за всіма можливими конфігураціями.

ОС перевіряє відповідність радіообладнання суттєвим вимогам, застосовуючи процедури оцінки відповідності: експертиза типу (модуль В) та відповідність на основі цілковитого забезпечення якості (Модуль Н) згідно ПКМУ від 24.05.2017 №355.
4.3.2 Порядок проведення ОВ

4.3.2.1  ОС розробив описи процедур (п.п 4.4- 4.5) відповідно до яких проводиться оцінка відповідності для забезпеченням прозорості та здатності відтворення таких процедур . Ці процедури придатні для кожного виду радіообладнання стосовно яких проводиться ОВ. ОС проводить оцінку відповідності радіообладнання з метою підтвердження відповідності суттєвим вимогам. Оцінка відповідності враховує усі передбачені умови експлуатації для кожного виду радіобладнання. Якщо радіообладнання здатне приймати різні конфігурації, оцінка відповідності повинна підтвердити відповідність радіообладнання суттєвим вимогам за всіма можливими конфігураціями.

ОС перевіряє відповідність радіообладнання суттєвим вимогам, застосовуючи процедури оцінки відповідності - експертиза типу (модуль В) (п. 4.4) та відповідність на основі цілковитого забезпечення якості (Модуль Н) (п. 4.5) згідно ПКМУ від 24.05.2017 №355.
4.4 Модуль B (експертиза типу)

4.4.1 Експертиза типу є частиною процедури оцінки відповідності, за якої призначений орган досліджує технічний проект радіообладнання, перевіряє і засвідчує, що технічний проект радіообладнання відповідає суттєвим вимогам ТР РО.

Експертиза типу виконується способом оцінки адекватності технічного проекту радіообладнання шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів без дослідження зразка (моделі конструкції).

Ця процедура придатна та використовується для кожного виду радіообладнання стосовно яких проводиться ОВ.

ОС проводить оцінку відповідності радіообладнання з урахуванням:

1 Радіотехнології відповідно до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженого ПКМУ від 19 грудня 2023 р. № 1340

2 Відповідності радіообладнання узгодженим для цього виду радіообладання узагальненим умовам застосування видів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які схвалені рішенням НКЕК від 12.02.2025  № 81
3. Технічних вимог та експлуатаційних умов для застосування радіообладнання, що визначаються у окремому рішенні регуляторного органу щодо визначення можливості застосування цього радіообладнання.

Визначення виду радіообладнання проводиться відповідно до таблиці дод. Б
4.4.2 Оцінка відповідності продукції в загальному випадку передбачає виконання наступнних завдань з оцінки відповідності:

- прийняття заявки на ОВ i її реєстрацiю;

- розгляд заявки;
- експертиза технічної документації;

- аналiзування матеріалів з ОВ;
- пiдготовку висновка про ОВ;
- оформлення, видача, реєстрація сертифiката.
4.4.3 Подання заявки на проведення ОВ
Для підтвердження відповідності пристроїв вимогам ТР РО Заявник подає до ОС заявку та комплект технічної документації.

Рекомендовану форму заявки наведено у Додатку А.
4.4.3.1 ОС вимагає подання заявки на офіційному бланку, належним чином заповненому і підписану уповноваженим представником Заявника, в якому наведено або до якого додано:

а) заявлену сферу ОВ;

б) заяву про те, що Заявник згоден виконувати умови провадження ОВ і надавати будь-яку інформацію, необхідну для ОВ.

Заявник надає, принаймні, таку інформацію:

а) найменування та адресу виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та адресу;;

б) технічну документацію відповідно до Додатку Г, технічну документацію (Додаток Г), яка повинна давати можливість оцінити відповідність радіообладнання застосовним вимогам Технічного регламенту та включати опис проведення і результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути зазначені застосовні вимоги та охоплені, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва та функціонування радіообладнання та підтвердні документи щодо адекватності рішення технічного проекту. Такі підтвердні документи повинні містити посилання на будь-які використані документи, особливо у разі, коли відповідні національні стандарти не були застосовані або були застосовані не повністю. Підтвердні документи повинні включати, при необхідності, результати  випробувань, проведених у відповідності з іншими технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією від імені виробника та під його відповідальність.
Перелік технічної документації оформлюється Додатком до заявки (Ф2.ОВ 02.00.02-4  )
в) стандарти, на відповідність яким буде здійснено ОВ кожного виробу, якщо вони відомі Заявникові.

с) письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу;
Допускається (на розсуд ОС) приймати вiд iноземного Заявника документи на iншiй мовi, але при цьому роздiли експлуатацiйної документацiї, що вiдображають питання безпеки, повиннi бути обов'язково викладено на державнiй мовi.
4.4.3.2 ОС призначає кваліфікований персонал для виконування завдань з оцінювання кожної конкретної продукції. При цьому не призначаються спеціалісти, що взаємодіють з організацією, яка займається розроблянням, постачанням, монтажуванням або технічним обслуговуванням такої самої продукції, тому що це може спричинити сумніви в неупередженості ОВ. У разі необхідності ОС виносить рішення щодо залучення до робіт сторонніх організацій або особ.

В ОС розроблено типовий план дій з оцінювання, що регламентує порядок дій, які виконуються ним як призначеним органом, відображає призначення виконавців у процесах оцінювання та аналізування даних. Цей план знаходить відображення у маршрутній картці проведення робіт за заявкою (додаток В РІ-02.СП-04, форма Ф2-1.РІ-02.СП-04) До процесу аналізування даних та  прийняття рiшення про видачу сертифіката не залучаються працівники які приймали участь в оцінюванні. Маршрутна картка проведення робіт за заявкою (форма Ф2-1.РІ-02.СП-04) підписується керівником ОС та узгоджується з Заявником.

4.4.4 Розгляд заявки 
4.4.4.1 Перед тим, як розпочати оцінювання, ОС аналізує заявки, щоб забезпечити, що:

а) вимоги до провадження ОВ чітко визначені, документально оформлені і зрозумілі;

б) будь-які розбіжності у розумінні між ОС і Заявником усунено;

в) заявлена галузь ОВ визначена;

г) засоби для виконання всіх видів діяльності з оцінювання наявні;

д) ОС здатен надати послуги з ОВ стосовно заявленої сфери, і, якщо доречно, місцезнаходження об'єктів Заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується Заявник.

ОС при розглядi заявки виконує наступнi процедури:

- реєструє заявку в журналi облiку i заводить справу, в якiй надалi зберiгаються усі листування та документацiя вiдносно ОВ даної продукції;

- проводить експертизу заявки на правильнiсть заповнення її реквiзитiв, визначення та iдентифiкацiю пiдприємств-виробників продукції, яка заявлена, i супровiдних документiв;

- за необхiдностi визначає перелiк додаткових документiв, якi повинен надати Заявник для проведення ОВ;

- готує документи за встановленою формою для складання договору iз Заявником на проведення робiт з ОВ, погоджує термiни їх проведення i вартість.
4.4.4.2 З метою забезпечення повноти й об'єктивності оцінювання персонал, що виконує оцінювання, забезпечується відповідними робочими документами.

4.4.4.3 Якщо за результатами розгляду заявки i супровiдних документiв виявиться неможливiсть проведення подальших робiт з ОВ, Заявнику надсилається обгрунтоване рiшення i заявка анулюється. 

Заявка анулюється також у разі, якщо протягом мiсяця пiсля подачi ОС Заявнику проекту договору на проведення робiт з сертифiкацiї даний договiр не було укладено.

4.4.5 Результати оцінки відповідності (експертиза типу)
4.4.5.1 ОС проводить оцінку адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації Клієнта для оцінки адекватності технічного проекту апаратури стосовно тих суттєвих вимог або їх частин, для проведення експертизи яких було подано заявку Результати оцінки відповідності оформлюються документом «Результати оцінки відповідності (експертиза технічної документації)» за формою, наведеною у Додатку Е.
Оцінювання продукції проводиться фахівцями ОС – співробітниками виконавчої групи сертифікації продукції та аудиторами.
4.4.5.2 Згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17065 ОС прийняв порядок оформлення звітності, що відповідає його потребам. Цей порядок, щонайменше, забезпечує, щоб:

а) персонал, призначений оцінювати відповідність продукції, надавав ОС звітний документ з оцінювання  про відповідность/не відповідность продукції усім сертифікаційним вимогам (Додаток Д);

б) ОС своєчасно ознайомлював Клієнта з повним звітом про результати оцінювання з зазначенням кожного виявленого відхилу, який потрібно усунути, щоб забезпечити відповідність продукції усім сертифікаційним вимогам, а також обсяг необхідних подальших робіт з повторного оцінювання відповідності.

Якщо Клієнт доведе, що він може виправити відхил у прийнятний термін, то після виконання ним коригувальних дій ОС проводить подальші роботи з урахуванням раніше проведених робіт.
4.4.6 Аналізування даних,  Рішення щодо ОВ
4.4.6.1 ОС виносить рішення щодо результатів ОВ на підставі інформації, отриманої в процесі оцінювання, а також будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення. 

Ця інформація достатня: 

- для ОС, щоб бути здатним прийняти обгрунтоване рішення щодо ОВ;

- для простежуваності, щоб бути доступною у випадку, наприклад, апеляції чи для планування подальшої діяльності (можливо іншою особою чи органом);

- щоб гарантувати постійну відповідність вимогам ОВ.

Будь-яка інформація, на якій грунтується рішення, яка надходить з будь-якого джерела, відмінного від процесу оцінювання, повідомляється Заявнику або постачальнику разом з інформацією щодо процесу оцінювання. Заявнику або постачальнику надається можливість прокоментувати її. Звіти забезпечуються об'єктивними доказами.

Якщо ОС приймає до уваги роботи, пов'язані з ОВ, які були виконані іншим органом, ОС має відповідні можливості і процедури для підтвердження чинності робіт, проведених іншим органом.

Невідповідності та їх усунення задокументовуються ОС.
4.4.6.2 ОС аналізує данні та приймає рiшення про ОВ – Звіт про оцінку відповідності (Додаток Є). При цьому має виконуватися умова – рішення щодо щодо ОВ має виносити особа, що не брала участь в оцінюванні. ОС складає звіт про оцінювання (Додаток Є), в якому наводяться результати експертизи.  У межах своїх зобов’язань, орган може оприлюднювати зміст зазначеного звіту в повному обсязі або частково лише за згодою виробника.

Якщо тип радіообладнання не відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту, ОС відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це заявнику з наданням докладного обґрунтування своєї відмови.

ОС постійно відслідковує будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку радіотехніки, які свідчать про те, що затверджений тип може вже не відповідати застосовним вимогам Технічного регламенту, та визначє, чи такі зміни потребують подальшого дослідження. Якщо зазначені зміни потребують подальшого дослідження, ОС повідомляє про це виробнику.

4.4.6.3 Якщо тип радіообладнання відповідає вимогам Технічного регламенту, то ОС надає виробнику сертифікат експертизи типу. В ОС визначено форму сертифіката (наведено у РІ-02СП-03) для всієї номенклатури продукції, задекларованої у сфері акредитації ОС.
4.4.6.4 У додатках до сертифiката на бланках встановленої форми наводяться:

- перелiк НД та пунктів НД, на вiдповiднiсть яким проводилася ОВ продукції (повнi найменування НД);

- умови експлуатацiї продукції; 

- найменування аксесуарiв, що входять до складу цієї продукції. 
- iншi необхiднi на розляд ОС вiдомостi.

4.4.6.5 Сертифiкат на бланку встановленої форми видається Заявнику згідно з документом ОС - РІ-02СП-03. 
Виробник зберігає сертифікат експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом із технічною документацію для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання.
ОС зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього, протоколів випробувань, технічну інформацію протягом 10 років після проведення експертизи типу радіообладнання або до закінчення строку дії такого сертифіката
Виробник повинен інформувати ОС, про всі модифікації затвердженого типу, що можуть вплинути на відповідність радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови чинності зазначеного сертифіката. Такі модифікації потребують додаткового дослідження типу радіообладнання та його затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи типу.

ОС інформує орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та/або про будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надає йому список таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких він відмовив або дію яких зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

ОС інформує інші призначені органи про сертифікати експертизи типу та/або будь-які доповнення до них, у видачі яких він відмовив, або дію яких скасував, зупинив чи встановив інші обмеження, а на запит — також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

ОС інформує Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра щодо виданих сертифікатів експертизи типу та/або доповнень до них у разі, коли стандарти із переліку національних стандартів не застосовувалися або застосовувалися частково.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати від ОС копію сертифіката експертизи типу та/або доповнень до них.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результати досліджень, проведених ОС.

4.5 Модуль Н (Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості згідно з Додатком 3 до Технічного регламенту радіообладнання)
4.5.1 Виробник або уповноважений представник чи постачальник подає до ООВ заявку на проведення оцінки радіообладнання за встановленою формою (додаток А) та комплект технічної документації. 
Процес прийняття, попереднього розгляду та реєстрації заявки здійснюється відповідно до положень розділу 4.4.4. 
Заявка повинна включати: - найменування та адресу виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та адресу; - технічну документацію для кожного типу радіообладнання. Технічна документація повинна в належних випадках містити елементи, що наведені у додатку 4 до ТР радіообладнання; - письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу. До заявки додається документація стосовно системи управління якістю, яка повинна, зокрема, містити належний опис: - цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва виробника щодо забезпечення якості проектування та виробництва радіообладнання; - технічних специфікацій на проектування, включаючи стандарти, що будуть застосовуватися, а у разі, коли відповідні стандарти з переліку національних стандартів застосовані частково, то опис заходів, що будуть використані з метою забезпечення відповідності радіообладнання застосованим до нього вимогам ТР РО; - методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час проектування радіообладнання, що належать до відповідного типу радіообладнання; - відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися; - досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час і після виготовлення радіообладнання, із зазначенням періодичності їх проведення; протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо); - засобів моніторингу, які дають змогу контролювати досягнення необхідної якості проектування та виробництва радіообладнання та ефективне функціонування системи управління якістю. 
4.5.2 Після реєстрації заявки співробітниками ВГС аналізується вся інформація, що в ній наведена, а також додаткові матеріали, надані разом з нею, матеріали і інформація, та складається документ Результати розгляду заявки (додаток В). Впроваджена система управління якістю повинна забезпечувати відповідність радіообладнання застосовним до нього вимогам ТО РО. Процес підготовки до оцінювання системи управління якістю та порядок його проведення здійснюються відповідно до РІ-02СП-09. Оцінка системи управління якістю включає аудит виробничих потужностей Виробника. 
4.5.3 ООВ проводить оцінку системи управління на відповідність вимогам технічного регламенту стосовно виробництва заявленої продукції. Оцінка СУЯ проводиться з урахуванням звіту за результатами аудиту СУЯ, результатів випробувань заявленої продукції, файлу технічної документації. 
4.5.4 На основі пропозицій ВГС ООВ призначає відповідальних виконавців для попередньої експертизи технічної документації, наданої заявником, та, для виконання оцінки відповідності, групу з аудиту, яка повинна володіти досвідом оцінювання у сфері систем управління якістю та мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом роботи експертом з оцінки відповідного радіообладнання та технології його виробництва, а також знанням застосовних вимог Технічного регламенту у вигляді наказу на призначення групи аудиту та відповідального виконавця (Ф1.РІ-02СП-09). 
4.5.5 Відповідальний виконавець (згідно з наказом на призначення групи аудиту) проводить попередню експертизу технічної документації, за результатами якої складає програму аудиту системи управління якістю
(Ф3.РІ-02СП-09). 
4.5.6 Група з аудиту вивчає технічну документацію з метою перевірки здатності виробника ідентифікувати застосовні вимоги ТР радіообладнання і проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності радіообладнання цим вимогам. Результати оцінки відповідності оформлюються документом «Результати оцінки відповідності (експертиза технічної документації)» за формою, наведеною у Додатку Е. 
4.5.7 ОС виносить рішення щодо результатів ОВ на підставі інформації, отриманої в процесі оцінювання, а також будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення. 

Ця інформація достатня: 

- для ОС, щоб бути здатним прийняти обгрунтоване рішення щодо ОВ;

- для простежуваності, щоб бути доступною у випадку, наприклад, апеляції чи для планування подальшої діяльності (можливо іншою особою чи органом);

- щоб гарантувати постійну відповідність вимогам ОВ.

Будь-яка інформація, на якій грунтується рішення, яка надходить з будь-якого джерела, відмінного від процесу оцінювання, повідомляється Заявнику або постачальнику разом з інформацією щодо процесу оцінювання. Заявнику або постачальнику надається можливість прокоментувати її. Звіти забезпечуються об'єктивними доказами.

Якщо ОС приймає до уваги роботи, пов'язані з ОВ, які були виконані іншим органом, ОС має відповідні можливості і процедури для підтвердження чинності робіт, проведених іншим органом.

Невідповідності та їх усунення задокументовуються ОС.
4.5.8 ОС аналізує данні та приймає рiшення про ОВ – Звіт про оцінку відповідності (Додаток Є). При цьому має виконуватися умова – рішення щодо щодо ОВ має виносити особа, що не брала участь в оцінюванні.

 В разі невідповідності радіообладнання встановленим вимогам, ОС повідомляє про це Заявника з зазначенням причин. 
За результатами оцінки системи управління на відповідність вимогам ТР РО видається звіт за результатами оцінки системи управління якістю (Ф9.РІ-02СП-09

4.5.9 Виробник повинен виконувати обов’язки, пов’язані із забезпеченням функціонування системи управління якістю, та підтримувати її в адекватному та ефективному стані. ОС оцінює будь-які запропоновані зміни і приймає рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам технічного регламенту чи необхідності проведення повторної оцінки. ОС повідомляє виробнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтування рішення щодо оцінки. 
4.5.10 ООС здійснює нагляд за оціненою системою управління якістю. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні виробником обов’язків, пов’язаних із забезпеченням функціонування системи управління якістю. Для цілей нагляду виробник зобов’язаний надавати ООВ доступ до місць проектування, виробництва, контролю, проведення випробувань і зберігання радіообладнання, а також усю необхідну інформацію. ООВ проводить періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник застосовує та підтримує в належному стані систему управління якістю, та надає виробнику звіт про аудит. Крім періодичних аудитів, ООВ може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань ООВ у разі потреби може проводити випробування радіообладнання або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. ООВ надає виробнику звіт про відвідування, а у разі проведення випробувань - також протокол випробувань. 
5  СКАРГИ НА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ, СКАРГ, СПІРНИХ 
ПИТАНЬ
5.1 ОС вимагає від постачальників осертифікованої продукції:

а) реєструвати всі апеляції, скарги та спірні питання, що надійшли до нього, які стосуються відповідності продукції вимогам стандартів, а також надавати на вимогу ОС доступ до цих зареєстрованих даних;

б) вживати відповідних заходів щодо таких скарг і невідповідностей, які виявлено у продукції або послугах, що негативно впливають на відповідність продукції оціненим вимогам;

в) документально оформлювати вжиті заходи.

5.2 Якщо Заявник чи будь яка особа хоче оскаржити будь-яке рiшення ОС, вiн повинен подати заяву в ОС Подання заяви не зупиняє дiю прийнятого ОС рішення.

Згідно з порядком, встановленим ПЯ 09 «Розглядання апеляцій, скарг і спірних питань», для розгляду спірних питань керівник ОС призначає апеляційну комісію.

ОС:

а) реєструє всі апеляції, скарги та спірні питання щодо ОВ, а також заходи з усунення їхніх причин;

б) виконує належні подальші дії;

в) документально оформлює проваджені дії і оцінює їхню ефективність.

5.3 Заява розглядається комісією в мiсячний термiн вiд дня її надходження. Для розгляду спiрних питань залучаються представники ОС, якi не приймали вiдповiдне рiшення..
5.4 До заяви додаються такi документи: 

- документацiя, що стосується спiрного питання мiж Заявником та ОС;

- вiдповiднi матерiали випробувань, перевiрки, нагляду;

- зразки (у разі необхідності) або фотознiмки продукцiї;

- технiчна документацiя на продукцiю (у разi необхiдностi).

5.5 Заявник має право бути вислуханим при розглядi заяви. 

5.6 Рiшення письмово доводиться до Заявника протягом п'яти днiв пiсля прийняття рішення.

5.7 У разi незгоди з рiшенням ОС Заявник має право звернутися в суд або арбiтражний суд вiдповiдно до чинного законодавства.
6 ФIНАНСУВАННЯ РОБIТ З ОВ
6.1 При ОВ продукцiї фiнансовi взаємовiдносини встановлюються мiж Змовником та ПП НВЦОВ «ЮГ» у рамках договору:

Оплатi Заявником пiдлягають всi роботи, що пов'язанi з ОВ продукції, незалежно вiд її результатiв

Оплата робiт з ОВ продукції проводиться на основi договорiв, якi укладаються за рiшенням ОС. Розрахунок вартості проводиться водповідно до Постанови КМУ від 12.07. 2017 р № 514 та інструкції з оцінки вартості робіт з сертифікації продукції, оцінки відповідності вимогам технічних регламентів (ВДО 02)».

Додаток А
Ф1.ОВ 02.00.02-4 
	
	Керiвнику ОС НВЦОВ «ЮГ» 

________________ 

м.Одеса, 65026

	ЗАЯВКА № _______________

на проведення експертизи

щодо відповідності вимогам технічного регламенту в Системі ОС НВЦОВ «ЮГ»

	1.
	
	

	(назва Заявника; для вітчизняного Заявника - код ЄДРПОУ, повна поштова адреса Заявника; контактний телефон, факс)

	в особі
	

	( посада керівника, його прізвище та ініціали)

	заявляє, що продукція 
	

	(назва продукції; код ДКПП для вітчизняної або код ТН ЗЕД для імпортної продукції) 

	

	

	яка виготовлена
	

	(назва виробника і його адреса)

	згідно з вимогами 
	

	(позначення або назви необхідних нормативних документів згідно з переліком національних стандартів)

	

	i просить провести оцінку відповідності зазначеної продукції вимогам технічного регламенту:

	«Технічного регламенту радіообладнання» (ПКМУ від 24.05.2017 №355) за процедурою

	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
 модуль B
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
 модуль Н
	
	
	

	
	

	(відмітити необхідне)

	3.Заявник зобов’язується:

- виконувати усі умови проведення оцінки відповідності;

- забезпечувати стабільність показників продукції, що підтверджені під час оцінки відповідності;

- сплачувати усі витрати за фактично проведені роботи з оцінки відповідності незалежно від їх результатів;

- гарантувати, що не подав заявку на оцінку відповідності до іншого призначеного органу з оцінки відповідності.

	4. Додаткові відомості
	

	

	Керівник підприємства 
	
	
	

	
	(підпис)
	
	(прізвище, ініціали)

	Головний бухгалтер 
	
	
	

	
	(підпис)
	
	(прізвище, ініціали)

	М.П.
	
	Дата заповнення:
	

	
	
	
	(вказує Заявник)

	
	
	Дата реєстрації:
	

	
	
	
	(вказує ОС)


Додаток до заявки – Сертифікаційна угода (Ф1-1.СО 02.00.02).
Ф2.ОВ 02.00.02-4 
Додаток до заявки № ХХХ ХХ ТР РО від ХХ.ХХ.ХХХХ
Технічна документація 

	Перелік наданої документації:
	Назва файлу документу

	Загальний опис обладнання; 
Інструкція з експлуатації;
	Посібник користувача
Performance Data Sheet for smartphone

General RF Specifications

	Схеми електричні та компонентів;.
	Block digram

	
	Schematic diagram MB P1

	
	Schematic diagram MB P2

	Протоколи випробувань за застосованими стандартами: 
	

	Електробезпека
	

	EN 62368-1
	

	EN 60065:2014
	

	EN 60950-1:2015
	

	EN 60825-1
	

	EN 50360
	

	EN 50566
	

	EN 62479
	

	ЕМС
	

	EN 55022 
	

	ETSI EN 300 386
	

	ETSI EN 301 489
	

	ДСТУ EN 55032:2017
	

	EN IEC 61000-3-2
	

	EN 61000-3-3
	

	EN 55024
	

	EN 61000-4-2
	

	EN 61000-4-2
	

	EN 61000-4-3
	

	EN 61000-4-4
	

	EN 61000-4-5
	

	EN 61000-4-6
	

	EN 61000-4-8
	

	EN 61000-4-11
	

	Радіотехнології
	

	ETSI EN 300 328
	

	ETSI EN 300 330
	

	ETSI EN 301 511
	

	ETSI EN 301 893
	

	ETSI EN 301 908-2
	

	ETSI EN 301 908-13
	

	ETSI EN 301 908-1
	

	ETSI EN 300 440
	

	ETSI EN 303 413
	

	ETSI EN 303 345
	

	Енергоспоживання та енергоєфектівність
	

	EN 62087
	

	EN 50563
	

	EN 50564
	

	EN 50643
	

	Аналіз та оцінка ризиків
	Risk Assessment Report

	Фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, маркування та внутрішнє компонування;
	

	Довіреність виробника
	

	Керівник підприємства 
	
	
	

	
	(підпис)
	
	(прізвище, ініціали)

	Головний бухгалтер 
	
	
	

	
	(підпис)
	
	(прізвище, ініціали)

	М.П.
	
	Дата заповнення:
	

	
	
	
	(вказує Заявник)


Додаток Б

Види радіообладнання стосовно яких ОС проводить оцінку відповідності.
	Вид радіообладнання відповідно до ЗД-08.00.43
	Радіотехнології відповідно до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженого ПКМУ від 19 грудня 2023 р. № 1340
	РІ узагальнених умов застосування видів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які схвалені рішенням НКРЗІ від 12.01.2012 №18
	Технічні вимоги та експлуатаційні умови для застосування радіообладнання, що визначаються у окремому рішенні регуляторного органу щодо визначення можливості застосування цього радіообладнання

	Абонентське радіообладнання, систем стільникового

радіозв'язку
	19. Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900
	РІ 20-1
	ЗД-7 (постанова НКЕК від 03.07.2024 № 361, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.08.2024 №1175/42520)

	
	17. Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM 
	РІ 21-1
	

	
	21. Цифровий стільниковий радіозв’язок 
IMT-2000 (UMTS)
	РІ 22-1, РІ 22.1-5-1
	

	
	22. Міжнародний мобільний зв’язок IMT
	РІ 22.1-1-1, РІ 22.1-1-2, РІ 22.1-1-3, РІ 22.1-1-5
	

	Обладнання радіодоступу
	25. Широкосмуговий

радіодоступ
	
	ДВ-1, ДБ-4, ДБ-5,

або ЗД-7 (постанова НКЕК від 03.07.2024 № 361, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.08.2024 №1175/42520)

	
	IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n

IEEE 802.11ax
	РІ 24-1-1, РІ 24-2-1, РІ 24-8
	

	
	IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac

IEEE 802.11ax
	РІ 24-1-2, РІ 24-1-3, РІ 24-1-4, РІ 24-2-2, РІ 24-2-3, РІ 24-2-4, РІ 24-8
	

	
	IEEE 802.15.1
	РІ 24-3
	ЗД-7 (постанова НКЕК від 03.07.2024 № 361, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.08.2024 №1175/42520)

	
	IEEE 802.15.4
	РІ 24-4
	

	
	Малопотужні радіозастосування (зокрема, IEEE 802.11 для WLAN (Wireless Local Area Network) (та подальші релізи)
IEEE 802.15 для WPAN (Wireless Personal Area Network) (та подальші релізи))
	РІ 24-6
	

	
	ІЕЕЕ 802.16
	РІ 24-7
	

	Обладнання DECT
	24. Цифрова безпроводова телефонія
	РІ 23-1, РІ 23-2
	ЗД-7 (постанова НКЕК від 03.07.2024 № 361, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.08.2024 №1175/42520)

	Обладнання з індукційним принципом дії (індуктивні

радіозастосування)
	53. Індуктивні радіозастосування 
	РІ 45-1
	ЗД-7 (постанова НКЕК від 03.07.2024 № 361, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.08.2024 №1175/42520)

	
	15. Пристрої радіочастотної ідентифікації
	РІ 45-2, РІ 45-3
	ДБ-4, ДБ-5, ЗД-7 (постанова НКЕК від 03.07.2024 № 361, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.08.2024 №1175/42520)

	Обладнання радіонавігаційне
	38. Супутникова радіонавігація
	РІ f8-1
	-

	Обладнання короткого радіусу дії
	50. Телеметрія та радіодистанційне керування 

	РІ 42-1, РІ 42-6, РІ 42-2, РІ 42-2-2, РІ 42-2-3, РІ 42-3, РІ 42-4, РІ 42-5 
	-

	
	51. Радіовизначення місцезнаходження об’єктів


	РІ 43-1
	ЗД-7 (постанова НКЕК від 03.07.2024 № 361, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.08.2024 №1175/42520)

	
	52. Радіокерування моделями
	РІ 44-1
	ДБ-4, ДБ-5, ЗД-7 (постанова НКЕК від 03.07.2024 № 361, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.08.2024 №1175/42520)

	Обладнання теле- та радіомовлення
	46. Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T
	РІ 38.1-1
	-

	
	80. Аналогове звукове мовлення 
	РІ 37-1
	ЗД-7 (постанова НКЕК від 03.07.2024 № 361, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.08.2024 №1175/42520)

	
	44. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM 

	РІ 37.2-1
	

	
	43. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB
	РІ 37.1-1
	


Додаток Г 

ЗМІСТ 
технічної документації
1. Технічна документація повинна містити щонайменше такі елементи:

1) загальний опис радіообладнання, зокрема:

фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, маркування та внутрішнє компонування;

версії програмного забезпечення або апаратно реалізованого програмного забезпечення, які можуть впливати на відповідність суттєвим вимогам;

інформацію для користувачів та інструкції з експлуатації; 

2) технічний проект, зокрема технологічні креслення і схеми компонентів, вузлової зборки, електричні схеми та іншу подібну інформацію, за згодою заявника, якщо це не є конфідеційна інформація;

3) опис та необхідні пояснення для розуміння таких креслень і схем та експлуатації радіообладнання, за згодою заявника, якщо це не є конфідаційна інформація;

4) список стандартів із переліку національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам і відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам, а також застосовуються повністю або частково, а у разі, коли такі стандарти не застосовувалися, опис рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання (далі — Технічний регламент), включаючи перелік інших застосованих технічних специфікацій. У разі часткового застосування зазначених стандартів у технічній документації повинні бути наведені ті частини стандартів, які були застосовані;

5) копію декларації про відповідність;

6) якщо оцінка відповідності проводилася із застосуванням модуля В та С, копію сертифіката експертизи типу та додатки до нього, які було видано призначеним органом;

7) результати проектних розрахунків, проведених перевірок та іншу подібну інформацію;

8) протоколи випробувань;

9) пояснення згідно з вимогами пункту 20 ТР РО та пояснення щодо наведення чи не наведення інформації на упаковці відповідно до пункту 28 ТР РО.

2. Елементи технічної документації, зазначені в абзаці четвертому підпункту 1, у підпунктах 4, 5, 6 і 9 пункту 1  цього додатка, оформляються відповідно до закону про порядок застосування мов. 

Додаток Д

Форма результат розгляду заявки на оцінку відповідності
Ф3.ОВ 02.00.02-4 
Результат розгляду заявки (№ ХХХ-ХХ TR-РО від ХХ.ХХ.202Х р) на оцінку відповідності

1) Орган сертифікації техніки зв’язку та інформаційних технологій НВЦОВ «ЮГ» атестат акредитації №ххххх (далі – ОС) розглянув заявку та файли технічної документації які надано: ХХХХХХХХХХХХ в особі ХХХХХХХХХХХ щодо оцінки відповідності ХХХХХХХХХХХХ, виробництва ХХХХХХХХХХХХ

2) Технічну документацію розміщено у робочому архіві ОС НВЦОВ «ЮГ», за умовами повернення, після оцінки відповідності, замовнику повного або часткого обсягу наданих файлів в тому числі Протокол випробувань - №ХХХ-ХХ  від ХХ.ХХ.202Х  .

3) За вказаною заявкою оформлено Маршрутну карту (план оцінювання) на проведення оцінки відповідності узгоджений з Заявником .

Попередні переговори з Заявником та розгляд наданих документів свідчать,що:

- письмова заява, що така сама Заявка не подана іншому органу отримана; 

- інформація щодо Заявника та продукції є достатньою для проведення процесу оцінки відповідності;

- визначена заявлена сфера оцінки відповідності;

- визначено модуль оцінки відповідності;

- файл технічної документації надано в електронному вигляді;

- випробування проведені ХХХХХХХХХ аттестат акредитації №  ХХХХХ до  ХХ.ХХ.202Х;

- вимоги на продукцію відповідають вимогам чинним на даний час в Україні;

- будь-які відомі розбіжності у розумінні між ОС та Заявником вирішені, зокрема, погодження щодо стандартів або інших нормативних документів;

- наявні засоби для виконання всіх видів діяльності з оцінювання;

- ОС має компетентність і спроможність здійснювати діяльність з оцінки відповідності.

Маршрутною картою визначені група з оцінювання та терміни проведення робот.

ВИРІШИВ:

1 ОС може/не може провести роботи з оцінки відповідності вимогам «Технічного регламенту радіообладнання» (ПКМУ від 24.05.2017 №355) за модулем В (експертиза типу). 

2 Спеціальні вимоги до призначених органів, установлені у пунктах 70-77 Технічного регламенту радіообладнання виконуються/не виконуються.

3 Роботи з оцінки відповідності можна виконувати.

Керівник ВГВД _______________ 
ХХ.ХХ.202Х р

Додаток Е
Результати оцінки відповідності
Ф4.ОВ 02.00.02-4 
Результати оцінки відповідності (до заявки від ________ №______)

	Зміст
	Результати («+»/«-»/не розповсюджується (НР) або зміст результату)

	1 Найменування файлу технічної специфікації (технічної документації)
	

	2 Відповідність найменування файлу технічної специфікації (технічної документації) наведеному у заявці
	

	3 Підтвердження про те, що виробник не подав заявку іншому ОС 
	

	4 Перелік елементів технічної документації, наявних до заявки
	

	4.1.Аналіз та оцінка ризиків
	

	4.2 Загальний опис радіообладнання; 
	

	- фотографії / ілюстрації щодо зовнішнього вигляду, маркування та внутрішнього компонування;
	

	- версії програмного забезпечення (SW) або апаратно реалізованого програмного забезпечення (HW), щодо впливу на відповідність суттєвим вимогам(далі СВ);
	

	- інформація для користувачів та інструкція з експлуатації*
	

	4.3 Технічний проект:
	

	- технологічні креслення;
	

	- схеми компонентів, вузлової зборки, електричні схеми та/або подібне
	

	4.4 Опис та необхідні пояснення для розуміння креслень і схем та експлуатації радіообладнання
	

	4.5 Список стандартів із переліку національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам і відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання суттєвим вимогам:
	

	- застосовуються повністю або частково (у технічній документації повинні бути наведені ті частини стандартів, які були застосовані);
	

	- коли такі стандарти не застосовувалися, опис рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам ТР, включаючи перелік інших застосованих технічних специфікацій.
	

	4.6 Результати проектних розрахунків, проведених перевірок та подібне
	

	4.7 Протоколи випробувань; 
	

	4.8 Інформація що обладання може експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи установлені умови користування радіочастотним ресурсом України
	В заявці має вказуватися відповідні РІ УУЗ

	4.9 Інформація щодо необхідності отримання дозволу на експлуатацію радіообладнання
	В заявці має вказуватися відповідні РІ УУЗ


Таблиця 2 Відповідність технічної документації суттєвим вимогам

	Суттєві вимоги
	Технічна документація за пунктами Таблиці 1, («+»/«-»/не розповсюджується (НР) або зміст результату)

	4.1 Аналіз та оцінка ризиків

	1-СВ (захист,безпека)
	

	2-СВ (ЕМС)
	

	3-СВ (радіочастотний ресурс)
	

	4-СВ (аксесуари, взаємодія з іншим обладнанням, інтерфейси, стала робота мережі, захист даних, захист від шахрайства, доступ до служб екстреної допомоги, користувачі з обмеженніми можливостями, версії ПЗ та апаратної частини)
	

	4.2 Загальний опис радіообладнання

	1-СВ (захист,безпека)
	

	2-СВ (ЕМС)
	

	3-СВ (радіочастотний ресурс)
	

	4-СВ (аксесуари, взаємодія з іншим обладнанням, інтерфейси, стала робота мережі, захист даних, захист від шахрайства, доступ до служб екстреної допомоги, користувачі з обмеженніми можливостями, версії ПЗ та апаратної частини)
	

	п.п.4.3, 4.4 Технічний проект; Опис та необхідні пояснення для розуміння креслень і схем та експлуатації радіообладнання

	1-СВ (захист,безпека)
	

	2-СВ (ЕМС)
	

	3-СВ (радіочастотний ресурс)
	

	4-СВ (аксесуари, взаємодія з іншим обладнанням, інтерфейси, стала робота мережі, захист даних, захист від шахрайства, доступ до служб екстреної допомоги, користувачі з обмеженніми можливостями, версії ПЗ та апаратної частини)
	

	4.5 Список національних стандартів

	
	З переліку
	Застосваних рішень

	1-СВ (захист,безпека)
	
	

	2-СВ (ЕМС)
	
	

	3-СВ (радіочастотний ресурс)
	
	

	4-СВ (аксесуари, взаємодія з іншим обладнанням, інтерфейси, стала робота мережі, захист даних, захист від шахрайства, доступ до служб екстреної допомоги, користувачі з обмеженніми можливостями, версії ПЗ та апаратної частини)
	НР (на момент проведення екпертизи, вимоги не визначено ЦОВЗ)

	4.6 Результати проектних розрахунків, проведених перевірок та подібне

	1-СВ (захист,безпека)
	+/-

	2-СВ (ЕМС)
	+/-

	3-СВ (радіочастотний ресурс)
	+/-

	4-СВ (аксесуари, взаємодія з іншим обладнанням, інтерфейси, стала робота мережі, захист даних, захист від шахрайства, доступ до служб екстреної допомоги, користувачі з обмеженніми можливостями, версії ПЗ та апаратної частини)
	НР (на момент проведення екпертизи, вимоги не визначено ЦОВЗ)

	4.7 Протоколи випробувань

	1-СВ (захист,безпека)
	Вказати номер та дату протоколу 

	2-СВ (ЕМС)
	Вказати номер та дату протоколу 

	3-СВ (радіочастотний ресурс)
	Вказати номер та дату протоколу 

	4-СВ (аксесуари, взаємодія з іншим обладнанням, інтерфейси, стала робота мережі, захист даних, захист від шахрайства, доступ до служб екстреної допомоги, користувачі з обмеженніми можливостями, версії ПЗ та апаратної частини)
	Вказати номер та дату протоколу 

	4.8 Інформація що обладання може експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи установлені умови користування радіочастотним ресурсом України
	

	4.9 Інформація щодо необхідності отримання дозволу на експлуатацію радіообладнання
	


         (Підпис, Імя ПРИЗВІЩЕ) 
хх.хх.20хх

Додаток Є
Звіт про оцінку відповідності
Ф5.ОВ 02.00.02-4  
Звіт від _________ № _____

про оцінку відповідності 

1) Орган сертифкації техніки зв’язку та інформаційних технологій НВЦОВ «ЮГ» (65026, м. Одеса, атестат акредитації №ххххх) (далі – ОС НВЦОВ «ЮГ») розглянув заяву та технічну документацію які надано: (повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника, який декларує відповідність продукції) та його місцезнаходження) щодо оцінки відповідності (повна назва апаратури, тип, номер та будь-яка інша інформація, що надає можливість ідентифікувати апаратуру), виробництва (найменування та місцезнаходження виробника та підприємств виробництва).

2) Заявку зареєстровано у реєстрі ОС НВЦОВ «ЮГ» - № _____ від ______ 20___р.

3) Технічну документацію розміщено у робочому архіві ОС НВЦОВ «ЮГ», за умовами повернення, після оцінки відповідності, замовнику повного або часткового обсягу наданих файлів. Надано наступні елементи технічної документації:

- Аналіз та оцінка ризиків;

- Загальний опис радіообладнання:

фотографії / ілюстрації щодо зовнішнього вигляду, маркування та внутрішнього компонування;

версії програмного забезпечення (SW) або апаратно реалізованого програмного забезпечення (HW), щодо впливу на відповідність суттєвим вимогам;

інформація для користувачів та інструкція з експлуатації.

- Технічний проект:

технологічні креслення;

схеми компонентів, вузлової зборки, електричні схеми;

- Опис та необхідні пояснення для розуміння креслень і схем та експлуатації радіообладнання;

- Список застосованих національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам. А також список застосованих національних стандартів, які не входять до переліку щодо ТР РО, як рішення прийняті з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам ТР;

- Результати проектних розрахунків, проведених перевірок;

- Протоколи випробувань №ххх-хх від хх.хх.20хх.

- Інформація що обладання може експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи установлені умови користування радіочастотним ресурсом України;

4) За вказаною заявкою оформлено Маршрутну карту (план оцінювання) на проведення оцінки відповідності.

5) Оцінку відповідності суттєвим вимогам доведено із застосуванням процедури оцінки відповідності за модулем В (експертиза типу).

6) Експертизу типу проведено шляхом оцінки адекватності технічного проекту радіообладнання через експертизу технічної документації, без експертизи зразка (“експертиза проекту типу”).

7) Експертизу типу проведено на відповідність суттєвих вимог, у відповідності з п.п.6-8 «Технічний регламент радіообладнання» (ПКМУ від 24.05.2017 №355) 

8) При проведенні експертизи технічної документації була перевірена відповідність наступним застосованим національним стандартам:

- із списку -  ;

- поза списком – 
9) Експертизу технічної документації проведено на відповідність суттєвих вимог (п.п.6, 7 ТР РО) та доведено наступне:

- радіообладнання розроблено таким чином, що забезпечується/не забезпечується захист здоров’я, безпека людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки, викладених в Технічному регламенті низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067);

- забезпечено/не забезпечено відповідний рівень електромагнітної сумісності, встановлений у Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077).

- радіообладнання розроблено таким чином, що забезпечено/не забезпечено ефективне використання радіочастотного ресурсу України у відповідній радіотехнології та уникання шкідливих завад.

10) Експертиза типу на відповідність наступним суттєвим вимог (п.8 ТР РО):
- взаємодія з аксесуарами, зокрема із зарядними пристроями загального призначення;

- взаємодія радіообладнання через мережі з іншим радіообладнанням;

- підключення до інтерфейсів (пунктів закінчення телекомунікаційної мережі загального користування) відповідного типу на всій території України;

- стала робота мережі (під’єднання пристрою не повинно завдавати шкоди телекомунікаційній мережі загального користування, заважати її функціонуванню або призводити до зловживання ресурсами цієї мережі, тим самим погіршуючи характеристики якості послуг);

- забезпечення захисту особистих даних і конфіденційності користувачів і абонентів;

- підтримання певних функцій, що забезпечують захист від шахрайства;

- підтримання певних функцій, що забезпечують доступ до служб екстреної допомоги;

- підтримання певних функцій, які полегшують можливість використання таких пристроїв користувачами з обмеженими можливостями;

- підтримання певних функцій, які забезпечують завантаження у радіообладнання тільки такого програмного забезпечення, яке у відповідній комбінації з радіообладнанням, підтверджує відповідність вимогам
підтвердила/не підтвердила відповідність вимогам ТР РО.

11) Експертиза типу підтвердила/не підтвердила враховування усіх передбачених умов експлуатації щодо виконання суттєвих вимог.

12) Експертиза типу підтвердила/не підтвердила враховування усіх можливих конфігурацій щодо виконання суттєвих вимог.

13) За результатами проведеної діяльності з експертизу типу можливо/не можливо стверджувати про відповідність (повна назва апаратури, тип, номер та будь-яка інша інформація, що надає можливість ідентифікувати апаратуру)

14) Оцінку відповідності проведено: 

15) Технічну документацію за п.3) повернуто на вимогу замовника.
За результатами вищенаведеного видатати сертифікат експертизи типу.

Керівник  ОС   _______________ 
____  ______ 20 ___ р.
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